[bookmark: _GoBack]Техническая спецификация
По изготовлению и установке жалюзи
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Сумма- 1 500 000,00 с НДС

Перед изготовлением Поставщик обязан самостоятельно в присутствии представителя Заказчика снять размеры каждого окна соответственно.
Изготовление, установка, монтаж, замер и доставка жалюзи все включено в сумму, за счет Поставщика.
Высокое качество материалов на выбор для согласования с Поставщиком. Цвет и дизайн жалюзи, карниза Поставщик согласовывает с Заказчиком. Изготовленные товары должны быть упакованы в фабричной упаковке, не иметь трещин, порывов, разломов и дефектов. Изготовленный товар должен быть новым, неиспользованным.
Материал ткани – из синтетических материалов, чаще полиэстер. С помощью механизма управления полосы должны поворачиваться. Светонепроницаемость должна быть от 80 до 1000%. Двойной алюминиевый карниз должен быть с полимерным покрытием в комплектации с отдельными механизмами. В комплект жалюзи входит жалюзи, профиль нужной длины, крепления для профиля и крепления на стену, саморезы с анкерами. Тип установки – потолок/стена (согласовать с Заказчиком). Цвет, материал и длину управляющих тросиков, количество окон согласовать с Заказчиком. Предоставление образцов цвета не менее 10 цветов. Образцы и дизайн согласовать с Заказчиком. Жалюзи должны быть изготовлены в  однотонном формате так и в комбинированном виде, по выбору Заказчика. Поставщик должен за свой счет осуществить замеры и согласовать с Заказчиком. 

Гарантия на изготовленные и поставляемые товары, согласно фабричной гарантии, но не менее 12 месяцев с момента изготовления и поставки товара Заказчику. Срок оказания услуги 15 календарных дней с даты заключения договора.  В стоимость изготовления товара должны быть включены все расходы, связанные с изготовлением и установкой товара, а также доставка и разгрузка. Доставка товара осуществляется не посредственно на склад заказчика силами Поставщика. 

Требования: высокая стойкость к выцветанию, специальная пропитка (полиуретан), придающая жесткость вкупе с антистатическими и пылеотталкивающими свойствами. Многофункциональный механизм управления и регулирование светового потока, изготовление ламелей из экологически чистой ткани.
Равномерная толщина ткани по всей длине рулона, стандартная ширина ламелей 89 мм. Изготовление ролл-штор индивидуальное.
Состав: полиэстер -100% Комплектация V-33

Требуемый объем: Ролл-шторы вертикальные с усиленный трубой тканевые                   
размеры окон- 1,70х2,1.м-18 штук,
1,70х2,10м-6 штук ролл-шторы, (2 штук-дуэт классический)
1,65х2,10м-4 штук  ролл-шторы, (6 штук дуэт с детскими рисунками)                   
1,73х2,10м-4 штук дуэт с десткими рисунками
1,62х2,10м-1 штук  дуэт с классическими рисунками

Место оказания: город Атырау, проспект Азаттык 147б.
Дату и время оказания услуги предварительно согласовывать с Заказчиком.
Срок оказания: в течении 15 календарных дней с момента заключения договора.
Предварительно согласовать с заказчиком образец товара.
Работа  должен соответствовать стандартам или быть выше, указанных в технической спецефикации. В случае обнаружения или дефекта в течении срока гарантии, которые невозможно было установить сразу при приемке, Поставщик производит замену товара в течении 3 рабочих дней, без каких-либо затрат со стороны Заказчика.






























Техникалық сипаттамалар
Жалюзиді дайындау және орнату жұмыстары

Өндіріс алдында жеткізуші тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен әрбір терезенің өлшемдерін дербес өлшеуге міндетті. Жалюзилерді өндіру,орнату,құрастыру,өлшеу және жеткізу барлығы бағаға кіреді жіне жеткізуші есебінен жүзеге асырылады. Жоғары сапалы материалдар жеткізушінің мақұлдауынан кейін таңдау үшін қол жетімді. Жалюзи мен карниздердің түсі мен дизайнын тапсырыс берушімен жеткізуші келіседі. Өндірілген тауарлар түпнұсқалық қаптамасында және жарықтарсыз,жыртылмаған,сынықтары немесе ақаулары болмауы керек. Өндірілген тауарлар жаңа және пайдаланылмаған болуы керек.
Мата синтетикалық материалдардан,көбінесе полиэфирден жасалған. Басқару механизмі жолақтардың айналуына мүмкіндік береді. Жарықтың бітелуі 80% және 1000 % аралығында болуы керек. Қосарланған алюминий шымылдық полимермен капталған болуы керек және бөлек механизмдері бар. Соқырлар жинғына жалюзи, қажетті ұзындықтағ профильге және қабырғаға бекітуге арнлған кронштейндер,анкерібар бұрандалар кіреді. Орнату түрі: төбе/қабырға (тапсырыс берушңмен келіседі).
Басқару кабельдерінің түсі, материалы және ұзындығы, сондай-ақ терезелер саны тапсырыс берушумен келісілуі керек. Кемінде 10 түсті үлгі ұсынылуы керек.Үлгілер мен дизайнды тапсырыс беруші бекітуі керек. Жалюзи тұтынушының қалауы бойынша бір түсте немесе түстер үйлесімінде жасалуы керек. Жеткізуші өз қаражаты есебінен өлшемдерді қабылдауы және оларды тапсырыс берушімен кеоісуі керек.
Өндірілетін және жеткізілетін тауарларға кепілдік өндірушінің кепілдігіне сәйкес келеді, бірақ дайындалған және тапсырыс берушуге жеткізілген күннен бастап 12 айдан кем емес.Қызмет көрсету мерзімі шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн. Тауарды дайындаудың өзіндік құнына дайындауға және орнатуға,сондай-ақ жеткізуге және түсіруге байланысты барлық шығындар кіруі керек. Тауарды жеткізуші тікелей тапсырыс берушінің қоймасына жеткізеді.
Талаптар: жоғары тозуға төзімділік, қаттылық үшін арнайы сіңдіру (полиуретан) және антистатитикалық және шаңды репелленттік қасиеттер. Көп функциялы басқару механизмі және жарық ағынын реттеу,эколгиялық таза матадан жасалған итарқалар.
Орамның бүкіл ұзындығы бойынша біркелкі матаның қалыңдығы,стандартты иілу ені 89мм. Ролікті жалюзи тапсырыс бойынша жасалады. Құрамы: 100 полиэстер. V-33 пакеті.
Қажетті көлем:  терезеге арналған тік мата роликті жалюзи күшейтілген құбырмен.
Терезе өлшемдері: 
1,70х2,1м- 18 дана
1,70х2,10м- 6 дана ролл-штордан,(2 данасы классикалық дуэттен)
1,65х2,10м- 4 дана ролл-штордан, ( 6 данасы дуэт балаларға арналған суреттермен)
1,73х2,10м-4 дана - (дуэт балаларға арналған суреттермен)
1,62х2,10м-1 дана – (классикалық дуэттен)
Орналасқан жері: Атырау қаласы,Азаттық даңғылы 147б.
Қызмет көрсету күні мен уақыты клиентпен алдын ала келісілуі керек.
Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.
Жасалған жұмыстар техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе одан жоғары болуы тиіс. Кепілдік мерзімі ішінде қабылдау кезінде бірден анықтау мүмкін болмаған ақау табылған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір шығынсыз 3 жұмыс күні ішінде тауарды ауыстыруға міндетті.


