
Техническая характеристика
Замена прибор-контрольный и охрано-пожарный прибор для пожарной сингализации
	Наименование оборудования                                    
	Количество

	 ГРАНИТ-12 ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ

Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный Гранит-12 предназначены для охраны малых и средних, частных или коммерческих объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями.

Характеристики
· 12 шлейфа сигнализации (ШС) с функциями охранных или пожарных.
· 7 встроенных тактик применения (задаются перемычками на плате). Гибкая настройка через программное обеспечение — конфигуратор ARS-prog. Подключение к компьютеру через разъем microUSB.
· Прибор работает автономно (без подключения к пульту централизованного наблюдения) либо передает на пульт извещения «Пожар1», «Пожар2» и «Тревога» размыканием «сухих» контактов реле ПЦН1 и ПЦН2.
· Способы постановки на охрану и снятия с охраны:
· электронными ключами Touch Memory через считыватель ТМ;
· кнопкой «УПРАВЛЕНИЕ» на панели прибора (в зависимости от выбранной тактики);
· Proximity-картами, набором цифрового кода кнопками, брелоками и/или ключами ТМ с помощью универсального считывателя «Портал» варианты 2…10 производства ООО НПО «Сибирский Арсенал» (приобретается отдельно).

	1 штука

	Батареи серии AL от компании SVC
Батареи данной серии не обслуживаемые, не требуют доливки воды, предназначены для работы в циклическом режиме (выдерживают до 600 циклов). Низкий уровень саморазрядки обеспечивает срок службы от 2 до 4 лет в резервном (буферном) режиме. Герметичная конструкция позволяет использовать батарею в любом положении. Основная сфера применения данной продукции - охранно-пожарные системы, электронные кассовые аппараты, электронное тестовое оборудование, системы аварийного освещения. Данные батареи широко используются в прочем оборудовании, требующем резервного питания не исрользуются в источниках бесперебойного питания. На сегодняшний день вне конкуренции по соотношению Цена/Качество.
Ёмкость батареи
7 Ач
Рабочий диапазон температур
от -15 до +50 °С
Артикул
AL7-12/L
Код
38362
В упаковке
5
Базовая единица
шт
Тип батареи
Свинцово-кислотный
Габариты (ШхГхВ)
95х151х65
Тип клемм
F2
Назначение
Да
Номинальное напряжение
12В
Цвет
Чёрный
Объём
0.01 м3
Вес
1.8 кг
Гарантия
1 год

	1 штука



Стоимость  включено: работы, оборудование и все расходные материалы, демонтаж, монтаж, установка.    

Гарантия 12 месяцев после оказания услуг. Адрес : Атырауская область, г.Атырау, ПРОСПЕКТ СТУДЕНТТЕР, 42 
Срок выполнение работа:
в течение 15 календарных дней с даты вступления договора в силу
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  Техническая характеристика   Замена  прибор - контрольный и охрано - пожарный прибор  для  пожарной  сингализации  

Наименование оборудования                                      Количество  

  ГРАНИТ - 1 2   ПРИБОР   ПРИЕМНО - КОНТРОЛЬНЫЙ   И   УПРАВЛЕНИЯ   ОХРАННО - ПОЖАРНЫЙ     Прибор   приемно - контрольный и управления охранно - пожарный   Гранит - 1 2   предназначены для охраны малых и средних,  частных или коммерческих объектов, оборудованных  электроконтактными и  токопотребляющими охранными и пожарными  извещателями.     Характеристики      1 2   шлейфа сигнализации (ШС) с функциями охранных или пожарных.      7 встроенных тактик применения (задаются перемычками на плате).  Гибкая настройка через программное обеспечение  —   конфигуратор  ARS - prog. Подключение к компьютеру через разъем microUSB.      Прибор работает автономно (без подключения к пульту  централизованного наблюдения) либо передает на пульт извещения  «Пожар1», «Пожар2» и «Тревога» размыканием «сухих» контактов  реле ПЦН1   и ПЦН2.      Способы постановки на охрану и снятия с охраны:   o   электронными ключами Touch Memory через считыватель  ТМ;   o   кнопкой «УПРАВЛЕНИЕ» на панели прибора (в зависимости  от выбранной тактики);   o   Proximity - картами, набором цифрового кода кнопками,  брелоками и/ил и ключами ТМ с помощью универсального  считывателя «Портал» варианты 2…10 производства ООО  НПО «Сибирский Арсенал» (приобретается отдельно).    1   штук а  

Батареи серии AL от компании SVC   Батареи данной серии не обслуживаемые, не требуют доливки  воды, предназначены для работы в циклическом режиме  (выдерживают до 600 циклов). Низкий уровень саморазрядки  обеспечивает срок службы от 2 до 4 лет в резервном (буферном)  режиме. Герметичная констру кция позволяет использовать  батарею в любом положении. Основная сфера применения  данной продукции  -   охранно - пожарные системы, электронные  кассовые аппараты, электронное тестовое оборудование,  системы аварийного освещения. Данные батареи широко  используются   в прочем оборудовании, требующем резервного  питания не исрользуются в источниках бесперебойного питания.  На сегодняшний день вне конкуренции по соотношению  Цена/Качество.  1   штук а  

