	

	Техническая спецификация закупаемых услуг, работ

	

	Наименование закупки:
	Реставрация напольной плитки входной группы здания (Актюбинский областной суд)

	Номер лота:
	88079187

	Наименование лота:
	Работы по реставрации/восстановлению изделий (кроме ремонта и реставрации объектов, мебели, оборудования)

	Описание лота:
	Работы по реставрации/восстановлению изделий (кроме ремонта и реставрации объектов, мебели, оборудования)

	Дополнительное описание лота:
	Реставрация напольной плитки входной группы здания (Актюбинский областной суд)

	Количество:
	1

	Единица измерения: 
	Работа

	Места поставки:
	город Актобе, район Астана, улица Сатпаева, 2 "Б"


	Срок поставки:
	В течении 16 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства

	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:
	Объект: Входная группа здания.
Вид работ: Частичный демонтаж и монтаж (переклейка) гранитных плит, шлифовка и полировка всей поверхности.
Общая площадь обработки (шлифовка): 45 кв. м.
Площадь ремонта (переклейка плит): около 20 кв. м.

Ремонт и переклейка отслоившихся плит (площадь - 20 кв. м):
1) Демонтаж шатающихся и отклеившихся гранитных плит без повреждения их целостности.
2) Очистка бетонного основания и тыльной стороны снятых плит от остатков старого клея, раствора, пыли и грязи.
3) Укладка плит на специализированный морозостойкий и влагостойкий клей для напольных плит.
4) Выравнивание плит в единую плоскость с существующим покрытием (перепад высот между плитами не более 1 мм до шлифовки).

Реставрация и обработка поверхности (площадь 45 кв. м):
1) Грубое выравнивание (калибровочная шлифовка).
2) Шлифовка поверхности.
3) Затирка швов (при необходимости).
4) Полировка / Финишная обработка: Доведение поверхности до требуемой степени блеска (матовый, полуглянцевый или глянцевый по согласованию с Заказчиком). Для обеспечения безопасности в зимний/дождливый период финишная обработка не должна делать гранит чрезмерно скользким (рекомендуется лощение или нанесение противоскользящих средств).
5) Кристаллизация / Гидрофобизация: Нанесение защитных водо- и грязеотталкивающих пропиток (гидрофобизаторов) для защиты камня от агрессивного воздействия внешней среды и солей.
Сохранность имущества и материальная ответственность: Поставщик несет полную материальную ответственность за сохранность имущества Заказчика в зоне проведения работ. В случае повреждения элементов здания, инженерных сетей, внутренней отделки или иного имущества Заказчика, не предусмотренного программой обследования или произведенного без предварительного письменного согласования, Поставщик обязан восстановить поврежденное имущество за свой счет до первоначального состояния в течение 5 (пяти) рабочих дней.
Гарантийный срок – 1 год. 
Все вопросы касательно выполнения работ в  обязательном порядке предварительно согласовываются с Заказчиком. 
[bookmark: _GoBack]

	Сатып алудың атауы
	Ғимараттың кіреберіс тобындағы еден плиткаларын реставрациялау (жаңарту)

	Лоттың №
	88079187

	Лоттың атауы
	Бұйымдарды қалпына келтіру / жаңғырту (объектілерді, жиһаздарды, жабдықтарды жөндеу және қалпына келтіруден басқа) бойынша жұмыстар

	Лоттың сипаттауы
	Бұйымдарды қалпына келтіру жұмыстары (нысандар, жиһаздар мен жабдықтарды жөндеуден басқа

	Лоттың қысқаша сипаттауы
	Ғимараттың кіреберіс тобындағы еден плиткаларын реставрациялау (жаңарту)

	Саны, көлемі
	1

	Өлшем бірлігі
	Жұмыс

	Жеткізу орны:
	Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Сәтпаев  көшесі, 2 "Б"


	Жеткізу мерзімі:
	Келісім шарт Казнашылық органында тіркеуден өткеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде

	Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:
	Нысан: Ғимараттың кіреберіс тобы (входная группа).
Жұмыс түрі: Гранит плиталарын ішінара бөлшектеу және қайта желімдеу (монтаждау), бүкіл бетті тегістеу (шлифовка) және жылтырату (полировка).
Өңдеудің жалпы ауданы (тегістеу): 45 ш.м.
Жөндеу ауданы (плиталарды қайта желімдеу): шамамен 20 ш.м.

Босап кеткен және бөлінген плиталарды жөндеу және қайта желімдеу (ауданы – 20 ш.м.):
1. Шаталып тұрған және желімнен ажыраған гранит плиталарын олардың тұтастығын бұзбай, ұқыпты түрде бөлшектеу.
2. Бетон негізін (табанын) және алынған плиталардың артқы бетін ескі желімнен, ерітінді қалдықтарынан, шаң мен кірден тазарту.
3. Плиталарды еден плиталарына арналған арнайы аязға және ылғалға төзімді желімге отырғызып қалау.
4. Плиталарды қолданыстағы жабынмен бір деңгейдегі жазықтыққа келтіріп теңестіру (тегістеу жұмыстарына дейін плиталар арасындағы биіктік айырмашылығы 1 мм-ден аспауы тиіс).

Бетті қалпына келтіру және өңдеу (ауданы – 45 ш.м.):
1. Бастапқы ірі теңестіру (калибрлеп тегістеу).
2. Бетті негізгі тегістеу (шлифовка).
3. Плита аралық жіктерді ысып тегістеу/толтыру (қажеттілігіне қарай).
4. Жылтырату / Соңғы (фиништік) өңдеу: Бетті Тапсырыс берушімен келісе отырып, қажетті жылтырлық деңгейіне дейін (күңгірт/матовый, жартылай жылтыр немесе толық жылтыр) жеткізу. Қысқы және жаңбырлы кезеңде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін соңғы өңдеу гранитті тым тайғақ қылмауы тиіс (ысып-жалтырату/лощение әдісі немесе тайғанауға қарсы арнайы құралдарды жағу ұсынылады).
5. Кристаллизациялау / Гидрофобизациялау: Тасты сыртқы ортаның агрессивті әсерінен және тұздардан қорғау үшін су мен кір өткізбейтін арнайы қорғаныс сіңіргіштерін (гидрофобизаторларды) жағу.

Мүліктің сақталуы және материалдық жауапкершілік: Өнім беруші жұмыс жүргізу аймағындағы Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуына толық материалдық жауапкершілік көтереді. Ғимарат элементтері, инженерлік желілер, ішкі әрлеу жұмыстары немесе Тапсырыс берушінің басқа да мүлкі зерттеу бағдарламасында қарастырылмаған жағдайда немесе алдын ала жазбаша келісімсіз зақымдалса, Өнім беруші зақымдалған мүлікті 5 (бес) жұмыс күні ішінде өз есебінен бастапқы қалпына келтіруге міндетті.
Жұмыстарды орындау үшін қажетті материалдардың (плитка/керамогранит, құрғақ құрылыс қоспалары, желім, ысқыш қоспа және ілеспе материалдар) нақты саны мен көлемін Өнім беруші объектіні заттай тексеру негізінде дербес есептейді. Сатып алынатын материалдардың саны жұмыс көлемін толық және сапалы орындау үшін жеткілікті болуы тиіс, бұған плитканы кесу мен қиюға арналған қажетті технологиялық қор да кіреді. Материалдардың жетіспеушілігі жұмыстарды тоқтата тұруға немесе шарт сомасын ұлғайтуға негіз бола алмайды.
Кепілдік мерзімі – 1 жыл
Жұмыстарды орындауға қатысты барлық мәселелер міндетті түрде Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.
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