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сатып алынатын жұмыстарды
Хабарландыру атауы: Автокөлік құралдарын /жүйелерді/тораптарды/агрегаттарды жөндеу бойынша жұмыстар, шиномантаж жұмыстары(автомобильден дөңгелектерді орнату,алу), диск шиналарын монтаждау(бөлшектеу), техникалық Сұйықтықтар мен майлағыштарды ауыстыру бойынша және т. б. жұмыс Ұлан ауданында орналасуы тиіс, Станциялар арасындағы радиус Ұлан РБ-дан кемінде 10 км болуы тиіс аудан. Жұмыс қатаң техникалық сипаттамаға сәйкес орындалады.
Лоттың атауы: Автокөлік құралдарын /жүйелерді/тораптарды/агрегаттарды жөндеу бойынша жұмыстар, автомобильден дөңгелектерді шиномантаждау жұмыстары(орнату,алу), дискілердің шиналарын монтаждау(бөлшектеу), техникалық Сұйықтықтар мен майлағыштарды ауыстыру және т. б.
[bookmark: _GoBack]Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы және орналасқан жері: ШҚО ДСБ "Ұлан ауданының аудандық ауруханасы" ШЖҚ КМК, ШҚО, Ұлан ауданы, Таврия ауылы, Мира көшесі 1
Жұмыстар Шартта көрсетілген Тапсырыс берушінің жұмыстарды жеткізу орнынан 10 км аспайтын радиуста жүзеге асырылуы тиіс.
Жеткізушіге қойылатын талаптар:
-Шарт жасалғаннан кейін өнім беруші автомобильдерге диагностика жүргізіп, ақау актісін ұсынуы тиіс және қызмет бағасы жоспарланғаннан аз болған жағдайда жоғарыда көрсетілген жұмыстар бойынша прайс-парақты ұсынуы тиіс.
- Жөндеу жұмыстары және автомобильдерге техникалық қызмет көрсету Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жасалған шарт сомасының көлемінде ақаулы актіге және жоғарыда келтірілген талап етілетін жұмыстар тізбесіне сәйкес орындалады.
- Автомобильдерді жөндеу бойынша жұмыстардың құнына жеткізуші жөндеу үшін пайдаланатын тораптар мен агрегаттардың қосалқы бөлшектерінің, автомайлар мен арнайы сұйықтықтардың, барлық қажетті шығыс материалдарының құны, сондай-ақ осы жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығыстар кіреді. Өнім беруші Тапсырыс берушімен келісім бойынша дайындаушы зауыт ұсынған сапалы қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарын пайдалана отырып жұмыстарды жүзеге асыруға тиіс. Тапсырыс берушінің талабы бойынша ҚР уәкілетті органдарымен қарастырылған шығу тегі және стандарттарға сәйкестік сертификаттары ұсынылады. Тапсырыс берушінің талабы бойынша қосалқы бөлшектерге арналған құжаттар (паспорттар, сертификаттар) орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актісімен бірге берілуге тиіс.
- Жұмыс Тапсырыс берушінің жауапты тұлғасынан өтінімді алған сәттен бастап 15 ( он бес) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде орындалады. Автокөлік жөндеуге берілген сәттен бастап жеткізуші 24 сағат ішінде өтінімде көрсетілген жұмыстарды орындауға кірісуі керек.
- Өскемен қаласында қосалқы бөлшектер болмаған жағдайда, сатып алу және жеткізу күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспауы тиіс.
- Жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде қажетті жұмыс тізбесі мен пайдаланылатын материалдарды көрсете отырып, ақаулық ведомосын ресімдеу кезінде Тапсырыс беруші өкілінің болуы және кейіннен орындалған жұмыстарды қабылдауды ресімдеу міндетті.
- Кәсіпорынның автомобильдерін жөндеу жалпы кезектен тыс жүргізіледі.
- Жұмыстарды орындау фактісі бойынша жұмыстардың және пайдаланылатын материалдардың құны| көрсетілуімен шығындар калькуляциясы ұсынылады (жұмысты толық түсіндіру)
- Белгіленген қосалқы бөлшектерге және орындалған жұмыстардың сапасына кепілдік мерзімі екі тарап орындалған жұмыстар актісіне қол қойған сәттен бастап кемінде 12 (он екі) ай мерзімге берілуі тиіс.
- Өнім беруші жұмыстардың, Шығыс және басқа да ілеспе материалдардың құнын қоса алғанда, кепілдік мерзімі ішінде жұмыс нәтижесінің өз есебінен жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.
- Кепілдік жөндеу жүргізілген жағдайда кепілдік мерзімі қайта басталады.
- Тапсырыс берушіге шартта, КҚ-да немесе өтінімде ескерілмеген, автокөліктің жұмыс қабілеттілігіне әсер етуі мүмкін қосымша жұмыстарды орындау қажеттілігі туралы, сондай-ақ жұмыс нәтижелерінің жарамдылығына немесе беріктігіне қауіп төндіретін не оны мерзімінде аяқтау мүмкін еместігін тудыратын не Тапсырыс берушінің жұмысты тоқтату туралы уақтылы нұсқауына қарамастан жұмысты жалғастырған өзге де мән-жайлар туралы ескертпеген өнім беруші Тапсырыс берушіге келтірілген залалды толық көлемде өтеуге міндетті.
Автосервиске қойылатын техникалық талаптар:
1. Автосервис аумағы мен ғимараты өзінің нысаналы мақсаты бойынша пайдаланылуға тиіс.
2. Автосервис ғимаратының қоршалған іргелес аумағы болуы тиіс.
3. Автосервис ғимаратында автомагазин және жүргізушілер үшін күту аймағы орналасуы тиіс.
4. Автосервисте қосалқы бөлшектер мен шығын материалдарының қоймасы болуы тиіс.
5. Автосервис аумағында да, бокстарда да (ғимарат ішіндегі жөндеу аймағында) бейне бақылаумен тәулік бойы күзетке ие болуы тиіс.
6. Автосервис өрт дабылымен және өрт сөндіру жүйесімен жарақтандырылуы тиіс.
7. Әлеуетті өнім берушіде эвакуатордың болуы (әлеуетті өнім беруші растайды).
8. Автосервистің жұмыс режимі: үзіліссіз және демалыс күндерінсіз таңғы сағат 9: 00-ден кешкі сағат 20: 00-ге дейін (тапсырыс берушінің автокөлік құралдарының жеделдігі мен үздіксіз жұмысына байланысты).
9. Автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету бойынша сапалы кәсіби жұмысты қамтамасыз ететін білікті қызметкерлердің міндетті түрде болуы.
10. Автомобильдерге жедел, сапалы жөндеу және техникалық қызмет көрсетуді жүргізу үшін төменде санамаланған барлық бокстар мен үй-жайлардың, жабдықтардың, аспаптар мен құрал-саймандардың болуы міндетті:
- ДВС-да майды ауыстыруға арналған және: қарау шұңқырымен, оны сақтауға арналған ыдысы бар пайдаланылған майды жинау жүйесімен, автомайлар мен арнайы сұйықтықтарды автоматты құю жүйесімен, вакуумдық экстрактормен, қажетті құрал-сайманмен жабдықталған кемінде бір бекет (жеке кіру жолы бар).
-Автомобильдің тежегіш дискілерін тесуге арналған (тежегіш дискілерін шешпей) және мыналармен жабдықталған жабдықтағы тежегіш сұйықтығын ауыстыруға арналған кемінде бір бекет (жеке кіру жолы бар): жүк көтергіштігі кемінде 3 тонна автомобиль екі тіректі көтергішпен, тежегіш дискілерін шешпей тесуге арналған аппараттармен, вакуумдық экстрактормен, тежегіш сұйықтығын ауыстыру аппаратымен, тежегіш сұйықтығын тестермен, қажетті құрал-сайманмен.
- АКПП және МКПП-да майды ауыстыруға арналған кемінде бір бекет (жеке кіру жолы бар): пайдаланылған майды сақтауға арналған сыйымдылықпен жинау жүйесімен, автомайлар мен арнайы сұйықтықтарды құюдың Автоматты жүйесімен, вакуумдық экстрактормен, АКПП-да майды ауыстыруға арналған аппаратпен, қажетті құрал-сайманмен жабдықталған.
- З-ға арналған кемінде бір бекет (жеке кіру жолы бар)
тексеру шұңқырымен, вакуумдық экстрактормен, салқындатқыш сұйықтықты ауыстыруға арналған аппаратпен, рефрактомермен, қажетті құрал-сайманмен жабдықталған салқындатқыш сұйықтық
-Рульдік басқару гидрокүшейткіші жүйесіндегі майды ауыстыруға арналған кемінде бір бекет (жеке кіру жолы бар), ол: жүк көтергіштігі кемінде 3 тонна гидравликалық көтергішпен, вакуумдық экстрактормен, автомайлар мен арнайы сұйықтықтарды құюдың Автоматты жүйесімен, қажетті құрал-сайманмен жабдықталған.
- Отын жүйесін жөндеуге және тестілеуге арналған кемінде бір пост (жеке кіру жолы бар): қарау шұңқырымен, отын жүйесіндегі қысымды өлшеуге арналған аспаппен, форсункаларды тестілеуге және жууға арналған стендпен, қажетті құрал-сайманмен жабдықталған.
- Автомобильдің кешенді диагностикасын жүргізуге арналған кемінде бір бекет (жеке кіру жолы бар), оның ішінде: жүру бөлігінің диагностикасы, автомобильдің электрондық жүйелерінің компьютерлік диагностикасы, ІЖҚ диагностикасының және жүк көтергіштігі кемінде 4 тонна гидравликалық көтергішпен, қарау шұңқырымен, автомобиль компьютерлік сканерімен, форсункаларды тестілеуге және жууға арналған аппаратпен, хладагентті ауыстыруға арналған аппаратпен, қажетті құрал-сайманмен жабдықталған басқа да тораптар мен агрегаттар.
- Мыналарға арналған кемінде бір бекет (жеке кіру жолы бар);
кемінде 4 тонна жүк көтергіштігі бар гидравликалық көтергішпен, қарау шұңқырымен, кемінде 1,5 тонна гараж кранымен, трансмиссиялық тірекпен, қозғалтқышты ілу аспабымен, компрессометрмен, динамометриялық кілтпен, қажетті құрал-сайманмен жабдықталған ІЖҚ күрделі жөндеу жүргізу
-Биіктігі ұлғайтылған базасы бар автомобильдерді жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге арналған, ұзындығы кемінде 8 метр қарау шұңқырымен, оны сақтауға арналған ыдысы бар пайдаланылған майды жинау жүйесімен, вакуумдық экстрактормен, салқындату сұйықтығын ауыстыруға арналған аппаратпен, рефрактомермен, тежегіш сұйықтығын тестермен, кем дегенде 3 қажетті аспаппен жабдықталған кемінде бір бекет (жеке кіру жолы бар).
Осылайша,
Тапсырыс берушінің автомобильдеріне жедел қызмет көрсету (жөндеу) үшін автосервис бір жерде жеке кіру жолы бар әрбір автомобильге - жеке бокс есебімен бір мезгілде кемінде 2 (екі) автомобиль қабылдай алуы тиіс. Осы жөндеу бокстары бір жерде (бір аумақта) болуы тиіс.
Сонымен қатар автосервис білуі қажет:
-жөндеу-сырлау жұмыстарына арналған сырлау цехы. Жабдықталған: шанақ геометриясын қалыпқа келтіру, автомобильді қалпына келтіру және бояу үшін барлық қажеттіліктермен;
- шиномонтаждау жұмыстарын орындауға арналған шиномонтаж цехымен жабдықталған: шиналарды теңдестіру, монтаждау, автомобиль шиналарының жарықтары мен тіліктерін жөндеу үшін қажеттінің бәрі.
Жоғарыда санамаланған мамандандырылған бокстар мен цехтардың әрқайсысына кемінде бір білікті маман бекітілуі тиіс.

Жұмыс атауы өлшем бірлігі саны бағасы	
	Эссуд қателерін тексеру 1 10000 нан аспайды
	Аспалы құлдың диагностикасы 1 5000 нан аспайды
	Техникалық Сұйықтықтар мен майларды ауыстырыңыз				Қозғалтқыштың бүріккіш пистолеті алу\орнату раб 1 6500 аспайды
	Қозғалтқыш-раб 1 майын ауыстыру 16000 аспайды
	БӨП-раб 1 майын ауыстыру 12000 аспайды
	БӨП-раб 1 май деңгейін тексеру 1000 аспайды
	Автоматты беріліс қорабы-раб 1 майын ауыстыру 28000 - нан аспайды
	Тарату қорабы (ҚР) - раб 1 майын ауыстыру 10000 аспайды
	ҚР-раб 1 май деңгейін тексеру 5000 аспайды
	Алдыңғы(артқы) осьтің редукторы-раб 1 майын ауыстыру 6000 - нан аспайды
	Алдыңғы(артқы) көпір редукторы-раб 1 май деңгейін тексеру 1000 аспайды
	Сұйықтық Ohl. - ағызу\құю раб 1 17500-ден аспайды
	Қозғалтқыш				
	Цилиндр басы (төсеу) алу \ орнату(сол жақ) раб 1 46000 аспайды
	Цилиндр басы (төсеу) алу \ орнату(оң жақ) раб 1 46000 аспайды
	Цилиндр басы-жөндеу раб 1 40000 аспайды
	Уақыт белдеуі-ауыстыру құл 1 75000 аспайды
	Агрегаттардың жетек белбеуі-ауыстыру раб 1 17000 аспайды
	Артқы иінді біліктің тығыздағышы (маховик алынып тасталған кезде) - ауыстыру құл 1 5500-ден аспайды
	Маховик (автоматты беріліс қорабын алып тастағанда) ауыстыру құл 1 5000-нан аспайды
	Жанармай жүйесі				
	Ауа сүзгісі-алу / орнату раб 1 4500 аспайды
	Отын сүзгісі ауыстыру құл 1 8000 нан аспайды
	Салон сүзгісі ауыстыру құл 1 3500 ден аспайды
	Қабылдау коллекторы алу/орнату раб 1 15000 аспайды
	Бензин багын алу/орнату раб 1 20000 аспайды
	Суасты электр бензин сорғысының модулі раб 1 Алу/орнату 15000 аспайды
	Электр бензин сорғы-ауыстыру раб 1 22000 аспайды
	Саптамалар жинағы алу / орнату раб 1 16000 аспайды
	Дроссель жинау алу / орнату раб 1 10000 аспайды
	Ауа құбырының келте құбыры ауыстыру раб 1 22000 нан аспайды
	Құл саптамасын ультрадыбыстық тазалау және жуу 15000 нан аспайды
	Шығару жүйесі отраб.газдар				
	Шығару коллекторы сол (төсеу) алу/орнату раб 1 15000 аспайды
	Оң жақ Шығыс коллекторы (төсеу) алу/орнату раб 1 15000 аспайды
	Қабылдау құбыры (лев прав) алу \ орнату раб 1 5000 аспайды
	Қабылдау құбырын төсеу ауыстыру раб 1 10000 нан аспайды
	Алдыңғы глушитель құбыры (Арыстан құқықтары) алу/орнату раб 1 10000 аспайды
	Глушитель алу \ орнату раб 1 10000 нан аспайды
	Салқындату жүйесі				
	Термостат-ауыстыру (салқындату төгілген кезде. сұйықтық) раб 1 95000 аспайды
	Салқындату жүйесінің үштігі-ауыстыру раб 1 5000-нан аспайды
	Су сорғысы ауыстыру құл 1 26000 нан аспайды
	Салқындату радиаторының қаптамасы раб 1 Алу/орнату 5000 аспайды
	Салқындату радиаторы ауыстыру раб 1 55000 нан аспайды
	Беріліс қорабы				
	Автоматты беріліс қорабын алу / орнату раб 1 50000 нан аспайды
	Тасымалдау қорабы (алынып тасталған қорапта) алу \ орнату раб 1 20000-нан аспайды
	Кардан білігі алдыңғы(артқы) алу/орнату раб 1 10000 аспайды
	Кардан крестовинасы-ауыстыру құл 1 8000-нан аспайды
	Алдыңғы ось редукторы алу \ орнату раб 35000 аспайды
	Артқы осьті жинау алып тастау\орнату раб 1 50000 нан аспайды
	Артқы осьтің редукторы жинау алу\орнату раб 1 50000 нан аспайды
	Артқы осьтің жетекші редукторының май тығыздағышы ауыстыру құл 1 85000 нан аспайды
	Жетек алдыңғы сол жақ алып тастау\орнату раб 1 12000 нан аспайды
	Алдыңғы оң жақ жетек алу \ орнату раб 1 15000 нан аспайды
	Жартылай осьті ауыстыру құл 1 30000 нан аспайды
	Жартылай осьті Сальник (п \ о алынған кезде) ауыстыру раб 1 11500 аспайды
	Алдыңғы хаб мойынтірегі ауыстыру құл 18000 нан аспайды
	Сыртқы жетек топсасы-ауыстыру раб 1 25000-нан аспайды
	Ішкі жетек топсасы-ауыстыру раб 1 30000-нан аспайды
	Алдыңғы суспензия				
	Қосалқы жақтау жинау алу \ орнату раб 1 10000 нан аспайды
	Серіппе (серіппелер ) алдыңғы ауыстыру құл 1 30000 аспайды
	Амортизатор тірегі жинақта с\у раб 1 12000 нан аспайды
	Амортизатор алдыңғы-ауыстыру раб 1 17000 аспайды
	Рычаг алдыңғы жоғарғы алу\орнату раб 1 артық емес 6000
	Рычаг алдыңғы төменгі алу\орнату раб 1 артық емес 10000
	Төменгі алдыңғы қолдың втулкалары (алынған Арқалықта) ауыстыру раб 1 16000 аспайды
	Шарикті үстіңгі тірек-ауыстыру құл 8500-ден аспайды
	Шарикті тірек түбі-ауыстыру құл 1 12500-ден аспайды
	Тұрақтандырғыш бұрын-ауыстыру құл 1 18000 аспайды
	Алдыңғы тұрақтандырғыш тірегі-ауыстыру раб 1 5000 аспайды
	Алдыңғы тұрақтандырғыш жеңдер-ауыстыру раб 1 3500-ден аспайды
	Артқы суспензия				
	Серіппе (серіппелер) артқы ауыстыру құл 1 18000 аспайды
	Артқы Амортизатор-ауыстыру раб 1 17000 аспайды
	Тұрақтандырғыш артқы - ауыстыру құл артық емес 15000
	Артқы тұрақтандырғыш тірегі-ауыстыру раб 1 4500 артық емес
	Артқы тұрақтандырғыш втулкалар-ауыстыру раб 1 3000-нан аспайды
	Рульдік басқару				
	Рульдік басқару механизмі раб 1 25000 нан аспайды
	Сорғы Гура алу\орнату раб 1 артық емес 12000
	Гур шлангісі алу\орнату раб 1 8000 нан аспайды
	Гур белбеуі алып тастау\орнату раб 1 10000 нан аспайды
	Жинақтағы рульдік тартқыш-ауыстыру құл 1 5500-ден аспайды
	Рульдік штанганың ұшы-ауыстыру құл 1 6000-нан аспайды
	Тежеу жүйесі				
	Алдыңғы тежегіш төсемдер-ауыстыру раб 1 10000 аспайды
	Артқы тежегіш төсемдері-ауыстыру раб 1 12000 аспайды
	Диск тежегіш алдыңғы ауыстыру раб 1 артық емес 15000
	Диск тежегіш артқы ауыстыру раб 1 артық емес 15000
	Тежегіш жүйесін айдау раб 1 6000 нан аспайды
	Тұрақ тежегішінің кабелі 1-ауыстыру раб 1 11000 аспайды
	Грос тұрақ тежегіші II-ауыстыру раб 1 11000 аспайды
	Жылыту жүйесі				
	Кондиционер компрессоры ауыстыру (толтырусыз) раб 1 35000 аспайды
	Жылытқыш жинау алу \ орнату раб 1 15000 нан аспайды
	Жылытқыштың радиаторы ауыстыру (алынған жылытқышта) раб 1 21000 аспайды
	Электрмен жабдықталмаған				
	Аккумуляторды алу / орнату (ауыстыру) раб 1 50000 - нан аспайды
	Аккумулятор сымын жөндеу раб 1 10000 нан аспайды
	Генератор алу / орнату раб 1 15000 аспайды
	Генератор жөндеу құл 1 20000 нан аспайды
	Стартер алу / орнату раб 1 10000 аспайды
	Стартер бөлшектеу, ақаулық раб 1 15000 аспайды
	Стартер - жөндеу құл 1 15000 аспайды
	Электротехникалық жұмыстар - ақауларды іздеу раб 1 20000-нан аспайды
	Алдыңғы фара алу \ орнату раб 1 5000 нан аспайды
	Артқы Фонарь алып тастау\орнату раб 1 3000 нан аспайды
	Фаралар шамы - ауыстыру құл 1 5000 аспайды
	Реттеу жұмыстары				
	Шиномонтаж дөңгелектер теңдестірумен раб 1 артық емес 3000
	Раб 1 теңгерімімен автошинаны ауыстыру 2500 ден аспайды
	Раб 1 дөңгелегін жөндеу 3000 нан аспайды
	Раб 1 дөңгелектерін орнату бұрыштарын реттеу 15000 нан аспайды

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
[bookmark: bookmark1]закупаемых работ
Наименование объявления: Работы по ремонту автотранспортных средств /систем/узлов/агрегатов, шиномантажные работы(установка,снятие) колес с автомобиля, монтаж(демонтаж) шин дисков, по замене технических жидкостей и смазок и т.п. Работа должна дислоцироваться в Уланском районе , радиус между станциями должно быть не менее 10 км от РБ Уланского района. Работа выполняется строго по технической спецификации.
[bookmark: bookmark2]Наименование лота: Работы по ремонту автотранспортных средств /систем/узлов/агрегатов, шиномантажные работы(установка,снятие) колес с автомобиля, монтаж(демонтаж) шин дисков, по замене технических жидкостей и смазок и т.п.
Наименование и место нахождения организатора государственных закупок:  КГП на ПХВ «Районная больница Уланского района» УЗ ВКО, по адресу ВКО, Уланский район, село Таврическое, улица Мира 1
Работы должны осуществляется в радиусе не более 10 км от места поставки работ заказчика указанные в договоре.
[bookmark: bookmark4]Требования к поставщику:
-После заключения договора поставщик должен произвести диагностику автомобилей, предоставить дефектный акт и в случае предоставления цены за услуги меньше планируемой, предоставить прайс-лист по вышеуказанным работам.
-Ремонтные работы и техническое обслуживание автомобилей выполняются по заявке Заказчика, согласно дефектного акта и вышеприведенного перечня требуемых работ, в объеме суммы заключенного договора.
-В стоимость работ по ремонту автомобилей входит стоимость запасных частей узлов и агрегатов, автомасел и спец жидкостей, всех необходимых расходных материалов используемых поставщиком для ремонта, а так же все расходы, связанные с выполнением данных работ. Поставщик должен осуществлять работы с использованием качественных запасных частей и расходных материалов, рекомендованных заводом изготовителем, по согласованию с заказчиком. По требованию Заказчика предоставляются сертификаты происхождения и соответствия стандартам, предусмотренных уполномоченными органами РК. По требованию Заказчика документы на запчасти (паспорта, сертификаты) должны предоставляться вместе с актом выполненных работ (оказанных услуг).
-Работы выполняются в срок - не более 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения Заявки от ответственного лица Заказчика. С момента передачи автомобиля в ремонт Поставщик должен в течение 24-х часовой срок приступить к выполнению работ указанных в заявке.
-В случае отсутствия запасных частей в городе Усть-Каменогорск, срок приобретения и доставки не должен превышать 15 (пятнадцати) календарных дней.
-При проведении ремонтных работ обязательно присутствие представителя Заказчика, при оформлении дефектной ведомости, с указанием необходимого перечня работ и используемых материалов, и последующим оформление приемки выполненных работ.
-Ремонт автомобилей Предприятия производится вне общей очереди.
-По факту выполнения Работ предоставляется калькуляция затрат с указанием| стоимости работ и используемых материалов (полная расшифровка работы)
-Гарантийный срок эксплуатации на установленные запасные части и на качество выполненных работ, должен предоставляться на срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания обеими сторонами акта выполненых работ.
-Поставщик обеспечивает функционирование результата Работ в течении гарантийного срока за свой счет, включая стоимость работ, расходных и других сопутствующих материалов.
-В случае, проведения гарантийного ремонта, гарантийный срок возобновляется.
-Поставщик не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ не учтенных в договоре, ТС или заявке, которые могут повлиять на работоспособность автотранспорта, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов работы, либо создают невозможность завершения ее в срок, либо продолживший работу несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращение работы, обязан возместить и полном объеме убытки, причиненные Заказчику.
[bookmark: bookmark5]Технические требования к автосервису:
1. Территория и здание автосервиса должны использоваться по своему целевому назначению.

2. Здание автосервиса должно иметь огороженную прилегающую территорию.
3. В здании автосервиса должен располагаться автомагазин и зона ожидания для водителей.
4. Автосервис должен располагать складом запасных частей и расходных материалов.
5. Автосервис должен иметь круглосуточную охрану с видео наблюдением, как на территории, так и в боксах (в ремонтной зоне внутри здания).
6. Автосервис должен быть оснащен пожарной сигнализацией и системой пожаротушения.
7. Режим работы автосервиса: с 9:00 часов утра до 20:00 часов вечера, без перерыва и выходных дней (в связи с оперативностью и непрерывной работой автотранспортных средств заказчика).
8. Обязательное наличие квалифицированных работников, обеспечивающих качественную профессиональную работу по техническому обслуживанию автотранспортных средств.
9. Для проведения оперативного, качественного ремонта и технического обслуживания автомобилей обязательное наличие всех нижеперечисленных боксов и помещений, оборудования, приборов и инструментов:
- Не менее одного поста (с отдельным въездом), предназначенного для замены масла в ДВС и оборудованного: смотровой ямой, системой сбора отработанного масла с емкостью для его хранения, автоматической системой розлива автомасел и спец жидкостей, вакуумным экстрактором, необходимым инструментом.
- Не менее одного поста (с отдельным въездом), предназначенного для проточки тормозных дисков автомобиля (без снятия тормозных дисков) и для замены тормозной жидкости на оборудовании, оборудованного: автомобильным двух стоечным подъёмником грузоподъемностью не менее 3-х тонн, аппаратов для проточки тормозных дисков без снятия, вакуумным экстрактором, аппарат замены тормозной жидкости, тестером тормозной жидкости, необходимым инструментом.
- Не менее одного поста (с отдельным въездом), предназначенного для замены масла в АКПП и МКПП, оборудованного: системой сбора отработанного масла емкостью для хранения, автоматической системой розлива автомасел и спец жидкостей, вакуумным экстрактором, аппаратом для замены масла в АКПП, необходимым инструментом.
· Не менее одного поста (с отдельным въездом), предназначенного для з
охлаждающей жидкости, оборудованного: смотровой ямой, вакуумным экстрактором, аппаратом для замены охлаждающей жидкости, рефрактомером, необходимым инструментом
· Не менее одного поста (с отдельным въездом), предназначенного для замены масла в системе гидроусилителя рулевого управления, оборудованного: гидравлическим подъемником грузоподъемностью не менее 3-х тонн, вакуумным экстрактором, автоматической системой розлива автомасел и спец жидкостей, необходимым инструментом.
· Не менее одного поста (с отдельным въездом), предназначенного для ремонта и тестирования топливной системы, оборудованного: смотровой ямой, прибором для замера давления в топливной системе, стендом для тестирования и промывки форсунок, необходимым инструментом.
-  Не менее одного поста (с отдельным въездом), предназначенного для проведения комплексной диагностики автомобиля, в том числе: диагностика ходовой части, компьютерной диагностики электронных систем автомобиля диагностики ДВС и других узлов и агрегатов оборудованного: гидравлическим подъемником грузоподъемностью не менее 4-х тонн, смотровой ямой, автомобильным компьютерным сканером, аппаратом для тестирования и промывки форсунок, аппаратом для замены хладагента, необходимым инструментом.
· Не менее одного поста (с отдельным въездом), предназначенного для
проведения капитального ремонта ДВС, оборудованного: гидравлическим подъемником грузоподъемностью не менее 4-х тонн, смотровой ямой, краном гаражным не менее 1,5 тонн, трансмиссионной стойкой, приспособление вывешивания двигателя, компрессометром, динамометрическим ключом, необходимым инструментом 
· Не менее одного поста (с отдельным въездом), предназначенного для ремонта и технического обслуживания автомобилей с увеличенной базой увеличенной высоты, оборудованного: смотровой ямой не менее 8 метров в длину, системой сбора отработанного масла с емкостью для его хранения, вакуумным экстрактором, аппаратом для замены охлаждающей жидкости, рефрактомером, тестером тормозной жидкости, домкратом подкатным не менее 3-х необходимым инструментом.

[bookmark: bookmark6]Таким образом,
для оперативного обслуживания (ремонта) автомобилей заказчика автосервис должен иметь возможность принять одновременно не менее 2 (двух) автомобилей с  расчетом на каждый автомобиль - отдельный бокс с отдельным въездом в одном месте. Данные ремонтные боксы должны находится в одном месте (на одной территории).
Так же автосервис должен располагать:
· малярным цехом, предназначенным для ремонтно-покрасочных работ. Оборудованный: всем необходимым для приведения геометрии кузова в норму, восстановления и покраски автомобиля;
· шиномонтажным цехом, предназначенным для выполнения шиномонтажных работ, оборудованный: всем необходимым для балансировки, монтажа шин, ремонта грыж и порезов покрышек автомобиля.
К каждому из вышеперечисленных специализированных боксов и цехов, должно быть закреплено не менее одного квалифицированного специалиста.

	№
	Наименование работ
	Ед измерения
	к- во
	Цена

	1
	Проверка ошибок ЭСУД
	раб
	1
	не более
	10000

	2
	Диагностика подвески
	раб
	1
	не более
	5000

	3
	Замени технических жидкостей и смазок
	
	
	
	

	4
	Брызговик двигателя снятие\установка
	раб
	1
	не более
	6500

	5
	Двигатель - замена масла
	раб
	1
	не более
	16000

	6
	КПП - замена масла
	раб
	1
	не более
	12000

	7
	КПП - проверка уровня масла
	раб
	1
	не более
	1000

	8
	АКПП - замена масла
	раб
	1
	не более
	28000

	9
	Раздаточная коробка(РК) - замена масла
	раб
	1
	не более
	10000

	10
	РК - проверка уровня масла
	раб
	1
	не более
	5000

	11
	Редуктор переднего(заднего) моста - замена масла
	раб
	1
	не более
	6000

	12
	Редуктор переднего(заднего) моста - проверка уровня масла
	раб
	1
	не более
	1000

	13
	Жидкость охл. - слив\залив
	раб
	1
	не более
	17500

	Двигатель

	1
	Головка блока цилиндров (прокладка) снятие\установка(левая)
	раб
	1
	не более
	46000

	2
	Головка блока цилиндров (прокладка) снятие\установка(правая)
	раб
	1
	не более
	46000

	3
	Головка блока цилиндров - ремонт
	раб
	1
	не более
	40000

	4
	Ремень ГРМ - замена
	раб
	1
	не более
	75000

	5
	Ремень привода агрегатов- замена
	раб
	1
	не более
	17000

	6
	Сальник коленвала задний (при снятом маховике) - замена
	раб
	1
	не более
	5500

	7
	Маховик (при снятой АКПП) замена
	раб
	1
	не более
	5000

	Топливная система

	1
	Фильтр воздушный - снятие/установка
	раб
	1
	не более
	4500

	2
	Фильтр топливный замена
	раб
	1
	не более
	8000

	3
	Фильтр салона замена
	раб
	1
	не более
	3500

	4
	Впускной коллектор снятие/установка
	раб
	1
	не более
	15000

	5
	Бензобак снятие/установка
	раб
	1
	не более
	20000

	6
	Модуль погружного электробензонасоса снятие/установка
	раб
	1
	не более
	15000

	7
	Электробензонасос - замена
	раб
	1
	не более
	22000

	8
	Комплект форсунок снятие/установка
	раб
	1
	не более
	16000

	9
	Дроссель в сборе снятие/установка
	раб
	1
	не более
	10000

	10
	Патрубок воздуховода замена
	раб
	1
	не более
	22000

	11
	Ультразвуковая очистка и промывка форсунки
	раб
	
	не более
	15000

	12
	Система выпуска отраб.газов
	
	
	
	

	13
	Выпускной коллектор левый (прокладка) снятие/установка
	раб
	1
	не более
	15000

	14
	Выпускной коллектор правый (прокладка) снятие/установка
	раб
	1
	не более
	15000

	15
	Труба приемная(лев прав) снятие\установка
	раб
	1
	не более
	5000

	16
	Прокладка приемной трубы замена
	раб
	1
	не более
	10000

	17
	Труба глушителя передняя (лев прав) снятие/установка
	раб
	1
	не более
	10000

	18
	Глушитель снятие\установка
	раб
	1
	не более
	10000

	Система охлаждения

	1
	Термостат - замена (при слитой охлажд. жидкости)
	раб
	1
	не более
	95000

	2
	Тройник системы охлаждения - замена
	раб
	1
	не более
	5000

	3
	Насос водяной замена
	раб
	1
	не более
	26000

	4
	Кожух радиатора охлаждения снятие/установка
	раб
	1
	не более
	5000

	5
	Радиатор охлаждения замена
	раб
	1
	не более
	55000

	6
	Трансмиссия
	
	
	
	

	7
	АКПП снятие\установка
	раб
	1
	не более
	50000

	8
	Раздаточная коробка (на снятой коробке) снятие\установка
	раб
	1
	не более
	20000

	9
	Карданный вал передний(задний) снятие/установка
	раб
	1
	не более
	10000

	10
	Крестовина кардана - замена
	раб
	1
	не более
	8000

	11
	Редуктор переднего мосту снятие\установка
	раб
	
	не более
	35000

	12
	Задний мост в сборе снятие\установка
	раб
	1
	не более
	50000

	13
	Редуктор заднего моста в сборе снятие\установка
	раб
	1
	не более
	50000

	14
	Сальник ведущей шестерни заднего моста замена
	раб
	1
	не более
	85000

	15
	Привод передний левый снятие\установка
	раб
	1
	не более
	12000

	16
	Привод передний правый снятие\установка
	раб
	1
	не более
	15000

	17
	Полуось замена
	раб
	1
	не более
	30000

	18
	Сальник полуоси (при снятом п\о) замена
	раб
	1
	не более
	11500

	19
	Подшипник передней ступицы замена
	раб
	
	не более
	18000

	20
	Шарнир привода наружный - замена
	раб
	1
	не более
	25000

	21
	Шарнир привода внутренний - замена
	раб
	1
	не более
	30000

	22
	Передняя подвеска
	
	
	
	

	23
	Подрамник в сборе снятие\установка
	раб
	1
	не более
	10000

	24
	Рессора (пружины ) передняя замена
	раб
	1
	не более
	30000

	25
	Стойка амортизаторная в сборе с\у
	раб
	1
	не более
	12000

	26
	Амортизатор передний - замена
	раб
	1
	не более
	17000

	27
	Рычаг передний верхний снятие\установка
	раб
	1
	не более
	6000

	28
	Рычаг передний нижний снятие\установка
	раб
	1
	не более
	10000

	29
	Втулки нижнего переднего рычага (на снятой балке) замена
	раб
	1
	не более
	16000

	30
	Опора шаровая верх - замена
	раб
	
	не более
	8500

	31
	Опора шаровая низ - замена
	раб
	1
	не более
	12500

	32
	Стабилизатор перед - замена
	раб
	1
	не более
	18000

	33
	Стойка переднего стабилизатора - замена
	раб
	1
	не более
	5000

	34
	Втулки переднего стабилизатора - замена
	раб
	1
	не более
	3500

	Задняя подвеска

	1
	Рессора (пружины ) задняя замена
	раб
	1
	не более
	18000

	2
	Амортизатор задний - замена
	раб
	1
	не более
	17000

	3
	Стабилизатор зад - замена
	раб
	
	не более
	15000

	4
	Стойка заднего стабилизатора - замена
	раб
	1
	не более
	4500

	5
	Втулки заднего стабилизатора - замена
	раб
	1
	не более
	3000

	6
	Рулевое управление
	
	
	
	

	7
	Рулевой механизм с гидроусилителем снятие\установка
	раб
	1
	не более
	25000

	8
	Насос ГУРа снятие\установка
	раб
	1
	не более
	12000

	9
	Шланг ГУРа снятие\установка
	раб
	1
	не более
	8000

	10
	Ремень ГУРа снятие\установка
	раб
	1
	не более
	10000

	11
	Тяга рулевая в сборе - замена
	раб
	1
	не более
	5500

	12
	Наконечник рулевой тяги - замена
	раб
	1
	не более
	6000

	Тормозная система

	1
	Колодки переднего тормоза - замена
	раб
	1
	не более
	10000

	2
	Колодки заднего тормоза - замена
	раб
	1
	не более
	12000

	3
	Диск тормозной передний замена
	раб
	1
	не более
	15000

	4
	Диск тормозной задний замена
	раб
	1
	не более
	15000

	5
	Прокачка тормозной системы
	раб
	1
	не более
	6000

	6
	Трос стояночного тормоза 1 - замена
	раб
	1
	не более
	11000

	7
	Грос стояночного тормоза II - замена
	раб
	1
	не более
	11000

	Система отопления

	1
	Компрессор кондиционера замена (без заправки)
	раб
	1
	не более
	35000

	2
	Отопитель в сборе снятие\установка
	раб
	1
	не более
	15000

	3
	Радиатор отопителя замена(на снятом отопителе)
	раб
	1
	не более
	21000

	4
	Электрооборудован не
	
	
	
	

	5
	АКБ снятие/установка (замена)
	раб
	1
	не более
	50000

	6
	Ремонт провода АКБ
	раб
	1
	не более
	10000

	7
	Генератор снятие/установка
	раб
	1
	не более
	15000

	8
	Генератор ремонт
	раб
	1
	не более
	20000

	9
	Стартер снятие/установка
	раб
	1
	не более
	10000

	10
	Стартер разборка,дефектовка
	раб
	1
	не более
	15000

	11
	Стартер - ремонт
	раб
	1
	не более
	15000

	12
	Электротехнические работы -поиск неисправности
	раб
	1
	не более
	20000

	14
	Фара передняя снятие\установка
	раб
	1
	не более
	5000

	15
	Фонарь задний снятие\установка
	раб
	1
	не более
	3000

	16
	Лампа фары - замена
	раб
	1
	не более
	5000

	17
	Регулировочные работы
	
	
	
	

	18
	Шиномонтаж колеса с балансировкой
	раб
	1
	не более
	3000

	19
	Замена автошины с балансировкой
	раб
	1
	не более
	2500

	20
	Ремонт колеса
	раб
	1
	не более
	3000

	21
	Регулировка углов установки колес
	раб
	1
	не более
	15000



