ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на определение технического состояния и необходимости выполнения ремонтно-отделочных работ

Объект: Детский сад № 5–10 (наименование/номер согласовать с Заказчиком) Адрес: 	
Заказчик: 	

Дата составления: «	» 	2026 года



Комиссией в составе представителей Заказчика и Подрядной организации произведено визуальное обследование помещений объекта с целью определения фактического состояния конструкций и необходимости выполнения работ по устройству коробов/обшивки из гипсокартонных листов (ГКЛ).
1. Результаты обследования

В ходе обследования установлена необходимость устройства коробов и/или обшивки инженерных коммуникаций и участков конструкций гипсокартонными листами по металлическому каркасу, последующей окраски подготовленной поверхности водно-дисперсионной краской «Белый дом», а также установки декоративных решёток на радиаторы отопления в количестве 45 шт.
2. Техническое решение

Предусматривается устройство металлического каркаса из направляющих и стоечных профилей, обшивка каркаса ГКЛ, обработка стыков, установка малярных уголков, стартовое и финишное шпаклевание, шлифование, грунтование и окраска водно-дисперсионной краской «Белый дом» в 2 слоя. Дополнительно предусматривается поставка и установка 45 декоративных решёток на радиаторы отопления. Тип краски, размеры и исполнение решёток, а также расходные материалы согласовать с Заказчиком до начала работ.
Состав работ включает:

1. Разметка мест устройства коробов/обшивки и подготовка рабочих поверхностей.

2. Монтаж металлического каркаса из направляющих и стоечных профилей с креплением к основанию.

3. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с подрезкой и креплением саморезами.

4. Заделка стыков и мест крепления листов шпаклевочным составом с применением армирующей ленты при необходимости.

5. Установка малярных перфорированных уголков на наружных углах.

6. Нанесение стартового/выравнивающего шпаклевочного слоя.

7. Нанесение финишной шпаклевки.

8. Шлифование поверхности абразивной сеткой/шкуркой до получения ровного основания.

9. Удаление пыли и грунтование подготовленной поверхности.
10. Окраска подготовленной поверхности водно-дисперсионной краской «Белый дом» в 2 слоя.
11. Поставка и установка декоративных решёток на радиаторы отопления — 45 шт.

3. Объем необходимых работ

	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем

	1
	Демонтаж коробов из ГКЛ и профилей
	м²
	270,00

	2
	Монтаж металлического каркаса из направляющих и стоечных профилей
	м²
	270,00

	3
	Обшивка каркаса гипсокартонными листами
	м²
	270,00

	4
	Заделка стыков и мест крепления ГКЛ
	м²
	270,00

	5
	Установка малярного перфорированного уголка
	пог. м
	180,00



	
	
	
	

	6
	Шпаклевание поверхности (стартовый слой)
	м²
	270,00

	7
	Нанесение финишной шпаклевки
	м²
	270,00

	8
	Шлифование поверхности
	м²
	270,00

	9
	Грунтование подготовленной поверхности
	м²
	270,00

	                          10
	Окраска подготовленной поверхности водно-дисперсионной краской «Белый дом», в 2 слоя
	м²
	270,00

	11
	Поставка и установка декоративных решёток на радиаторы отопления (размеры согласовать с Заказчиком)
	шт.
	45

	12
	Вывоз мусора
	т
	3,2




4. Техническое обоснование

Выполнение указанных работ необходимо для устройства и отделки коробов/обшивки из ГКЛ, получения подготовленной окрашенной поверхности и обеспечения аккуратного внешнего вида радиаторов отопления. Работы выполнять в технологической последовательности с соблюдением инструкций производителей материалов и действующих строительных норм Республики Казахстан.
5. Требования к исполнителю работ

В случае признания Поставщика (исполнителя работ) победителем тендера он обязан до начала производства работ предоставить Заказчику на согласование:
· график производства работ (ГПР) с распределением видов и объемов работ по срокам выполнения;

· перечень и образцы применяемых материалов (ГКЛ, профили, крепёж, шпаклёвка, уголки, грунтовка, водно-дисперсионная краска «Белый дом», декоративные решётки) — все материалы согласовать с Заказчиком;
· проект производства работ (ППР) при необходимости, с описанием технологии выполнения работ и мероприятий по охране труда и технике безопасности.
Начало производства работ допускается после согласования Заказчиком материалов, объемов и технологии выполнения работ.
Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 20 кунтузбелик кун ишинде
[bookmark: _GoBack]Со дня вступления в силу договора в течение 20 календарных дней
6. Заключение комиссии

По результатам обследования комиссия считает технически обоснованным выполнение комплекса работ по устройству коробов/обшивки из ГКЛ по металлическому каркасу площадью 270,00 м², последующей окраске водно-дисперсионной краской «Белый дом» в 2 слоя и поставке/установке 45 декоративных решёток на радиаторы отопления. Окончательные объёмы, размеры решёток и наименование объекта/детского сада подлежат уточнению и согласованию с Заказчиком.
Председатель комиссии: 	/	/

Члены комиссии:		/	/

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на устройство коробов/обшивки из ГКЛ, окраску краской «Белый дом» и установку декоративных решёток радиаторов

Объект: Детский сад № 5–10 (наименование/номер согласовать с Заказчиком) Адрес: 	
Заказчик: 	

Расчетная площадь работ: 270,00 м²

Комплексная стоимость работ по ГКЛ по исходным данным: 4 065 ₸/м²; дополнительные позиции рассчитаны отдельно.

Примечание: стоимость 4 065 ₸/м² принята как указанная Заказчиком комплексная расценка на устройство коробов/обшивки из ГКЛ и подготовку поверхности. Окраска краской «Белый дом» и декоративные решётки радиаторов включены отдельными дополнительными позициями. Цены на дополнительные позиции ориентировочные и подлежат согласованию; размеры решёток уточнить по факту.

  
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед., ₸
	Сумма, ₸

	1
	Демонтаж коробов из ГКЛ и профилей
	м2
	270
	500
	135 000

	1
	Устройство металлического каркаса из направляющих и стоечных профилей, обшивка гипсокартоном (короб для
радиатора)
	м²
	270
	4065
	597 550

	2
	Установка перфорированного малярного уголка на внешние углы короба
	Пог м
	180
	380
	 121 500

	3
	Шпаклевание стыков ГКЛ и мест крепления саморезов
	м²
	270
	500
	  135 000

	4
	Нанесение финишной шпаклёвки по поверхности короба
	м²
	270
	900
	   243 000

	5
	Шлифовка (притирка) поверхности наждачной сеткой/шкуркой
	м²
	270
	250
	    67 500

	6
	Грунтование всей подготовленной поверхности
	м²
	270
	200
	    54 000

	7
	Окраска поверхности короба водоэмульсионной краской «Белый дом» в  два слоя 
	м²
	270
	790
	   213 300

	8
	Поставка и установка радиаторных решёток (количество и тип уточняются)
	шт.
	45
	8500
	       382 500

	9
	Вывоз мусора
	т
	3,2
	15828
	      50 650

	ИТОГО по позициям
	    2 000 000 ₸





Заказчик: 	/	/

Подрядчик: 	/	/



Все применяемые материалы, их марки, характеристики и окончательные объемы подлежат предварительному согласованию с Заказчиком.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

        Изготовление короба выполнить из стенового влагостойкого гипсокартона (ГКЛВ). Металлический профиль для каркаса должен иметь ширину не менее 70 мм. Для шпаклевочных работ использовать исключительно материалы фирмы «Алина». Для окраски применять краску «Белый дом» в соответствии с локальной сметой. Все используемые материалы в обязательном порядке предварительно согласовать с Заказчиком. Применение материалов без согласования строго запрещается.
