
Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын жұмыстар мен қызметтердің  техникалық ерекшелігі

	Лоттың атауы :
	Бөлмеаралық есіктерді ауыстыру, қондыру бойынша жұмыстар

	Лоттың сипаттауы:
	Бөлмеаралық есіктерді ауыстыру, қондыру бойынша жұмыстар

	Саны, көлемі:
	1

	Өлшем бірлігі:
	Жұмыс

	Жұмысты атқару орны:
	233620100, Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қ.
Сали Шакирова көшесі, 8 ғимарат

	Жұмысты орындау мерзімі:
	қазан

	Төлем шарттары:
	Алдын ала төлем - 0%, аралық төлем - 0%, соңғы төлем - 100%



Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:

1. Орындалатын жұмыстардың жалпы көлемі: орындалатын құрылыс жұмыстарының жалпы көлемі 
1. 2,0×0,7 м – 32 комплект.
2. 2,0×0,9 м – 13 комплект.
3. 2,0×0,8 м – 1 комплект
4. Есік тұтқалары – 46 дана.
5. Есік топсалары – 46 комплект.
6. Демонтаж и монтаж – 1 қызмет.
2. Орындалған жұмыстардың кепілдік кезеңі: Тапсырыс беруші қабылдау актісіне қол қойған күннен бастап 12 ай.
3. Жұмыстарды орындау шарттары мен талаптары.
3.1. Жұмыстарды жүргізу кезінде Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы заңнамасының қолданыстағы нормаларын, сондай-ақ еңбекті, денсаулықты және қоршаған ортаны қорғауды регламенттейтін нормаларды сақтау.
3.2. Өз қызметкерлерін өз күшімен және өз есебінен қамтамасыз ету:
· уақытша тұрғын және әкімшілік Үй-жайлар;
· тамақтану және тұру;
· Көлік және ЖЖМ;
· медициналық қызмет көрсету;
· байланыс;
· жеке қорғаныс құралдарымен;
· жабдықтар мен өлшеу құралдарымен.
3.3. Өнім берушіге барлық жұмыстарды толық көлемде және осы негізгі жұмыс көлеміне қатаң сәйкестікте орындау қажет.
3.4. Жұмыстарды орындау үшін қажетті барлық материалдарды, жабдықтарды, бұйымдарды, мүкәммалды және т.б. Тапсырыс берушімен алдын ала келісім бойынша өнім беруші сатып алады және объектіге жеткізеді. Материалдарды жұмыстарды орындау орнына жеткізуді жеткізуші жүргізеді.
Есіктер келесі талаптарға сәйкес болуы тиіс:
Түрі – ішкі бөлмеаралық МДФ есік.
Өлшемдері:2000×700 мм-32 комплект; 2000×900 мм-13 комплект. 2000×800 мм-1 комплект
	•	Есік қалыңдығы – кемінде 40 мм.
	•	Есік қаңқасы – кептірілген ағаш брус немесе LVL негізінде.
	•	Толтырмасы – жоғары тығыздықтағы ұяшықты немесе тұтас МДФ конструкциясы.
	•	Қаптамасы – Premium Eco-шпон (Экошпон) немесе жоғары сапалы CPL/HPL жабыны.
	•	Жабын сызатқа, соққыға, ылғалға және ультракүлгін сәулеге төзімді болуы тиіс.
	•	Жиегі алюминий немесе ABS қорғаныш таспамен өңделген.
[bookmark: _GoBack]	•	Түсі –ақ.
 Есік қорабы
	•	МДФ немесе желімделген ағаштан жасалған.
	•	Қалыңдығы кемінде 32 мм.
	•	Телескопиялық үлгіде болуы ұсынылады.
	•	Дыбыс оқшаулағыш резеңке тығыздағышпен жабдықталуы тиіс.
Маңдайша (наличник)
	•	Телескопиялық.
	•	Негізгі есік түсімен толық сәйкес болуы тиіс.
	•	Бір есікке толық жиынтықпен беріледі.

Фурнитура
Әрбір есік төмендегі жиынтықпен жеткізіледі:
	•	Итальяндық немесе Германия өндірісінің сапасына тең тұтқа;
	•	3 дана жасырын немесе күшейтілген топса;
	•	Барлық бекіту элементтері.

Фурнитураның түсі біркелкі болуы тиіс (хром, қара немесе сатин).
 Пайдалану сипаттамалары
Есіктер:
	•	ылғалға төзімді;
	•	геометриясын жоғалтпайтын;
	•	дыбыс оқшаулауы жоғары;
	•	экологиялық қауіпсіз (Е1 эмиссия класы);
	•	жағымсыз иіс шығармайтын;
	•	пайдалану мерзімі кемінде 15 жыл болуы тиіс.
3.5. Жеткізуші өз күшімен және өз есебінен қалдықтарды нақты орналасқан жерінен тиеуді, түсіруді, сұрыптауды, кесуді, жинауды, әкетуді, сақтауды, кәдеге жаратуды және көмуді жүргізуге міндетті.
4. Жеткізушіге қойылатын өзге де талаптар:
4.1. Өнім беруші шарт жасасқаннан кейін 5 күнтізбелік күн ішінде жұмыстың әрбір түрінің атауын, сомасын және мерзімін көрсете отырып, жұмыстарды жүргізу кестесін ұсынуға міндетті.
4.2. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жұмыс жүргізу кестесінің орындалу барысы туралы апта сайынғы жедел ақпаратты ұсынуға міндетті.
4.3. Өнім беруші жұмыс басталғанға дейін Тапсырыс берушімен: шарттық баға ведомостін, жабдықтың шарттық баға ведомостіне толық жазылуын әзірлеуге және келісуге міндетті.
4.4. Өнім беруші Орындалатын жұмыстардың тиісті сапасын, олардың мемлекеттік стандарттар мен техникалық шарттарға сәйкестігін қамтамасыз етуі қажет.
4.5. Өнім беруші пайдаланылатын материалдардың тиісті сапасын қамтамасыз етуді, олардың жобалық ерекшеліктеріне, мемлекеттік стандарттарға сәйкестігін, оларды тиісті сертификаттармен, техникалық паспорттармен қамтамасыз етуді сақтауы қажет.
4.6. Өнім беруші қате және дұрыс емес ұсынымдар бергені үшін, құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасын сапасыз бақылағаны үшін: (дайындық, бөлшектеу, монтаждау және т. б.), технологиялық, электротехникалық, іске қосу-баптау, геодезиялық жұмыстар, сондай-ақ автоматтандыру жұмыстары, төмен токты желілер, өрт сөндіру, жылыту, желдету, технологиялық жабдықтарды монтаждау және өзге де жұмыстар үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды және материалдық жауаптылықта болады. 
4.7. Өнім беруші өз күшімен және өз қаражаты есебінен жөндеу аяқталғаннан кейін құрылыстан кейінгі толық тазалауды (үй-жайды дымқыл тазалау, терезелерді жуу және т.б.) жүргізуге және объектіні мінсіз таза жұмысқа дайын күйде тапсыруға міндетті.
4.8. Орындалған жұмыстардың түпкілікті актісіне қол қойылып, қол қойылған қабылдау актісімен бірге ұсынылуы тиіс.





































Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых работ и услуг к конкурсной документации

	Наименование лота:
	Работы по установке (монтажу) дверей

	Описание лота:
	Работы по установке (монтажу) дверей

	Количество:
	1

	Единица измерения:
	Работа

	Место выполнения работ:
	233620100, Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, Сали Шакирова улица, здание 8

	Сроки выполнения работ:
	октябрь

	Условия оплаты:
	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%



Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
1. Общий объем выполняемых работ: Демонтаж межкомнатных дверей, замена комплектующих и монтаж.
       1. 2,0×0,7 м – 32 комплекта.
2. 2,0×0,9 м – 13 комплекта.
3. 2,0×0,8 м – 1 комплекта
4. Дверные ручки – 46 шт.
5. Дверные петли – 46 комплектов.
6. Демонтаж и монтаж – 1 услуга. 
2. Гарантийный период выполненных работ: 12 месяцев со дня подписания акта приемки Заказчиком. 
3. Условия и требования к выполнению работ. 
3.1. Соблюдение при проведении работ действующих норм законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, а также норм, регламентирующих охрану труда, здоровья и окружающей среды. 
3.2. Обеспечивать свой персонал своими силами и за свой счет:
· временными жилыми и административными помещениями; 
· питанием и проживанием; 
· транспортом и ГСМ; 
· медицинским обслуживанием; 
· связью; 
· средствами индивидуальной защиты; 
· оборудованиями и измерительными приборами. 
3.3. Все работы Поставщику выполнить в полном объеме и в строгом соответствии с настоящим основным объемом работ. 
3.4. Все материалы, оборудование, изделия, инвентарь и т.д., необходимые для выполнения работ, приобретаются и поставляются на объект Поставщиком по предварительному согласованию с Заказчиком. Доставка материалов до места выполнения работ производится Поставщиком. 
Межкомнатные двери МДФ премиум-класса.
	•	Размеры: 2000×700-32 комплекта, 2000×900 мм-13 комплекта, 2000×800 мм-1 комплекта
	•	Толщина полотна — не менее 40 мм. Цвет белый.
	•	Каркас — клееный брус или LVL.
	•	Покрытие — Экошпон Premium, CPL либо HPL.
	•	Поверхность устойчива к механическим повреждениям, влаге и ультрафиолету.
	•	Телескопическая коробка и наличники.
	•	Три усиленные либо скрытые петли.
	•	Премиальная дверная ручка.
	•	Уплотнитель по всему периметру коробки.
	•	Класс эмиссии формальдегида Е1.
	•	Срок службы — не менее 15 лет.
3.5. Поставщик обязан своими силами и за свой счет производить погрузку, разгрузку, сортировку, резку, сбор,  вывоз, хранение, утилизацию и захоронение отходов с места его фактического нахождения. 
4. Иные требования к поставщику:
4.1. Поставщик обязан после заключения договора в течение 5 календарных дней представить график производства работ с указанием наименования, суммы и срока каждого вида работ.
4.2. Поставщик обязан представлять еженедельную оперативную информацию о ходе выполнения графика производства работ Заказчику. 
4.3. Поставщик обязан до начала работ разрабатывать и согласовывать с Заказчиком: Ведомость договорной цены, Расшифровка оборудования к Ведомости договорной цены. 
4.4. Поставщику необходимо обеспечивать надлежащее качество выполняемых работ, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям. 
4.5. Поставщику необходимо соблюдать обеспечение надлежащего качества используемых материалов, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам, обеспечение их соответствующими сертификатами, техническими паспортами. 
4.6. Поставщик несет юридическую и материальную ответственность за предоставление неверных и некорректных рекомендаций, за некачественный контроль качества строительно-монтажных работ: (подготовительных, демонтажных, монтажных и пр.), технологических, электротехнических, пуско-наладочных, геодезических работ, а также работ по автоматизации и слаботочных сетей, пожаротушению, отоплению, вентиляции и монтаж технологического оборудования и прочих работ в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
4.7. Поставщик обязан своими силами и за свой счет произвести полную послестроительную уборку (влажную уборку помещений, мытье окон и т.д.) после окончания ремонта и сдать объект в идеально чистом виде готовым к эксплуатации.
4.8. Окончательный акт выполненных работ должен быть подписан и представлен вместе с подписанным актом приемки.
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·


 


К


?


лік ж


?


не ЖЖМ;


 


·


 


медициналы


?


 


?


ызмет к


?


рсету;


 


·


 


байланыс;


 


·


 


жеке 


?


ор


?


аныс 


??


ралдарымен;


 


·


 


жабды


?


тар мен 


?


лшеу 


??


ралдарымен.


 


3.3.


 


?


нім


 


берушіге барлы


?


 ж


?


мыстарды толы


?


 к


?


лемде ж


?


не осы негізгі ж


?


мыс к


?


леміне 


?


ата


?


 


с


?


йкестікте орындау 


?


ажет


.


 


3.4.


 


Ж


?


мыстарды орындау 


?


шін 


?


ажетті барлы


?


 материалдарды, жабды


?


тарды, б


?


йымдарды, м


?


к


?


ммалды ж


?


не т.б. 


Тапсырыс берушімен алдын ала келісім бойынша 


?


нім беруші сатып алады ж


?


не объектіге жеткізеді. 


Материалдарды ж


?


мыстарды орындау о


рнына жеткізуді жеткізуші ж


?


ргізеді.


 


Есіктер келесі талаптар


?


а с


?


йкес болуы тиіс:


 


Т


?


рі 


–


 


ішкі б


?


лмеаралы


?


 МДФ есік.


 


?


лшемдері


:


2000Ч7


00 мм


-


32


 


комплект


;


 


2000Ч900 


мм


-


13 


комплект


.


 


2000Ч8


00 мм


-


1


 


комплект


 


 


•


 


Есік 


?


алы


?


ды


?


ы 


–


 


кемінде 40 мм.


 


 


•


 


Есік 


?


а


??


асы 


–


 


кептірілген а


?


аш брус немесе


 


LVL негізінде.


 


 


•


 


Толтырмасы 


–


 


жо


?


ары ты


?


ызды


?


та


?


ы 


?


яшы


?


ты немесе т


?


тас МДФ конструкциясы.


 


 


•


 


?


аптамасы 


–


 


Premium Eco


-


шпон (Экошпон) немесе жо


?


ары сапалы CPL/HPL жабыны.


 


 


•


 


Жабын сызат


?


а, со


??


ы


?


а, ыл


?


ал


?


а ж


?


не ультрак


?


лгін с


?


улеге т


?


зімді болуы тиіс.


 


 


•


 


Ж


иегі алюминий немесе ABS 


?


ор


?


аныш таспамен 


??


делген.


 


 


•


 


Т


?


сі 


–


а


?


.


 


 


Есік 


?


орабы


 


 


•


 


МДФ немесе желімделген а


?


аштан жасал


?


ан.


 


 


•


 


?


алы


?


ды


?


ы кемінде 32 мм.


 


 


•


 


Телескопиялы


?


 


?


лгіде болуы 


?


сынылады.


 


 


•


 


Дыбыс о


?


шаула


?


ыш резе


?


ке 


ты


?


ызда


?


ышпен


 


жабды


?


талуы тиіс.


 


Ма


?


дайша (наличник)


 


 


•


 


Телескопиялы


?


.


 


 


•


 


Негізгі есік т


?


сімен толы


?


 с


?


йкес болуы тиіс.


 


 


•


 


Бір есікке толы


?


 жиынты


?


пен беріледі.


 


 


Фурнитура


 


?


рбір


 


есік т


?


мендегі жиынты


?


пен жеткізіледі:


 


 


•


 


Итальянды


?


 немесе Германия 


?


ндірісіні


?


 


сапасына те


?


 т


?


т


?


а;


 


 


•


 


3 дана жасырын немесе к


?


шейтілген топса;


 


 


•


 


Барлы


?


 бекіту элементтері.


 




  Конкурсты ?   ?? жаттама ? а   2 - ? осымша     Конкурсты ?   ?? жаттама ? а сатып алынаты н ж ? мыстар мен  ? ызметтерді ?     техникалы ?   ерекшелігі    

Лотты ?  атауы :  Б ? лмеаралы ?  есіктерді ауыстыру,  ? ондыру бойынша ж ? мыстар  

Лотты ?  сипаттауы:  Б ? лмеаралы ?  есіктерді ауыстыру,  ? ондыру  бойынша ж ? мыстар  

Саны, к ? лемі:  1  

? лшем бірлігі:  Ж ? мыс  

Ж ? мысты ат ? ару орны:  233620100, Атырау облысы, Жылыой ауданы,  ?? лсары  ? .   Сали Шакирова   к ? ше сі , 8  ? имарат  

Ж ? мысты орындау мерзімі:  ? азан  

Т ? лем шарттары:  Алдын ала т ? лем  -   0%, аралы ?  т ? лем   -   0%, со ?? ы т ? лем   -   100%  

  Функционалды ? ,   техникалы ? , сапалы ?   ж ? не пайдалану   мінездемесін   сипаттау:     1.   Орындалатын ж ? мыстарды ?  жалпы к ? лемі: орындалатын  ?? рылыс ж ? мыстарыны ?  жалпы к ? лемі    1. 2,0×0,7  м  –   32   комплект .   2. 2,0×0 ,9 м  –   13   комплект .   3.  2,0×0 ,8 м  –   1   комплект   4 . Есік  т ? т ? алары  –   46   дана .   5 .  Есік топсалары  –   46   комплект .   6 . Демонтаж и монтаж  –   1  ? ызмет .   2.   Орындал ? ан ж ? мыстарды ?  кепілдік кезе ? і: Тапсырыс беруші  ? абылдау актісіне   ? ол   ? ой ? ан к ? ннен бастап 12 ай.   3.   Ж ? мыстарды орындау шарттары мен талаптары.   3.1.   Ж ? мыстарды ж ? ргізу кезінде  ? аза ? стан Республ икасыны ?   ? нерк ? сіптік  ? ауіпсіздік саласында ? ы за ? намасыны ?   ? олданыста ? ы   нормаларын, сондай - а ?  е ? бекті, денсаулы ? ты ж ? не  ? орша ? ан ортаны  ? ор ? ауды регламенттейтін  нормаларды са ? тау.   3.2.   ? з   ? ызметкерлерін  ? з к ? шімен ж ? не  ? з есебінен  ? амтамасыз ету:      уа ? ытша т ? р ? ын   ж ? не  ? кімшілік  ? й - жайлар;      тама ? тану ж ? не т ? ру;      К ? лік ж ? не ЖЖМ;      медициналы ?   ? ызмет к ? рсету;      байланыс;      жеке  ? ор ? аныс  ?? ралдарымен;      жабды ? тар мен  ? лшеу  ?? ралдарымен.   3.3.   ? нім   берушіге барлы ?  ж ? мыстарды толы ?  к ? лемде ж ? не осы негізгі ж ? мыс к ? леміне  ? ата ?   с ? йкестікте орындау  ? ажет .   3.4.   Ж ? мыстарды орындау  ? шін  ? ажетті барлы ?  материалдарды, жабды ? тарды, б ? йымдарды, м ? к ? ммалды ж ? не т.б.  Тапсырыс берушімен алдын ала келісім бойынша  ? нім беруші сатып алады ж ? не объектіге жеткізеді.  Материалдарды ж ? мыстарды орындау о рнына жеткізуді жеткізуші ж ? ргізеді.   Есіктер келесі талаптар ? а с ? йкес болуы тиіс:   Т ? рі  –   ішкі б ? лмеаралы ?  МДФ есік.   ? лшемдері : 2000×7 00 мм - 32   комплект ;   2000×900  мм - 13  комплект .   2000×8 00 мм - 1   комплект     •   Есік  ? алы ? ды ? ы  –   кемінде 40 мм.     •   Есік  ? а ?? асы  –   кептірілген а ? аш брус немесе   LVL негізінде.     •   Толтырмасы  –   жо ? ары ты ? ызды ? та ? ы  ? яшы ? ты немесе т ? тас МДФ конструкциясы.     •   ? аптамасы  –   Premium Eco - шпон (Экошпон) немесе жо ? ары сапалы CPL/HPL жабыны.     •   Жабын сызат ? а, со ?? ы ? а, ыл ? ал ? а ж ? не ультрак ? лгін с ? улеге т ? зімді болуы тиіс.     •   Ж иегі алюминий немесе ABS  ? ор ? аныш таспамен  ?? делген.     •   Т ? сі  – а ? .     Есік  ? орабы     •   МДФ немесе желімделген а ? аштан жасал ? ан.     •   ? алы ? ды ? ы кемінде 32 мм.     •   Телескопиялы ?   ? лгіде болуы  ? сынылады.     •   Дыбыс о ? шаула ? ыш резе ? ке  ты ? ызда ? ышпен   жабды ? талуы тиіс.   Ма ? дайша (наличник)     •   Телескопиялы ? .     •   Негізгі есік т ? сімен толы ?  с ? йкес болуы тиіс.     •   Бір есікке толы ?  жиынты ? пен беріледі.     Фурнитура   ? рбір   есік т ? мендегі жиынты ? пен жеткізіледі:     •   Итальянды ?  немесе Германия  ? ндірісіні ?   сапасына те ?  т ? т ? а;     •   3 дана жасырын немесе к ? шейтілген топса;     •   Барлы ?  бекіту элементтері.  

