ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На выполнение работ по поставке и установке карнизов и комплектующих для штор
1. Перечень товаров и выполняемых работ
	№
	Наименование
	Количество
	Ед. изм.

	1
	Карниз потолочный, двухрядный (двух рельсовый), для установки штор и тюля
	300
	 м

	
	

	3
	Держатель настенный для штор (согласовать с заказчиком). 
	8
	шт.

	4
	Держатель (подхват) для штор, вязаный
	8
	шт.

	5
	Крючки пластмассовые для штор, для крепления штор к карнизу (согласовать с заказчиком).
	1
	пачка (ориентировочно 1000 шт.)

	6
	Заглушки для карниза 
	50
	шт.

	7
	Труба для штор, длина 3,5 м, для установки на
[bookmark: _GoBack] 4-м этаже
	2
	шт.

	8
	Пришивание колец к имеющимся шторам для последующей установки на трубу
	1
	работа


2. Дополнительные требования
1. Для имеющихся у Заказчика штор размером высота — 2,45 м, длина — 3,5 м необходимо выполнить пришивание шторных колец по верхнему краю штор с равномерным расстоянием между кольцами, для последующего навешивания на трубы.
2. Для труб, устанавливаемых на 4-м этаже, предусмотреть необходимые крепления и комплектующие для надежной фиксации.
3. Все используемые материалы, крепежные элементы и комплектующие должны быть новыми, качественными и пригодными для эксплуатации.
4. После выполнения работ Исполнитель обязан проверить надежность крепления карнизов, держателей и труб, а также правильность навешивания штор.
5. Все работы выполнить аккуратно, с соблюдением требований безопасности и без повреждения отделки помещений.









ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Перделерге арналған карниздер мен керек-жарақтарды жеткізу және орнату жұмыстары
1. Тауарлар мен орындалатын жұмыстардың тізбесі
	№
	Атауы
	Саны
	Өлшем бірлігі

	1
	Перделер мен тюльді қатар орналастыруға арналған екі қатарлы (екі рельсті) карниз
	300
	метр

	

	3
	 Қабырғаға орнатылатын перде ұстағышы
	8
	дана

	4
	Пердені жинауға арналған тоқылған ұстағыш (подхват)
	8
	дана

	5
	Перде карнизіне арналған пластмассадан жасалған ілгектер. Тапсырыс берушімен келісу
	1
	қаптама, шамамен 1000 дана

	6
	Карнизге арналған ұштық тығындар (заглушка)
	50
	дана

	7
	4-қабатқа орнатуға арналған перде түтігі, ұзындығы 3,5 метр
	2
	дана

	8
	Қолданыстағы перделердің жоғарғы бөлігіне түтікке ілу үшін сақиналарды тігу
	1
	жұмыс


2. Жұмыстарға қойылатын талаптар
1. Тапсырыс берушіде бар өлшемі биіктігі 2,45 м, ұзындығы 3,5 м перделердің жоғарғы бөлігіне түтікке ілу үшін сақиналар біркелкі арақашықтықта тігілуі тиіс.
2. 4-қабатқа орнатылатын ұзындығы 3,5 метрлік 2 дана түтік үшін қажетті бекіту элементтері қарастырылуы тиіс.
3. Барлық материалдар мен керек-жарақтар жаңа, сапалы және пайдалануға жарамды болуы тиіс.
4. Орнату жұмыстары ұқыпты орындалып, қабырғалар мен бөлменің әрлеу жабындарына зақым келтірмеуі тиіс.
5. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы карниздер мен түтіктердің бекітілу беріктігін тексеріп, перделердің дұрыс ілінуін қамтамасыз етуі тиіс.

	
