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	1
	Услуга по обработке огнезащитным составом деревянных конструкций выдачей протокола испытаний.
	
	1
	250000
	250000
	«Услуга по обработке огнезащитным составом деревянных конструкций выдачей протокола испытаний.»
1. Цель оказания Услуг
Огнезащитная обработка деревянных конструкций, чердачных помещений, крыш,кровель специальным огнезащитным составом, для повышения защиты от возгораниядеревянных конструкций в случае локального огневого воздействия при возникновениипожара.
2. Основные требования к оказанию Услуг
· непосредственно перед нанесением огнезащитных препаратов, поверхность тщательноочищается от грязи и пыли. Ранее нанесенные краски, эмали, пропитки и прочиесоставы, а также битумные и масляные пятна, перед нанесением средств огнезащитытщательно удаляются с поверхности;
· при обработке огнезащитные составы наносятся специальными установками, валиком,пневмораспылением, погружением или кистью. Нанесение средств выполняется безнаплывов и пропусков, идеально ровным слоем, с тщательной обработкой местсоединения отдельных деталей;
· если же возникает необходимость снятия с некоторых частей поверхности защитногослоя, обязательная дополнительная обработка производится по технологии, котораясоответствует применяемому средству огнезащиты;
· Гарантийный срок эксплуатации поверхностного защитного слоя с использованиемсостава 3 года со дня обработки при соблюдении условий качества обработки иэксплуатации поверхностного огнезащитного слоя 
· Работы с составом производить при температуре окружающего воздуха не ниже -5 Сº
3. Место оказания услуг: 
1. Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, с.Жангала, М.МАМЕТОВОЙ, 1/1
4.Срок оказания услуг 20 (двадцати ) календарных днейс момента вступления договора в силу.
5.Общий  объем  обрабатываемой площади -1536 кв.метров
6. Обязательные условия:
· важнейшее условие качества обработки – соблюдение основных требований, предъявляемых к технологии нанесения средств огнезащиты, подготовке поверхности, атакже к состоянию деревянных изделий и конструкций;
· контроль качества огнезащитной обработки поверхности древесины осуществляетсязаказчиком совместно с представителем организации, выполнившей огнезащитную  обработку. По результатам проверки составляется акт с указанием вида и объемов, местаи даты проведения огнезащитной обработки.
·контроль осуществляется визуально – осмотром обработанной поверхности. При этомдолжны отсутствовать участки необработанной поверхности, а проба стружки, снятая споверхности, не должна гореть.


	Ағаш конструкцияларды өртке қарсы қоспамен өңдеу және сынақ актісін беру қызметі.
1. Қызмет көрсету мақсаты:
Ағаш құрылымын өрт қорғау құрамымен өңдеу, шатыр асты бөлімін, шатырды арнайы өрт қорғау құрамымен, ағаш құрамдарының өртеуінен қорғалуын күшейтуге арналған құрылым.
2. Қызметтің негізгі талабы:
Өрт қорғау препараты жағылмастан бұрын, шатыр асты, төбе шаң және қоқыстан тазалануы керек. Бұрын жағылған сыр, эмаль, май, битум дақтары өрт қорғау препараты қолданылмастан бұрын тазарту керек.
· Өрт қорғаумен өңдеу валикпен, пневмошашпамен, қылқаламмен өңделеді. Өңдеу кезінде құрам түгелдей тегіс, барлық жерге, нақты қабатпен жағылуы тиіс.
· Егерде қорғаныс қабатын алу керек жағдайда туындаған жағдайда, өрт қорғау құрамына сәйкес келетін, техникалық міндетті қосымша өңдеу жасалады.
· Қорғаныс қабатын өрт қорғау құрамымен өңдеудің кепілдік мерзімі 3 жыл.
· Құраммен жұмыс қоршаған ауаның температурасы -5С төмен болмаған жағдайда жасалады.
3. Қызмет көрсету орны:
1.   БКО, Жангала ауданы, с.Жангала, М.МАМЕТОВА, 1/1
4. Қызмет көрсету уақыты: Шарт күшіне енген күннен 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде.
Міндетті шарт:
· Өңдеудің басты шарты – негізгі талаптардысақтау, өрт қорғау құрамын жағу технологиясына ұсынылған, ағаш бетін дайындау, сонымен қатар конструкциямен ағаш бұйымдарының жағдайы.
· Өрт қорғау құрамымен өңдеуді қадағалау Тапсырыс беруші мен Өнім берушінің қатысуымен болады. Тексеріс нәтежиесінде өрт қорғау құрамымен өңдеудің орындалған жұмыстың актісіне көлемін, орнын және уақытын көрсетеді.
· Қадағалау көзбен шолу арқылы- өңделген бетті қарау. Алынған жаңқа өртеген кезде жанбауы тиіс.

5.   Өңделетін алаңның жалпы көлемі-1536 шаршы метр.





