Техническая спецификация
На разработку проектно-сметной документации на снос существующего уличного туалета с демонтажем подземной выгребной ямы на территории школы
Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на снос существующего уличного туалета, расположенного на территории КГУ «Средняя школа № 17» ГУ «Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу», с выполнением комплекса мероприятий по демонтажу надземных и подземных конструкций, откачке и санитарной обработке содержимого выгребной ямы, демонтажу фундамента, засыпке образовавшегося котлована и восстановлению территории.
Состав и содержание проектно-сметной документации
Исполнитель обязан провести выезд на объект, обследовать существующий уличный туалет и подземную выгребную яму, определить их фактические размеры, конструктивные особенности, техническое состояние, глубину залегания и объёмы подлежащих демонтажу конструкций. По результатам обследования необходимо подготовить исходные данные и ведомость объёмов работ, необходимые для разработки ПСД.
Проектно-сметная документация должна предусматривать полный комплекс следующих работ:
Снос существующего уличного туалета: демонтаж надземной части здания, стен, перекрытий, кровли, дверей, перегородок и иных конструктивных элементов в зависимости от фактического состояния объекта; разборку существующих конструкций и элементов, подлежащих удалению; погрузку, вывоз и передачу строительных отходов на специализированные объекты в установленном порядке.
Демонтаж подземной выгребной ямы: обследование существующей выгребной ямы, определение её размеров, глубины, конструктивных элементов и объёма содержимого; разработка проектных решений по безопасному опорожнению и последующему демонтажу подземных конструкций, включая стены, перекрытия, днище и другие элементы при их наличии; определение необходимых мер по обеспечению устойчивости грунта и предотвращению повреждения расположенных рядом сооружений и инженерных коммуникаций.
Откачка и санитарная обработка содержимого выгребной ямы: предусмотреть откачку оставшихся жидких и иных отходов с использованием специализированного оборудования, их транспортировку и передачу организации, имеющей право осуществлять соответствующие работы и обращение с такими отходами. Предусмотреть санитарную обработку, очистку и обеззараживание выгребной ямы после удаления содержимого с применением соответствующих средств и технологий. Работы должны выполняться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, требований охраны труда и экологической безопасности.
Демонтаж фундамента: предусмотреть разборку и удаление существующего фундамента уличного туалета, а также фундаментных и иных конструктивных элементов выгребной ямы, подлежащих демонтажу согласно проектным решениям. В сметной документации должны быть учтены трудозатраты, механизмы, погрузка и вывоз образовавшихся отходов.
Засыпка котлована и восстановление территории: после завершения демонтажных работ предусмотреть подготовку основания, засыпку образовавшегося котлована и полостей подходящим грунтом, послойное уплотнение засыпки, планировку поверхности и восстановление нарушенного участка территории. При необходимости предусмотреть вывоз непригодного грунта, завоз подходящего материала для засыпки и мероприятия по предотвращению просадки грунта.
Обращение со строительными отходами: предусмотреть сбор, сортировку при необходимости, погрузку, транспортировку и передачу строительных отходов на соответствующие объекты в установленном порядке. Не допускается несанкционированное размещение строительных отходов и сброс содержимого выгребной ямы на территории школы или в окружающую среду.
Требования к безопасности: проектные решения должны учитывать расположение существующих зданий, ограждений, инженерных сетей, проходов и иных объектов на территории школы. Необходимо предусмотреть ограждение рабочей зоны, ограничение доступа посторонних лиц, меры по предотвращению обрушения грунта и конструкций, безопасную организацию земляных и демонтажных работ, а также мероприятия по защите окружающей территории.
Состав сметной документации
Сметная документация должна включать полный перечень и стоимость всех предусмотренных проектом работ, в том числе обследования и подготовительных мероприятий, сноса туалета, откачки и удаления содержимого выгребной ямы, санитарной обработки и обеззараживания, демонтажа подземной выгребной ямы и фундамента, земляных работ, засыпки и послойного уплотнения грунта, погрузки и вывоза отходов, транспортных расходов, восстановления и планировки территории, а также иных необходимых сопутствующих работ.
Объёмы и стоимость работ должны быть определены на основании результатов обследования объекта и действующих нормативных требований Республики Казахстан. Все необходимые работы должны быть отражены в ведомости объёмов работ и сметных расчётах, исключающих необходимость выполнения неучтённых сопутствующих работ в дальнейшем.
Требования к результату и передаче документации
Исполнитель обязан разработать полный комплект проектно-сметной документации в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и строительными нормами Республики Казахстан, с учётом фактического состояния объекта и требований безопасности.
ПСД должна содержать необходимые чертежи, пояснительную записку, проектные решения, ведомость объёмов работ, сметную документацию и иные материалы, необходимые для последующего проведения государственных закупок работ по сносу и демонтажу.
Документация предоставляется на государственном и русском языках в двух экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде в формате PDF и редактируемых исходных форматах.
При необходимости прохождения экспертизы Исполнитель обязан подготовить документацию в объёме, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, и обеспечить устранение замечаний, относящихся к разработанной им документации, без дополнительной оплаты. Необходимость и вид экспертизы определяются в соответствии с действующими требованиями законодательства.
Стоимость разработки ПСД должна включать все расходы Исполнителя, связанные с выездом на объект, обследованием, сбором исходных данных, подготовкой, оформлением и передачей полного комплекта документации.
Разработанная документация должна быть пригодна для последующего проведения государственных закупок работ по сносу существующего уличного туалета, демонтажу подземной выгребной ямы и фундамента, откачке и санитарной обработке её содержимого, засыпке котлована и восстановлению территории.


















Техникалық ерекшелік
Мектеп аумағындағы қолданыстағы сыртқы дәретхананы жерасты септик шұңқырын бөлшектей отырып бұзуға арналған жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу
Жетісу облысы білім басқармасының Талдықорған қаласы бойынша білім бөлімінің «№ 17 орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің аумағында орналасқан қолданыстағы сыртқы дәретхананы бұзуға арналған жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеу. Жұмыстар кешені жерүсті және жерасты конструкцияларын бөлшектеуді, септик шұңқырының ішіндегісін сорғызып шығаруды және санитариялық өңдеуді, іргетасты бөлшектеуді, пайда болған қазаншұңқырды топырақпен толтыруды және аумақты қалпына келтіруді қамтуы тиіс.
Жобалау-сметалық құжаттаманың құрамы мен мазмұны
Орындаушы объектіге барып, қолданыстағы сыртқы дәретхана мен жерасты септик шұңқырына тексеру жүргізуге, олардың нақты өлшемдерін, конструкциялық ерекшеліктерін, техникалық жай-күйін, орналасу тереңдігін және бөлшектелуге жататын конструкциялардың көлемін анықтауға міндетті. Тексеру нәтижелері бойынша ЖСҚ әзірлеуге қажетті бастапқы деректер мен жұмыстар көлемінің ведомосі дайындалуы тиіс.
Жобалау-сметалық құжаттамада мынадай жұмыстардың толық кешені көзделуі тиіс:
Қолданыстағы сыртқы дәретхананы бұзу: объектінің нақты жай-күйіне қарай ғимараттың жерүсті бөлігін, қабырғаларын, жабындарын, шатырын, есіктерін, қалқаларын және басқа да конструкциялық элементтерін бөлшектеу; жойылуға жататын қолданыстағы конструкциялар мен элементтерді бұзу; құрылыс қалдықтарын тиеу, тасымалдау және белгіленген тәртіппен мамандандырылған объектілерге тапсыру.
Жерасты септик шұңқырын бөлшектеу: қолданыстағы септик шұңқырын тексеру, оның өлшемдерін, тереңдігін, конструкциялық элементтерін және ішіндегісінің көлемін анықтау; шұңқырды қауіпсіз босату және одан кейін жерасты конструкцияларын, оның ішінде қабырғаларын, жабындарын, түбін және болған жағдайда басқа да элементтерін бөлшектеу жөніндегі жобалық шешімдерді әзірлеу; топырақтың тұрақтылығын қамтамасыз етуге, сондай-ақ жақын орналасқан құрылыстар мен инженерлік коммуникациялардың зақымдануына жол бермеуге қажетті шараларды айқындау.
Септик шұңқырының ішіндегісін сорғызып шығару және санитариялық өңдеу: арнайы жабдықты пайдалана отырып, қалған сұйық және өзге де қалдықтарды сорғызып шығару, оларды тасымалдау және тиісті жұмыстарды орындауға әрі осындай қалдықтармен жұмыс істеуге құқығы бар ұйымға тапсыру көзделуі тиіс. Шұңқырдың ішіндегісі шығарылғаннан кейін тиісті құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, оны санитариялық өңдеу, тазалау және залалсыздандыру қарастырылуы қажет. Жұмыстар санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды, еңбекті қорғау және экологиялық қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс.
Іргетасты бөлшектеу: сыртқы дәретхананың қолданыстағы іргетасын, сондай-ақ жобалық шешімдерге сәйкес бөлшектелуге жататын септик шұңқырының іргетастық және өзге де конструкциялық элементтерін бұзу және алып тастау көзделуі тиіс. Сметалық құжаттамада еңбек шығындары, механизмдерді пайдалану, пайда болған қалдықтарды тиеу және тасымалдау шығындары ескерілуі қажет.
Қазаншұңқырды топырақпен толтыру және аумақты қалпына келтіру: бөлшектеу жұмыстары аяқталғаннан кейін негізді дайындау, пайда болған қазаншұңқыр мен қуыстарды жарамды топырақпен толтыру, топырақты қабаттап тығыздау, жер бетін тегістеу және бұзылған аумақты қалпына келтіру көзделуі тиіс. Қажет болған жағдайда жарамсыз топырақты шығару, толтыруға жарамды топырақ материалын жеткізу және топырақтың кейіннен шөгуіне жол бермеу жөніндегі іс-шаралар қарастырылуы қажет.
Құрылыс қалдықтарымен жұмыс істеу: құрылыс қалдықтарын жинау, қажет болған жағдайда сұрыптау, тиеу, тасымалдау және белгіленген тәртіппен тиісті объектілерге тапсыру көзделуі тиіс. Құрылыс қалдықтарын рұқсат етілмеген жерлерге орналастыруға, сондай-ақ септик шұңқырының ішіндегісін мектеп аумағына немесе қоршаған ортаға төгуге жол берілмейді.
Қауіпсіздік талаптары: жобалық шешімдер қолданыстағы ғимараттардың, қоршаулардың, инженерлік желілердің, өтетін жолдардың және мектеп аумағындағы өзге де объектілердің орналасуын ескеруі тиіс. Жұмыс аймағын қоршау, бөгде адамдардың кіруін шектеу, топырақ пен конструкциялардың опырылуына жол бермеу, жер және бөлшектеу жұмыстарын қауіпсіз ұйымдастыру, сондай-ақ айналадағы аумақты қорғау жөніндегі шаралар қарастырылуы қажет.
Сметалық құжаттаманың құрамы
Сметалық құжаттамада жобада көзделген барлық жұмыстардың толық тізбесі мен құны қамтылуы тиіс. Оның ішінде объектіні тексеру және дайындық жұмыстары, дәретхананы бұзу, септик шұңқырының ішіндегісін сорғызып шығару және әкету, санитариялық өңдеу және залалсыздандыру, жерасты септик шұңқыры мен іргетасты бөлшектеу, жер жұмыстары, топырақпен толтыру және оны қабаттап тығыздау, қалдықтарды тиеу және тасымалдау, көлік шығындары, аумақты қалпына келтіру және тегістеу, сондай-ақ өзге де қажетті қосалқы жұмыстар ескерілуі тиіс.
Жұмыстардың көлемі мен құны объектіні тексеру нәтижелері және Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік талаптары негізінде айқындалуы тиіс. Барлық қажетті жұмыстар болашақта ескерілмеген қосалқы жұмыстарды орындау қажеттілігін болдырмайтындай етіп жұмыстар көлемінің ведомосінде және сметалық есептерде көрсетілуі қажет.
Нәтижеге және құжаттаманы тапсыруға қойылатын талаптар
Орындаушы объектінің нақты жай-күйі мен қауіпсіздік талаптарын ескере отырып, Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілері мен құрылыс нормаларына сәйкес жобалау-сметалық құжаттаманың толық жинағын әзірлеуге міндетті.
ЖСҚ құрамында кейіннен бұзу және бөлшектеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алуды өткізуге қажетті сызбалар, түсіндірме жазба, жобалық шешімдер, жұмыстар көлемінің ведомосі, сметалық құжаттама және өзге де материалдар болуы тиіс.
Құжаттама мемлекеттік және орыс тілдерінде қағаз жеткізгіште екі данада, сондай-ақ PDF форматында және өңдеуге болатын бастапқы электрондық форматтарда ұсынылуы тиіс.
Сараптамадан өту қажет болған жағдайда, Орындаушы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген көлемде құжаттаманы дайындауға және өзі әзірлеген құжаттамаға қатысты ескертулерді қосымша ақысыз түзетуге міндетті. Сараптаманың қажеттілігі мен түрі заңнаманың қолданыстағы талаптарына сәйкес айқындалады.
ЖСҚ әзірлеу құны Орындаушының объектіге баруына, оны тексеруіне, бастапқы деректерді жинауына, құжаттаманы дайындауына, ресімдеуіне және толық жинағын тапсыруына байланысты барлық шығындарды қамтуы тиіс.
Әзірленген құжаттама кейіннен мектеп аумағындағы қолданыстағы сыртқы дәретхананы бұзу, жерасты септик шұңқыры мен іргетасты бөлшектеу, шұңқырдың ішіндегісін сорғызып шығару және санитариялық өңдеу, қазаншұңқырды топырақпен толтыру және аумақты қалпына келтіру жөніндегі жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды өткізуге жарамды болуы тиіс.
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