Техническая спецификация 
на ремонт бегущей строки
1. Общие сведения
Объект: светодиодная бегущая строка, установленная на фасаде здания.
Место установки: фасад здания, высота установки — около 5-6 метров от уровня земли.
2. Перечень работ
Исполнителю необходимо:
· провести диагностику бегущей строки и определить причину неисправности;
· проверить светодиодные модули;
· проверить блоки питания, контроллеры и кабельные соединения;
· определить неисправные элементы;
· выполнить ремонт либо замену неисправных деталей и комплектующих;
· проверить надежность электрических соединений;
· проверить крепление и техническое состояние конструкции;
· после проведения ремонта выполнить полный тест работоспособности бегущей строки;
· обеспечить восстановление нормальной работы бегущей строки.
3. Требования к выполнению работ
· Работы выполняются на фасаде здания на высоте около 5-6 м от уровня земли.
· Исполнитель обязан иметь необходимое оборудование для безопасного выполнения высотных работ.
· Все работы должны выполняться с соблюдением требований охраны труда и техники безопасности.
· При необходимости подъема оборудования и специалистов Исполнитель самостоятельно обеспечивает необходимое высотное оборудование.
4. Требования к заменяемым деталям
· Все заменяемые детали и комплектующие должны быть новыми, не бывшими в употреблении.
· Заменяемые детали должны соответствовать техническим характеристикам установленного оборудования и обеспечивать его нормальную работу.
· По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет информацию о производителе, модели и технических характеристиках заменяемых деталей.
5. Гарантийные обязательства
· Гарантия на выполненные ремонтные работы — не менее 12 месяцев с даты завершения работ.
· Гарантия на все замененные детали, комплектующие и материалы — не менее 12 месяцев.
· В случае выхода замененной детали из строя в течение гарантийного срока по причине производственного дефекта или ненадлежащего качества Исполнитель обязан произвести бесплатную замену неисправной детали.
· Все расходы, связанные с устранением гарантийной неисправности, несет Исполнитель.
· По возможности на заменяемые комплектующие должны предоставляться документы, подтверждающие гарантийные обязательства производителя.
6. Результат работ
После завершения ремонта бегущая строка должна работать в штатном режиме, обеспечивать корректное отображение информации и иметь надежное электрическое и механическое соединение.
По окончании работ Исполнитель передает Заказчику информацию о выполненных работах и перечень замененных деталей.
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Жүгірмелі жолды жөндеуге арналған техникалық ерекшелік

1. Жалпы мәліметтер
Объект: ғимараттың қасбетіне орнатылған жарықдиодты жүгірмелі жол.
Орнатылған орны: ғимараттың қасбетінде, жер деңгейінен шамамен 5–6 метр биіктікте орналасқан.
2. Жұмыстардың тізбесі
Орындаушыға төмендегі жұмыстарды орындау қажет:
· жүгірмелі жолға диагностика жүргізіп, ақаудың себебін анықтау;
· жарықдиодты модульдерді тексеру;
· қорек көздерін (блоктарын), контроллерлерді және кабельдік қосылыстарды тексеру;
· ақаулы элементтерді анықтау;
· ақаулы бөлшектер мен жинақтауыштарды жөндеу немесе ауыстыру;
· электрлік қосылыстардың сенімділігін тексеру;
· конструкцияның бекітілуін және техникалық жай-күйін тексеру;
· жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін жүгірмелі жолдың толық жұмыс қабілеттілігін тексеру;
· жүгірмелі жолдың қалыпты жұмысын толық қалпына келтіру.
3. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
· Жұмыстар ғимараттың қасбетінде, жер деңгейінен шамамен 5–6 метр биіктікте орындалады.
· Орындаушы биіктікте жұмыстарды қауіпсіз орындауға қажетті жабдықтармен қамтамасыз етуге міндетті.
· Барлық жұмыстар еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтай отырып жүргізілуі тиіс.
· Қажет болған жағдайда жабдықтар мен мамандарды көтеру үшін қажетті биіктік техникасы мен жабдықтарын Орындаушы өз есебінен қамтамасыз етеді.
4. Ауыстырылатын бөлшектерге қойылатын талаптар
· Барлық ауыстырылатын бөлшектер мен жинақтауыштар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс.
· Ауыстырылатын бөлшектер қолданыстағы жабдықтың техникалық сипаттамаларына сәйкес келіп, оның қалыпты жұмысын қамтамасыз етуі тиіс.
· Тапсырыс берушінің талабы бойынша Орындаушы ауыстырылатын бөлшектердің өндірушісі, моделі және техникалық сипаттамалары туралы ақпарат ұсынуы тиіс.
5. Кепілдік міндеттемелер
· Орындалған жөндеу жұмыстарына кепілдік мерзімі — жұмыстар аяқталған күннен бастап кемінде 12 ай.
· Барлық ауыстырылған бөлшектерге, жинақтауыштарға және материалдарға кепілдік мерзімі — кемінде 12 ай.
· Кепілдік мерзімі ішінде ауыстырылған бөлшек өндірістік ақауға немесе сапасының тиісті деңгейде болмауына байланысты істен шыққан жағдайда, Орындаушы ақаулы бөлшекті тегін ауыстыруға міндетті.
· Кепілдік бойынша ақауды жоюға байланысты барлық шығындарды Орындаушы көтереді.
· Мүмкіндігінше ауыстырылатын жинақтауыштарға өндірушінің кепілдік міндеттемелерін растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.
6. Жұмыстардың нәтижесі
Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін жүгірмелі жол штаттық режимде жұмыс істеуі, ақпаратты дұрыс көрсетуі және сенімді электрлік әрі механикалық қосылыстарға ие болуы тиіс.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстар туралы ақпаратты және ауыстырылған бөлшектердің тізімін ұсынуы тиіс.
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