ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на изготовление и поставку фасадной таблички государственного учреждения

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА
Согласование макета: Поставщик обязан до начала изготовления разработать и согласовать с Заказчиком эскиз (макет) таблички с точным расположением текста, герба и пропорций.
Ответственность за поставку и монтаж: Поставщик самостоятельно осуществляет доставку и качественный монтаж изделия на фасад здания Заказчика.
Качество и гарантия: Изделие должно быть новым, без царапин, сколов, дефектов покраски. Гарантийный срок на изделие и устойчивость к выгоранию — не менее 24 месяцев.
2. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ
	№
	Наименование товара
	Размер (мм)
	Количество

	1
	Табличка фасадная официальная государственного учреждения в профиле
	600 × 800 мм
(или 500 × 700 мм)
	1 шт.



3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
Размер изделия: 600 × 800 мм (допускается 500 × 700 мм по согласованию с Заказчиком).
Основание: ПВХ-пластик высокой плотности толщиной 5–8 мм (или оцинкованная сталь / композитная панель), устойчивый к перепадам температур и влажности.
Фон и оформление: Синий цвет (соответствующий государственному стандарту РК). Пленка с запечаткой высокими УФ-устойчивыми чернилами либо аппликация из высококачественной виниловой пленки (Oracal) с ламинацией от выгорания.
Обрамление (рамка): Алюминиевый профиль декоративно-защитный (золотого или серебряного цвета) по всему периметру с надежным уплотнением.
Герб и надписи: Объемный (3D) или плоский элемент Государственного Герба Республики Казахстан в верхней части в цвет золото. Надписи золотистым/желтым шрифтом на государственном языке.
Крепление: Скрытое/фасадное крепление для надежной фиксации на стены с фактурной штукатуркой (кароед/травертин).








ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Мемлекеттік мекеменің қасбеттік маңдайшасын дайындау және жеткізу бойынша
1. ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУШІНІҢ МІНДЕТТЕРІ
- Макетті келісу: Жеткізуші бұйымды дайындауды бастамас бұрын мәтіннің, елтаңбаның және пропорциялардың нақты орналасуын көрсете отырып, маңдайшаның эскизін (макетін) әзірлеп, Тапсырыс берушімен келісуге міндетті.
- Жеткізу және монтаждау үшін жауапкершілік: Жеткізуші бұйымды Тапсырыс берушінің ғимаратына дейін өз күшімен жеткізуді және ғимараттың қасбетіне сапалы монтаждауды жүзеге асырады.
- Сапа және кепілдік: Бұйым жаңа, сызаттарсыз, сынықтарсыз және бояу ақауларынсыз болуы тиіс. Бұйымға және түсінің күн сәулесінен оңып кетпеуіне берілетін кепілдік мерзімі кемінде 24 айды құрауы тиіс.
2. ЖҰМЫС КӨЛЕМІНІҢ ТІЗБЕСІ
	№
	Тауардың атауы
	Өлшемі (мм)
	Саны

	1
	Профильге орнатылған мемлекеттік мекеменің ресми қасбеттік маңдайшасы
	600 × 800 мм
(немесе 500 × 700 мм)
	1 дана.



3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
- Бұйымның өлшемі: 600 × 800 мм (Тапсырыс берушімен келісу бойынша 500 × 700 мм өлшеміне рұқсат етіледі).
- Негізі: Қалыңдығы 5–8 мм болатын тығыздығы жоғары ПВХ пластиктен немесе мырышталған болаттан / композиттік панельден жасалуы тиіс. Температура мен ылғалдылықтың өзгеруіне төзімді болуы қажет.
- Фоны және безендірілуі: Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандартына сәйкес келетін көк түсті болуы тиіс. Күннің ультракүлгін сәулелеріне төзімді бояулармен басылған пленка немесе түсінің оңып кетуінен қорғайтын ламинациясы бар жоғары сапалы винил пленкадан (Oracal) жасалған аппликация қолданылуы тиіс.
- Жиектеуі (рамкасы): Бұйымның бүкіл периметрі бойынша сенімді тығыздағышы бар алтын немесе күміс түсті сәндік-қорғаныш алюминий профилі орнатылуы тиіс.
- Елтаңба және жазулар: Жоғарғы бөлігінде алтын түсті Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы көлемді (3D) немесе жазық үлгіде орналастырылуы тиіс. Жазулар мемлекеттік тілде алтын түсті немесе сары түсті қаріппен орындалуы қажет.
- Бекіту тәсілі: Құрылымы фактуралы сылақпен (короед/травертин) әрленген қабырғаларға сенімді бекітуге арналған жасырын немесе қасбеттік бекіткіштер қолданылуы тиіс.

