ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

На установку и монтаж(демонтаж) приточно – вытяжных установок с рекуперацией тепла в воинскую часть 6656

1. Наименование закупки
Поставка, установка и ввод в эксплуатацию приточно – вытяжных установок с функцией рекуперации тепла для обеспечения воздухообмена в помещениях подразделений 
2. Цель закупки
Обеспечение помещений механической приточно – вытяжной вентиляцией с рекуперацией тепла, обеспечивающей подачу свежего воздуха, удаление отработанного воздуха и возврат части тепловой энергии вытяжного воздуха.
3. Объем закупки
Общая площадь помещений – 515,3 м2. Количество подразделений - 2
	№
	Подразделение
	Площадь, м2

	1
	РМТО
	273,4

	2
	Стрелковая рота
	241,9

	
	Итого
	515,3



4. Оборудование
	№
	Наименование
	Ед. Изм.
	Количество

	1
	Приточно – вытяжная установка с рекуперацией тепла, AIRIX D15 либо эквивалент

	2
	Комплекс монтажных работ, включая доставку, монтаж, подключение, пусконакладку и ввод в эксплуатацию
	
услуга
	
1


Модель AIRIX D15 указана в коммерческом предложении в качестве предлагаемого оборудования. Эквивалентное оборудование допускается при соответствии требованиям настоящей технической спецификации.
5. Основные технические требования
· Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации и поставляться в заводской комплектации;
· Установка должна обеспечивать одновременный приток свежего и удаление отработанного воздуха
· Установка должна иметь функцию рекуперации тепла;
· Производительность каждой установки должна соответствовать расчетному воздухообмену обслуживаемых помещений;
· Оборудование должно обеспечивать возможность технического обслуживания предусмотренных конструкцией элементов;
· Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности и применимым техническим регламентам и нормативным документам Республики Казахстан;
· Оборудование должно поставляться с паспортом, инструкцией по эксплуатации и технической документацией производителя.
AIRIX D4-D30 включает установки производительность от 400 до 3000 м3/ч; заявленная эффективность возврата тепла составляет до 70 – 85%. Конкретные параметры выбранной установки должны подтверждаться технической документацией производителя.
6. Эквивалентность
Допускается поставка оборудования других производителей при условии, что его функциональные и технические характеристики соответствуют или превосходят требования настоящей спецификации. Указание AIRIX D15 не должно ограничивать участие поставщиков, предлагающих эквивалентное оборудование.
7. Монтажные работы
· Обследование помещений и определение мест размещения оборудования;
· Разработка и согласование схемы размещения и трассировки воздуховодов;
· Доставка, разгрузка и перемещение оборудования;
· Монтаж установок, воздуховодов, креплений, соединительных и переходных элементов;
· Выполнение необходимых проходок и их герметизация;
· Подключение оборудования к предусмотренным инженерным сетям;
· Электрическое подключение в объеме; необходимом для работы оборудования;
· Пусконаладочные работы и регулировка;
· Проверка работоспособности приточного и вытяжного воздуха и системы рекуперации;
· Уборка места производства работ
Все материалы, крепёжные и расходные элементы, необходимые для выполнения работ «под ключ» должны быть включены в стоимость предложения.
8. Приёмка
Приёмка осуществляется после полного завершения монтажа и пусконаладки. Проверяются количество, комплектность, качество монтажа, работоспособность оборудования, функционирование приточно – вытяжной системы и наличие технической документации.
9. Гарантийные обязательства
Срок гарантий – 5 лет. Поставщик предоставляет гарантию на оборудование и выполненные монтажные работы согласно условиям договора и гарантии производителя. Недостатки, возникшие по вине Поставщика/Исполнителя в гарантийный период, устраняются за его счёт в порядке, установленном договором.
10.  Документация
· Паспорт оборудования;
· Инструкция по эксплуатации;
· Гарантийный документ;
· Техническая документация производителя;
· Документы, подтверждающие комплектность;
· Документы/ акт о выполнении пусконаладочных работ – при необходимости.
11.  Срок выполнения 
Поставка оборудования и выполнение монтажных работ осуществляется в сроки, установленные договором о государственных закупках. Работы выполняются с учётом режима работы подразделений.
12.  Итоговые количественные показатели
	Наименование
	Ед. Изм.
	Количество

	Приточно – вытяжная установка с рекуперацией тепла, AIRIX D15 либо эквивалент

	Комплекс монтажных работ «под ключ»
	услуга
	
1

	Обслуживаемая площадь
	м2
	515,3



Срок оказания услуг: 15 календарных дней с момента подписания договора
Адрес: г. Актау, 22 мкр, 39 здание, воинская часть 6656

Заместитель командира части (по тылу)
майор 								               Д. Мукыжанов

Начальник службы (квартирно - эксплуатационной) тыла
старший лейтенант                                                                      Б. Кумісқалиев



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Жылуды рекуперациялау функциясы бар сору – сыртқа шығару және ауа беру қондырғыларын 6656 әскери бөліміне жеткізу және монтаждау

1. Сатып алудың атауы
Бөлімшелердің үй – жайларында ауа алмасуды қамтамасыз ету үшін жылуды рекуперациялау функциясы бар сору – сыртқа шығару және ауа беру қондырғыларын жеткізу, орнату және пайдалануға беру.
2. Сатып алудың мақсаты
Үй – жайларды таза ауамен қамтамасыз ететін, пайдаланылған ауаны шығаратын және шығарылатын ауаның жылу энергиясының бір бөлігін қайта пайдаланатын жылуды рекуперациялау жүйесі бар механикалық сору – сыртқа шығару және ауа беру желдетуімен қамтамасыз ету.
3. Сатып алу көлемі 
Қамтылатын үй – жайлардың жалпы ауданы – 515,3 м2. Бөлімшелер саны – 2.
	№
	Бөлімше атауы
	Ауданы, м2

	1
	РМТО
	273,4

	2
	Атқыштар ротасы
	241,9

	
	Барлығы
	515,3



4. Жабдық
	№
	Атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Жылуды рекуперациялау функциясы бар сору – сыртқа шығару және ауа беру қондырғысы, AIRIX D15 немесе баламасы

	2
	Жеткізу, монтаждау, қосу, іске қосу – баптау және пайдалануға беруді қамтитын монтаждау жұмыстарының кешені
	
Қызмет
	
1


AIRIX D15 моделі коммерциялық ұсыныста ұсынылған жабдық ретінде көрсетілген. Осы техникалық сипаттаманың талаптарына сәйкес болған жағдайда баламалы жабдықты ұсынуға жол беріледі.
5. Жабдыққа қойылатын негізгі техникалық талаптар
· Жабдық жаңа, бұрын пайдаланылмаған және зауыттық жиынтықта болуы тиіс;
· Қондырғы таза ауаны беруді және пайдаланылған ауаны шығаруды бір мезгілде қамтамасыз етуі тиіс;
· Қондырғы жылуды рекуперациялау функциясына ие болуы тиіс;
· Әрбір қондырғының өнімділігі қызмет көрсетілетін үй – жайлардың есептік ауа алмасуына сәйкес болуы тиіс;
· Жабдық конструкциясында көзделген техникалық қызмет көрсету мүмкіндігі болуы тиіс;
· Жабдық қауіпсіздік талаптарына және Қазақстан Республикасында қолданылатын тиісті техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарға сәйкес болуы тиіс;
· Жабдық паспортпен, пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен және өндірушінің техникалық құжаттамасымен жеткізілуі тиіс.
AIRIX D4 – D30 сериясына өнімділігі 400 – ден 3000 м3/сағ дейінгі қондырғылар кіреді; жылуды қайтарудың мәлімделген тиімділігі 70 – 85% - ға дейін. Таңдалған қондырғының нақты параметрлері өндірушінің техникалық құжаттамасымен расталуы тиіс.
6. Баламалылық
Басқа өндірушілердің жабдықтарын ұсынуға жол беріледі, бұл ретте оның функционалдық және техникалық сипаттамалары осы техникалық сипаттаманың талаптарына сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс. AIRIX D15 моделінің көрсетілуі баламалы жабдық ұсынатын өнім берушілердің қатысуын шектемеуі тиіс.
7. Монтаждау жұмыстары
· Үй - жайларды тексеру және жабдықты орналастыру орындарын анықтау;
· Жабдықты орналастыру және ауа өткізгіштердің трассасын әзірлеу және тапсырыс берушімен келісу;
· Жабдықты жеткізу, түсіру және объект ішінде жылжыту;
· Қондырғыларды, ауа өткізгіштерді, бекіткіштерді, жалғау және ауыспалы элементтерді монтаждау;
· Қажетті өтпелерді орындау және оларды герметизациялау;
· Жабдықты қолданыстағы инженерлік желілерге қосу;
· Жабдықтың жұмыс істеуіне қажетті көлемде электрлік қосу;
· Іске қосу – баптау жұмыстарын және реттеуді орындау;
· Ауа беру және шығару жүйесінің, сондай – ақ рекуперация жүйесінің жұмысын тексеру;
· Жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс орнын тазалау.
«Толық дайын» күйінде жұмыстарды орындауға қажетті барлық материалдар, бекіткіш және шығыс элементтері өнім берушінің ұсыныс құнына енгізілуі тиіс.
8. Қабылдау
Қабылдау монтаждау және іске қосу – баптау жұмыстары толық аяқталғаннан кейін жүргізіледі. Жабдықтың саны, жиынтықтылығы, монтаждау сапасы, жұмысқа жарамдылығы, сору – сыртқа шығару және ауа беру жүйесінің жұмысы және техникалық құжаттаманың болуы тексеріледі.
9. Кепілдік міндеттемелері
Кепілдік мерзімі – 5 жыл. Өнім беруші жабдыққа және орындалған монтаждау жұмыстарына шарт талаптарына және өндірушінің кепілдігіне сәйкес кепілдік береді. Кепілдік кезеңінде өнім берушінің/орындаушының кінәсінен туындаған кемшіліктер шартта белгіленген тәртіппен оның есебінен жойылады.
10.  Құжаттама 
· Жабдықтың паспорты;
· Пайдалану жөніндегі нұсқаулық;
· Кепілдік құжаты;
· Өндірушінің техникалық құжаттамасы;
· Жиынтықтылығын растайтын құжаттар;
· Қажет болған жағдайда іске қосу – баптау жұмыстарының құжаттары/актісі.
11.  Орындау мерзімі 
Жабдықты жеткізу және монтаждау жұмыстары мемлекеттік сатып алу туралы шартта белгіленген мерзімдерде орындалады. Жұмыстар бөлімшелердің жұмыс режимін ескере отырып жүргізіледі.
12.  Сатып алудың қорытынды сандық көрсеткіштері
	Атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	Жылуды рекуперациялау функциясы бар AIRIX D15 немесе баламалы сору – сыртқа шығару және ауа беру қондырғысы либо эквивалент

	«Толық дайын» монтаждау жұмыстарының кешені
	қызмет
	
1

	Қызмет көрсетілетін жалпы аудан
	м2
	515,3



Қызмет көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн.
Мекен – жайы: Ақтау қ, 22 ш/а, 39 ғимарат, 6656 әскери бөлімі
Болім командирінің орынбасары (тыл жөніндегі) 
[bookmark: _GoBack]майор                                                                                       Д. Мукыжанов

Тылдың қызмет (ППҚ) бастығы
аға лейтенант                                                                         Б. Кумісқалиев
