ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Тауардың атауы: Алюминий профильден жасалған есік блогы, шыныланған, қасбеттік типті.
1. Материалы: есік жақтауы мен қорабы алюминий профильден жасалуы тиіс.
2. Өлшемдері:
· Ені: 2530 мм.
· Биіктігі: 2670 мм.
3. Конструкциясы: суретке сәйкес бірнеше секциядан тұратын, орталық бөлігінде ашылатын есігі бар алюминий профильді шыныланған конструкция.
4. Толтырылуы: мөлдір шыныдан жасалған шыны пакеттер немесе шыны панельдер.
5. Ашылу түрі: орталық есік жапырағы топсалар арқылы ашылатын, тұтқасы және бекіту фурнитурасы бар.
6. Түсі: қою қоңыр түсті алюминий профиль.
7. Қосымша элементтері: есік тұтқасы, топсалар, құлыптау механизмі және қажетті монтаждық бекіткіштер жиынтығы.
8. Орнатылуы: жеткізуші есік конструкциясын нысанға жеткізуді, жинақтауды және монтаждауды қамтамасыз етуі тиіс.
9. Сапасына қойылатын талаптар: конструкция берік, орнықты, геометриялық өлшемдері дұрыс, ашылу-жабылуы жеңіл әрі кедергісіз болуы тиіс.
10. Жеткізілім жиынтығы: алюминий профильді есік блогы, шыны толтырмасы, фурнитура және монтажға қажетті материалдар.
11. Өлшемдерге қойылатын талап: дайын бұйымның жалпы габариттік өлшемдері ені 2530 мм, биіктігі 2670 мм болуы тиіс.
12. Сәйкестік: тауар Қазақстан Республикасының қолданыстағы техникалық регламенттері мен қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование товара: Дверной блок из алюминиевого профиля, остеклённый, фасадного типа.
1. Материал: дверная коробка и рама должны быть изготовлены из алюминиевого профиля.
2. Размеры:
· Ширина: 2530 мм.
· Высота: 2670 мм.
3. Конструкция: остеклённая конструкция из алюминиевого профиля, состоящая из нескольких секций, с открывающейся дверью в центральной части, согласно представленному изображению.
4. Заполнение: прозрачное стекло или стеклопакеты.
5. Тип открывания: центральная дверная створка на петлях, оснащённая ручкой и запорной фурнитурой.
6. Цвет: тёмно-коричневый.
7. Комплектация: дверная ручка, петли, запорный механизм и необходимые крепёжные элементы.
8. Монтаж: поставщик должен обеспечить доставку конструкции на объект, сборку и монтаж.
9. Требования к качеству: конструкция должна быть прочной, устойчивой, иметь правильную геометрию и обеспечивать лёгкое, беспрепятственное открывание и закрывание двери.
10. Комплект поставки: дверной блок из алюминиевого профиля, стеклянное заполнение, фурнитура и необходимые монтажные материалы.
11. Требования к размерам: общие габаритные размеры готового изделия должны составлять 2530 мм по ширине и 2670 мм по высоте.
12. Соответствие требованиям: товар должен соответствовать действующим техническим регламентам и требованиям безопасности Республики Казахстан.

