БЕКІТЕМІН

Директордың орынбасары

А.Касымберкебаев ____________


Электр сымдары мен кабельдерінің
техникалых сипаттамалары.

1. Бірінші қабаттағы блоктың күштік кабелін ауыстыру, электр желісін жекелеген секторларға, бөлмелерге және розеткалар топтарына бөлу жұмыстарын орындау.
2. Электр қалқанын жөндеу және техникалық қызмет көрсету, оның ішінде:
   - автоматты ажыратқыштардың техникалық жай-күйін тексеру;
   - ақаулы және тозған автоматты ажыратқыштарды ауыстыру;
   - түйіспелі қосылыстарды, клеммаларды және кабель қосылыстарын тексеру;
   - анықталған ақауларды жою;
   - электр қалқанын тиісті техникалық жағдайға келтіру.
3. Бірінші қабаттағы розеткалар топтарының тармақтарын ауыстыру, электр желісінің сенімді қосылуын және қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз ету.
4. Құжаттарды қабылдау секторын жеке автоматты ажыратқыштарға бөлу, электр жүктемесін ажырату және осы секторды тәуелсіз түрде өшіру мүмкіндігін қамтамасыз ету.
5. Электр қалқанындағы автоматты ажыратқыштарға таңбалау жүргізу. Әрбір автоматты ажыратқышта оған қосылған бөлме, сектор, жабдық немесе розеткалар тобы көрсетілуі тиіс.
6. Электр жүктемесін бөлу схемасын әзірлеу, онда мыналар көрсетілуі тиіс:
   - әрбір автоматты ажыратқыштың нөмірі;
   - қосылған сектордың/бөлменің атауы;
   - розеткалар тобы немесе жабдық;
   - тиісті кабель және электрмен жабдықтау бағыты.
7. Жұмыстар аяқталғаннан кейін қосылыстардың сенімділігін, автоматты ажыратқыштар мен электр желілерінің жұмысқа қабілеттілігін тексеру, сондай-ақ орындалған жұмыстардың электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігін тексеру қажет.
8. Көрсетілетін қызмет көлемі: 
Көрсетілетін қызметтердің көлемі осы техникалық ерекшелікке №1 қосымшада көрсетіледі. Бұл ретте, шарт жасасу кезінде Өнім беруші осы техникалық ерекшелікке №1 қосымшада көрсетілген, бірақ мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін берілген өзінің өтінім сомасы шегінде көрсетілген қызмет түрлері бойынша коммерциялық ұсыныс беруге міндетті.
Орындалған жұмыстар мен орнатылған конструкцияларға кепілдік міндеттемелері шарт талаптарына сәйкес өнім беруші тарапынан беріледі.
Жеткізуші баға ұсынысына техникалық сипаттама талаптарын тиісінше орындау үшін барлық ілеспе шығыстарды(материалдарды,тасымалдау,түсіру,жеткізу,қабатқа көтеру,орнату жұмыстары) қосылады.
Жұмыс істеу орны:Алматы облысы,Қарасай ауданы,Жангозина көшесі,38 «А» үйі.
[bookmark: _GoBack]Жұмыс істеу мерзімі: Шартқа қол қойылған сәттен бастап немесе Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 30 (отыз) КҮНТІЗБЕЛІК КҮН ІШІНДЕ 


	Келісімге:

Э.Б. Курманбаева ____________________


Е.С.Жамаубаев     ____________________


Д.С.Кыдырбаева ____________________
	
	
Әкімшілік – шаруашылық қызмет басқармасының басшысы;

Құқықтық қамтамасыз ету  және мемлекеттік сатып алу басқарма басшысының м.а.;
Әкімшілік – шаруашылық қызмет басқармасының бас маманы БиОТ инженері;




Г.А.Закарьянова  ____________________________  ЭжКС басшысының


Ч.Джемисбаев _____________________Қарасай ауданынының ХҚКО басшы


























УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора 
Касымберкебаев А.____________


Техническими характеристика
электрических  проводов и кабелей.

1. Замена силового кабеля первого этажа с выполнением разветвления электрической сети по отдельным секторам, помещениям и розеточным группам.
2. Ремонт и обслуживание электрического щита, включая:
- проверку технического состояния автоматических выключателей;
- замену неисправных и изношенных автоматических выключателей;
- проверку контактных соединений, клемм и соединений кабелей;
- устранение выявленных неисправностей;
- приведение электрического щита в надлежащее техническое состояние.
3. Замена ответвлений розеточных групп первого этажа с обеспечением надежного подключения и безопасной эксплуатации электрической сети.
4. Выделение сектора приема документов на отдельные автоматические выключатели с разделением электрической нагрузки и обеспечением возможности независимого отключения данного сектора.
5. Выполнить маркировку автоматических выключателей в электрическом щите. На каждом автомате указать, какое помещение, сектор, оборудование или группа розеток от него запитаны.
6. Составить схему распределения электрической нагрузки, с указанием:
- номера каждого автоматического выключателя;
- наименования подключенного сектора/помещения;
- группы розеток или оборудования;
- соответствующего кабеля и направления электроснабжения.
7. После выполнения работ провести проверку надежности соединений, работоспособности автоматических выключателей и электрических линий, а также проверить соответствие выполненных работ требованиям электробезопасности.
8. Объем оказываемой услуги:
Объем оказываемых услуг указывается в Приложении №1 к настоящей технической спецификации. При этом, при заключении договора Поставщик обязан предоставить коммерческое предложение по перечисленным видам услуг, указанных в Приложении №1 к настоящей Технической спецификации, но в пределах суммы своей заявки, подданной для участия в государственных закупках.
Гарантийные обязательства на выполненные работы и установленные конструкции предоставляются поставщиком в соответствии с условиями договора.
Поставщик в ценовое предложение включает все сопутствующие расходы для надлежащего выполнения условии Договора (материалы, транспортировка, выгрузка, доставка, ремонтные работы.) 
Место поставки Алматинская область, Карасайски район, ул.Жангозина, дом № 38 «А».
Срок услуги: с момента подписания Договора или по заявке Заказчика В ТЕЧЕНИЕ 30 (трицать) КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ.


	Согласование:

Курманбаева Э.Б. _________________



Жамаубаев Е.С.___________________



Кыдырбаева Д.С. _________________

	
	

Руководитель Управления административно-хозяйственной деятельности;

И.о.Руководителя Управления правового обеспечения и государственных закупок;

Инженер БиОТ Управления административно-хозяйственной деятельности;



Закарьянова  Г.А. ____________________________  Руководитель  УЭиКС 

Джемисбаев Ч. __________________  Руководитель  Карасайский район ООН 

