	Приложение 16
к конкурсной документации


Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)

	Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*
	331111.000.000001

	Наименование услуги*
	Техническое обслуживание и ремонт гаражных секционных ворот  

	Единица измерения*
	работа

	Количество (объем)*
	1

	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость *
	2 577 876

	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость *
	2 577 876

	Срок оказания услуги*
	В течении 15 дней по заявке заказчика

	Размер авансового платежа*
	

	Гарантийный срок (в месяцах)
	

	Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных:
	Техническое обслуживание и ремонт гаражных секционных ворот в количестве 12 шт. Техническое обслуживание и настройка - 12 шт. Техническое обслуживание и ремонт производится по заявке заказчика. Иметь современное диагностическое оборудование и инструмент. Необходимые запасные части и материалы за счет поставщика. Гарантия на проводимые работы. При проведение ТО производить целый ряд действий, которые включают в себя осмотр, проверку, Сервисное обслуживание автоматических ворот, основных узлов и блоков ворот (торсионные узлы, полотно ворот, системы безопасности и управления воротами), на предмет их износа, а также отдельных деталей и правильности работы всего оборудования. Территориально г.Астана. Необходимые работы и запасные части: техническое обслуживание и настройка  - 12 шт. 
Бокс №3  
Замена пружины -2 шт. 
Замена ручки калитки -1 шт.
Замена электро-двигателя -1 шт.
Бокс №20
Замена двух нижних панелей -4 шт.
Петли бабочки -6 шт., кронштейн боковой -4 шт.
Омега профиль 4 метра.
Бокс №5
Замена нижней панели
трос 4 мм – 12 метров, ролики 120 мм – 20 шт.
Бокс №8,9.
Трос 5 мм – 12 метров,ролики 120мм – 6 шт.
Производственная база
ТО секционных ворот – 3 шт. 
Замена электродвигателя Шафт 60 - 2шт 
Индустриальный парк	
ТО ворот – 4 штук

	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
	



      
	

















[bookmark: _GoBack]Конкурстық құжаттамаға
16-қосымша


Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

	Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*
	331111.000.000001

	Қызметтің атауы*
	Гараж секциясының есіктеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу

	Өлшем бірлігі*
	жұмыс

	Саны (көлемі)*
	1

	Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы *
	2 577 876

	Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома *
	2 577 876

	Қызмет көрсету мерзімі*
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде

	Аванстық төлем мөлшері*
	

	Кепілдік мерзімі (айлармен)
	

	Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:
	12 дана көлемінде гараж секциялы есіктерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу.техникалық қызмет көрсету және баптау - 12 дана. техникалық қызмет көрсету және жөндеу тапсырыс берушінің өтініші бойынша жүргізіледі. Заманауи диагностикалық жабдықтар мен құралдарға ие болыңыз. Жеткізушінің есебінен қажетті қосалқы бөлшектер мен материалдар. Жүргізілетін жұмыстарға кепілдік. ТҚК жүргізу кезінде автоматты қақпаларды, қақпалардың негізгі тораптары мен блоктарын (бұралу тораптары, Қақпаның кенептері, қауіпсіздік және қақпаны басқару жүйелері), олардың тозу мәніне, сондай-ақ жекелеген бөлшектерге және барлық жабдықтардың дұрыс жұмыс істеуіне тексеруді, тексеруді, сервистік қызмет көрсетуді қамтитын бірқатар іс-қимылдар жүргізілсін. Аумақтық Астана қаласы. Қажетті жұмыстар мен қосалқы бөлшектер: техникалық қызмет көрсету және баптау - 12 дана. №3 Бокс Серіппені ауыстыру -2 дана. Қақпа тұтқасын ауыстыру -1 дана. Электр қозғалтқышын ауыстыру -1 дана. №20 Бокс Төменгі екі панельді ауыстыру -4 дана. Көбелек ілмектері -6 дана, бүйірлік кронштейн -4 дана. Омега профилі 4 метр. №5 Бокс Төменгі панельді ауыстыру кабель 4 мм-12 метр, роликтер 120 мм-20 дана. № 8,9 Бокс. Кабель 5 мм-12 метр, роликтер 120 мм-6 дана. Өндірістік база Содан кейін секциялық қақпа-3 дана. Электр қозғалтқышын ауыстыру Шафт 60-2 дана Индустриалды парк Содан кейін қақпа-4 дана Омега профилі 4 метр. №5 Бокс Төменгі панельді ауыстыру кабель 4 мм-12 метр, роликтер 120 мм-20 дана. № 8,9 Бокс. Кабель 5 мм-12 метр, роликтер 120 мм-6 дана. Өндірістік база Содан кейін секциялық қақпа-3 дана. Электр қозғалтқышын ауыстыру Шафт 60-2 дана Индустриалды парк Содан кейін қақпа-4 дана

	Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)
	




