ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование работ: Работы по монтажу и подключению водонагревателей, демонтажу существующих и монтажу новых труб системы отопления
Место выполнения работ: РК, город Шымкент, Каратауский район, жилой массив Нурсат, проспект Нурсултана Назарбаева, 14, дворец «Түркістан сарайы».
Объем и результат работ:
Поставщик обязан выполнить монтаж и подключение 4 (четырех) водонагревателей Ariston объемом 50 литров каждый, предоставляемых Заказчиком, в том числе 2 (двух) водонагревателей в женском туалете и 2 (двух) водонагревателей в мужском туалете. Каждый водонагреватель должен быть подключен к 4 (четырем) точкам водоразбора, общее количество — 16 точек.
Поставщик обязан обеспечить за свой счет все необходимые материалы и комплектующие для выполнения монтажных работ, включая шланги, трубы, фитинги, соединительные элементы, крепежные изделия, электрические кабели, кабель-каналы и другие необходимые расходные материалы.
Длина шлангов, труб и электрических кабелей определяется непосредственно на месте выполнения работ с учетом фактических расстояний и условий монтажа. Шланги и трубы должны обеспечивать надежное подключение водонагревателей к системе водоснабжения. Все соединения должны быть герметичными. Электрические кабели должны быть аккуратно проложены, скрыты в кабель-каналах и надежно закреплены с соблюдением требований электробезопасности. Кабель-каналы должны быть установлены аккуратно, обеспечивая защиту кабелей и эстетичный внешний вид.
Результат работ: 4 (четыре) установленных и полностью функционирующих водонагревателя, подключенных к системам водоснабжения и электроснабжения, обеспечивающих подачу как горячей, так и холодной воды ко всем 16 точкам водоразбора. После завершения работ Поставщик обязан проверить работоспособность оборудования, герметичность соединений и безопасность электрических подключений, а также обеспечить чистоту рабочего места, с соблюдением технических требований и норм безопасности.
Так же, исполнитель должен выполнить работы по демонтажу существующих труб малого диаметра и установке новых труб системы отопления, расположенных в подвальном помещении здании. Общее количество заменямх труб - 8.
В состав работ входят:
1. Осмотр существующих труб и определение необходимого диаметра и длины на месте выполнения работ.
2. Демонтаж старых труб.
3. Поставка и монтаж новых полимерных труб, предназначенных для систем отопления и соответствующих рабочей температуре и давлению системы.
4. Поставка и установка необходимых соединительных элементов, фитингов, переходников, креплений и уплотнительных материалов.
5. Подключение новых труб к существующей системе отопления.
6. Проверка герметичности соединений и работоспособности системы после завершения монтажа.
7. Уборка рабочего места после завершения работ.
Диаметр, длина труб и количество комплектующих определяются по результатам замеров на месте выполнения работ. Все материалы должны быть новыми и соответствовать требованиям эксплуатации в системе отопления.






















ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Жұмыстардың атауы: Су жылытқыштарды монтаждау және қосу, қолданыстағы құбырларды бөлшектеу және жылыту жүйесінің жаңа құбырларын монтаждау жұмыстары.
Жұмыстарды орындау орны: Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Нұрсат тұрғын алабы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 14, «Түркістан сарайы» сарайы.
Жұмыстардың көлемі мен нәтижесі:
Өнім беруші Тапсырыс беруші ұсынатын әрқайсысының көлемі 50 литр болатын 4 (төрт) Ariston су жылытқышын монтаждау және қосу жұмыстарын орындауға міндетті. Оның ішінде 2 (екі) су жылытқыш әйелдер дәретханасына және 2 (екі) су жылытқыш ерлер дәретханасына орнатылады. Әрбір су жылытқыш су тарату жүйесінің 4 (төрт) нүктесіне қосылуы тиіс. Су тарату нүктелерінің жалпы саны – 16.
Өнім беруші монтаждау жұмыстарын орындау үшін қажетті барлық материалдар мен жинақтаушы бөлшектерді, оның ішінде шлангілерді, құбырларды, фитингтерді, жалғағыш элементтерді, бекіткіш бұйымдарды, электр кабельдерін, кабель-арналарды және басқа да қажетті шығыс материалдарын өз есебінен қамтамасыз етуге міндетті.
Шлангілердің, құбырлардың және электр кабельдерінің ұзындығы нақты қашықтықтар мен монтаждау шарттарын ескере отырып, жұмыстарды орындау орнында анықталады. Шлангілер мен құбырлар су жылытқыштардың сумен жабдықтау жүйесіне сенімді қосылуын қамтамасыз етуі тиіс. Барлық қосылыстар герметикалық болуы керек. Электр кабельдері электр қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып, ұқыпты төселіп, кабель-арналардың ішіне жасырылып, сенімді бекітілуі тиіс. Кабель-арналар кабельдерді қорғауды және эстетикалық сыртқы көріністі қамтамасыз ететіндей етіп ұқыпты орнатылуы қажет.
Жұмыстардың нәтижесі: Сумен жабдықтау және электрмен жабдықтау жүйелеріне қосылған, толық жұмыс істейтін 4 (төрт) су жылытқыш орнатылуы тиіс. Олар су тарату жүйесінің барлық 16 нүктесіне ыстық және суық судың берілуін қамтамасыз етуі керек. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Өнім беруші жабдықтың жұмысқа жарамдылығын, қосылыстардың герметикалығын және электр қосылымдарының қауіпсіздігін тексеруге, сондай-ақ техникалық талаптар мен қауіпсіздік нормаларын сақтай отырып, жұмыс орнын таза күйде қалдыруға міндетті.
Сонымен қатар, Орындаушы ғимараттың жертөле бөлмесінде орналасқан диаметрі шағын қолданыстағы құбырларды бөлшектеу және олардың орнына жылыту жүйесінің жаңа құбырларын орнату жұмыстарын орындауы тиіс. Ауыстырылатын құбырлардың жалпы саны – 8 (сегіз).
Жұмыстардың құрамына мыналар кіреді:
1. Қолданыстағы құбырларды қарап-тексеру және қажетті диаметрі мен ұзындығын жұмыстарды орындау орнында анықтау.
2. Ескі құбырларды бөлшектеу.
3. Жылыту жүйелеріне арналған және жүйенің жұмыс температурасы мен қысымына сәйкес келетін жаңа полимерлік құбырларды жеткізу және монтаждау.
4. Қажетті жалғағыш элементтерді, фитингтерді, өтпелі жалғағыштарды, бекіткіштерді және тығыздағыш материалдарды жеткізу және орнату.
5. Жаңа құбырларды қолданыстағы жылыту жүйесіне қосу.
6. Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін қосылыстардың герметикалығын және жүйенің жұмысқа жарамдылығын тексеру.
7. Жұмыстар аяқталғаннан кейін жұмыс орнын жинастыру.
Құбырлардың диаметрі мен ұзындығы, сондай-ақ жинақтаушы бөлшектердің саны жұмыстарды орындау орнында жүргізілген өлшемдер нәтижесі бойынша анықталады. Барлық материалдар жаңа болуы және жылыту жүйесінде пайдалану талаптарына сәйкес келуі тиіс.
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