
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

 Работы по текущему ремонту и обслуживанию выдвижных ворот ДП по адресу ул.Жансугурова, 91/95

Наименование необходимых комплектующих запасных частей и материалов доосношения по ремонту выдвижных ворот: Электромеханический привод для автоматических откатных ворот.
1. Назначение
Электромеханический привод предназначен для автоматизации откатных ворот с зубчатой рейкой, обеспечения их плавного открывания и закрывания, безопасной и надежной работы в условиях интенсивной эксплуатации.

2. Технические характеристики
№	Наименование параметра	Требуемые характеристики
1	Тип привода	Электромеханический, для откатных ворот
2	Максимальная масса створки	Не менее 2000 кг
3	Напряжение питания	220–230 В
4	Частота сети	50/60 Гц
5	Потребляемая мощность	Не более 800 Вт
6	Скорость перемещения ворот	Не менее 9 м/мин
7	Крутящий момент	Не менее 40 Н·м
8	Модуль приводной шестерни	М4
9	Степень защиты корпуса	Не ниже IP55
10	Температурный диапазон	От −15 °C до +55 °C или шире
11	Режим эксплуатации	Интенсивный
12	Система обнаружения препятствий	Электронная, с использованием энкодера или эквивалентной системы
13	Концевые выключатели	Бесконтактные либо эквивалентные по функциональности
14	Аварийная разблокировка	Механическая, для ручного перемещения ворот
15	Уровень шума	Не более 70 дБА
16	Система смазки редуктора	Масляная либо эквивалентная, обеспечивающая надежную работу

3. Функциональные требования.
Привод должен обеспечивать:
* Автоматическое открывание и закрывание откатных ворот.
* Остановку движения в установленных конечных положениях.
* Обнаружение препятствий при движении ворот.
* Возможность подключения фотоэлементов безопасности и внешних устройств управления.
* Ручную разблокировку при отключении электропитания.
* Возможность настройки параметров работы привода.
* Устойчивую работу при интенсивной эксплуатации.

4. Требования к качеству и безопасности
Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений и производственных дефектов.

Конструкция привода должна обеспечивать защиту электрических и механических компонентов от внешних воздействий в соответствии с заявленной степенью защиты.

Оборудование должно соответствовать применимым техническим регламентам и обязательным требованиям безопасности, действующим на территории Республики Казахстан.

5. Комплектность и документация
Поставляемое оборудование должно включать электромеханический привод, штатные элементы крепления и подключения, предусмотренные изготовителем.
В комплект поставки должны входить технический паспорт и/или руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу и гарантийная документация.

6. В обязанность поставщика входит - установка и монтаж и дальнейшее техническое обслуживание.

7. Все необходимые комплектующие запасные части и материалы доосношения по ремонту выдвижных ворот, транспортные расходы и другие расходы входить стоимость договора.

8. Гарантийные требования
Гарантийный срок — 12 месяцев с даты приемки работы Заказчиком.

Выполняемые работы и необходимые оборудование должно соответствовать установленным техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам.


Командир ООЗ УТО ДП
Ст.сержант полиции                                                                                      Т.Жумабеков





























ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

 Жансүгіров көшесі, 91/95 мекенжайы бойынша ПД жылжымалы қақпаларын ағымдағы жөндеу және қызмет көрсету бойынша жұмыстар

Жылжымалы қақпаларды жөндеу бойынша қажетті жинақтаушы қосалқы бөлшектер мен жетектеу материалдарының атауы: автоматты жылжымалы қақпаларға арналған электромеханикалық жетек.
1. Мақсаты
Электромеханикалық жетек тісті рельспен жылжымалы қақпаларды автоматтандыруға, олардың тегіс ашылуы мен жабылуын қамтамасыз етуге, қарқынды жұмыс жағдайында қауіпсіз және сенімді жұмыс істеуге арналған.

2. Техникалық сипаттамалары
№ Параметр атауы талап етілетін сипаттамалар
1 жетек түрі электромеханикалық, жылжымалы қақпалар үшін
2 қақпақтың максималды салмағы кемінде 2000 кг
3 қуат кернеуі 220-230 В
4 желінің жиілігі 50/60 Гц
5 тұтынылатын қуат 800 Вт аспайды
6 Қақпаның қозғалу жылдамдығы кемінде 9 м/мин
7 айналу моменті кемінде 40 Н * м
8 M4 жетек беріліс модулі
9 корпусты қорғау дәрежесі IP55 тен төмен емес
10 Температура диапазоны -15 °C-тан +55 °C-қа дейін немесе кеңірек
11 пайдалану режимі қарқынды
12 кедергілерді анықтау жүйесі электрондық, кодерді немесе баламалы жүйені пайдалана отырып
13 функционалдығы бойынша контактісіз не баламалы шекті ажыратқыштар
14 қақпаны қолмен жылжыту үшін механикалық апаттық құлпын ашу
15 шу деңгейі 70 дБА аспайды
16 беріліс қорабының майлау жүйесі майлы немесе баламалы, сенімді жұмысты қамтамасыз етеді

3. Функционалдық талаптар.
Жетек қамтамасыз етуі керек:
* Жылжымалы қақпаларды автоматты түрде ашу және жабу.
* Белгіленген соңғы позицияларда қозғалысты тоқтату.
* Қақпа қозғалған кезде кедергілерді анықтау.
* Қауіпсіздік фотоэлементтерін және сыртқы басқару құрылғыларын қосу мүмкіндігі.
* Қуат көзі өшірілген кезде қолмен құлыптан босату.
* Диск параметрлерін теңшеу мүмкіндігі.
* Қарқынды пайдалану кезінде тұрақты жұмыс.

4. Сапа және қауіпсіздік талаптары
Жабдық жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз және өндірістік ақауларсыз болуы керек.

Жетектің конструкциясы көрсетілген қорғаныс дәрежесіне сәйкес электрлік және механикалық компоненттерді сыртқы әсерлерден қорғауды қамтамасыз етуі керек.

Жабдық Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын қолданылатын техникалық регламенттерге және міндетті қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуге тиіс.

5. Жинақтылық және құжаттама
Жеткізілетін жабдыққа электромеханикалық жетек, дайындаушы көздеген штаттық бекіту және қосу элементтері кіруге тиіс.
Жеткізу жиынтығына техникалық паспорт және/немесе пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, монтаждау жөніндегі Нұсқаулық және кепілдік құжаттамасы кіруі тиіс.

6. Жеткізушінің міндеті-орнату және орнату және одан әрі техникалық қызмет көрсету.

7. Жылжымалы қақпаларды жөндеу бойынша барлық қажетті жинақтаушы қосалқы бөлшектер мен жеткізу материалдары, көлік шығындары және басқа да шығыстар Шарттың құнын қамтиды.

8. Кепілдік талаптары
Кепілдік мерзімі-Тапсырыс беруші жұмысты қабылдаған күннен бастап 12 ай.

Орындалатын жұмыстар мен қажетті жабдықтар белгіленген техникалық, функционалдық және пайдалану сипаттамаларына сәйкес келуге тиіс.

ООЗ командирі УТО ДП
полиция сержанты 								Т. Жұмабеков


