ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по изготовлению и монтажу обшивки радиаторов отопления

1. Наименование работ
Изготовление и монтаж деревянной обшивки радиаторов отопления в количестве 29 (двадцати девяти) единиц.
2. Требования к выполняемым работам
Поставщик обязан выполнить работы по изготовлению и монтажу деревянной обшивки радиаторов отопления в количестве 29 единиц с соблюдением требований качества, надежности и безопасности.

В состав работ входят:
изготовление деревянного каркаса и обшивки радиаторов отопления;
подготовка и подгонка деревянных реек по необходимым размерам;
соединение реек между собой с использованием крепежных элементов;
крепление конструкции к бетонной стене;
выполнение монтажных работ с обеспечением устойчивости и надежности конструкции;
уборка рабочего места после завершения работ.

3. Требования к материалам
Для выполнения работ необходимо предусмотреть следующие материалы:

Наименование материала	Требуемые характеристики	Количество
1	Деревянная рейка	Длина — 6 м, ширина — 5 см, толщина — 1,5–2 см	160 погонных метров
2	Крепежные элементы для бетонной стены	Дюбели, шурупы и иные необходимые крепления	По потребности
3	Шурупы для соединения деревянных реек	Размер и тип подбираются с учетом конструкции	По потребности
4	Прочие расходные материалы	Все материалы, необходимые для качественного выполнения работ	По потребности
Деревянные рейки должны быть пригодными для монтажа, без критических дефектов, препятствующих их использованию по назначению.

4. Требования к исполнителю

Поставщик обязан:
самостоятельно обеспечить закупку, доставку и использование всех необходимых материалов и крепежных элементов;

обеспечить наличие инструментов и оборудования, необходимых для выполнения работ;
выполнить монтаж с использованием собственных инструментов и оборудования;
обеспечить качественное и надежное крепление обшивки к бетонным стенам;
соблюдать требования техники безопасности при проведении монтажных работ;
выполнить работы в согласованные с заказчиком сроки.
Все расходы на материалы, крепежные элементы, инструменты, оборудование, доставку и выполнение монтажных работ несет поставщик и учитывает в стоимости своего предложения.
5. Требования к результату работ
По завершении работ поставщик обязан передать заказчику установленную деревянную обшивку для 29 радиаторов отопления.

Обшивка должна быть надежно закреплена, иметь аккуратный внешний вид, не содержать выступающих или незакрепленных элементов. Конструкция не должна препятствовать нормальной циркуляции теплого воздуха и доступу к радиаторам для их обслуживания.

6. Порядок приемки работ

Приемка выполненных работ осуществляется заказчиком после проверки количества, качества изготовления и надежности монтажа обшивки радиаторов отопления.

Работы считаются выполненными после устранения выявленных недостатков и подтверждения заказчиком соответствия результата требованиям настоящего технического задания.












ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА
Жылыту радиаторларының қаптамасын дайындау және монтаждау жұмыстарын жүргізуге
1. Жұмыстардың атауы
Жылыту радиаторларының ағаш қаптамасын 29 (жиырма тоғыз) дана мөлшерінде дайындау және монтаждау.
2. Орындалатын жұмыстарға қойылатын талаптар
Өнім беруші жылыту радиаторларының ағаш қаптамасын 29 дана мөлшерінде сапа, сенімділік және қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып дайындау және монтаждау жұмыстарын орындауға міндетті.
Жұмыс құрамына мыналар кіреді:
· Жылыту радиаторларының ағаш қаңқасы мен қаптамасын дайындау;
· Ағаш рейкаларды қажетті өлшемдер бойынша дайындау және шақтау (кесіп үйлестіру);
· Бекіту элементтерін пайдалана отырып, рейкаларды бір-бірімен қосу;
· Конструкцияны бетон қабырғаға бекіту;
· Конструкцияның орнықтылығы мен сенімділігін қамтамасыз ете отырып, монтаждау жұмыстарын орындау;
· Жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс орнын жинау.
3. Материалдарға қойылатын талаптар
Жұмыстарды орындау үшін мынадай материалдарды қарастыру қажет:
	№
	Материалдың атауы
	Талап етілетін сипаттамалары
	Қажетті мөлшері

	1
	Ағаш рейка
	Ұзындығы — 6 м, ені — 5 см, қалыңдығы — 1,5–2 см
	160 сызықтық метр

	2
	Бетон қабырғаға арналған бекіту элементтері
	Дюбельдер, бұрандалар және басқа да қажетті бекіткіштер
	Қажеттілігіне қарай

	3
	Ағаш рейкаларды қосуға арналған бұрандалар
	Өлшемі мен түрі конструкцияны ескере отырып таңдалады
	Қажеттілігіне қарай

	4
	Басқа да шығын материалдары
	Жұмыстарды сапалы орындау үшін қажетті барлық материалдар
	Қажеттілігіне қарай


Ағаш рейкалар монтаждауға жарамды, оларды мақсаты бойынша пайдалануға кедергі келтіретін сыни ақауларсыз болуы тиіс.
4. Орындаушыға қойылатын талаптар
Өнім беруші міндетті:
· Барлық қажетті материалдар мен бекіту элементтерін сатып алуды, жеткізуді және пайдалануды өз бетінше қамтамасыз етуге;
· Жұмыстарды орындау үшін қажетті құралдар мен жабдықтардың болуын қамтамасыз етуге;
· Монтаждауды өзінің құралдары мен жабдықтарын пайдалана отырып орындауға;
· Қаптаманың бетон қабырғаларға сапалы және сенімді бекітілуін қамтамасыз етуге;
· Монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтауға;
· Жұмыстарды тапсырыс берушімен келісілген мерзімде орындауға.
Материалдарға, бекіту элементтеріне, құралдарға, жабдықтарға, жеткізуге және монтаждау жұмыстарын орындауға жұмсалатын барлық шығыстарды өнім беруші көтереді және өзінің бағалық ұсынысының құнында ескереді.
5. Жұмыс нәтижесіне қойылатын талаптар
Жұмыстар аяқталғаннан кейін өнім беруші тапсырыс берушіге 29 жылыту радиаторы үшін орнатылған ағаш қаптаманы тапсыруға міндетті.
Қаптама сенімді бекітілген, ұқыпты сыртқы келбетке ие болуы, шығып тұратын или бекітілмеген элементтері болмауы тиіс. Конструкция жылы ауаның қалыпты айналымына және радиаторларға оларға қызмет көрсету үшін қолжетімділікке кедергі келтірмеуі тиіс.
6. Жұмыстарды қабылдау тәртібі
Орындалған жұмыстарды қабылдауды тапсырыс беруші жылыту радиаторлары қаптамасының мөлшерін, дайындалу сапасын және монтаждалу сенімділігін тексергеннен кейін жүзеге асырады.
Жұмыстар анықталған кемшіліктер жойылғаннан және тапсырыс беруші нәтиженің осы техникалық тапсырма талаптарына сәйкестігін растағаннан кейін орындалды деп есептеледі.


