ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Наименование
Изготовление и монтаж дверных информационных табличек из акрила на дистанционных держателях в количестве 16 (шестнадцать) штук.
2. Назначение
Изготовление и установка 16 современных информационных табличек для обозначения номеров кабинетов, наименований должностей и ФИО работников государственного учреждения.
3. Основные технические характеристики
Табличка должна представлять собой двухуровневую конструкцию, состоящую из основной информационной панели и отдельной нижней панели для размещения ФИО работника.
Количество: 16 штук.
Основная панель:
· Материал - акриловое стекло (оргстекло);
· цвет - белый, матовый;
· толщина акрила - не менее 5 мм;
· ориентировочный размер - 350 × 180 мм;
· края панели должны быть ровными, без сколов, трещин и острых заусенцев;
· поверхность должна иметь аккуратный и эстетичный внешний вид.
Крепление основной панели:
· 4 дистанционных держателя по углам;
· материал держателей - металл;
· цвет - серебристый/сатинированный;
· диаметр держателей - ориентировочно 15-20 мм;
· вынос панели от поверхности двери - ориентировочно 10-20 мм;
· крепление должно обеспечивать надежную фиксацию панели на двери.
Информационное оформление основной панели:
· номер кабинета;
· наименование должности;
· шрифт - современный, четкий, легко читаемый;
· цвет текста - черный;
· нанесение текста - методом УФ-печати либо другим способом, обеспечивающим долговечность и четкость изображения;
· между наименованием должности и нижней панелью предусмотреть горизонтальную разделительную линию.
4. Нижняя информационная панель
Нижняя панель должна быть выполнена из акрилового стекла в едином стиле с основной панелью.
Характеристики:
· материал - акриловое стекло;
· цвет - белый, матовый;
· толщина - не менее 5 мм;
· ориентировочный размер - 250 × 60 мм;
· панель должна быть расположена с отступом от основной панели для создания объемного эффекта;
· крепление - на 2 дистанционных металлических держателях;
· текст - ФИО работника;
· цвет текста - черный;
· шрифт - четкий, хорошо читаемый.
ФИО на каждой табличке указывается в соответствии с предоставленными Заказчиком данными.
5. Монтаж
Исполнитель обязан выполнить:
1. изготовление 16 дверных информационных табличек;
2. нанесение всех необходимых надписей в соответствии с данными Заказчика;
3. комплектацию дистанционными держателями и крепежными элементами;
4. доставку всех табличек до места установки;
5. монтаж 16 табличек на дверях помещений Заказчика;
6. проверку надежности крепления после монтажа.
Номера кабинетов, должности, ФИО работников и конкретные места установки определяются Заказчиком.
6. Требования к качеству
Готовые изделия должны:
· соответствовать согласованному с Заказчиком дизайну;
· иметь аккуратный современный внешний вид;
· не иметь царапин, сколов, трещин, пузырей, дефектов печати и других видимых повреждений;
· иметь ровно нанесенные и легко читаемые надписи;
· иметь надежно закрепленные дистанционные держатели;
· быть пригодными для длительной эксплуатации внутри помещения.
До начала изготовления Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком макет таблички. Изготовление всего тиража без согласования макета не допускается.
7. Результат работ
По результатам выполнения работ Заказчику передаются 16 (шестнадцать) полностью готовых, изготовленных и установленных на дверях информационных табличек, соответствующих утвержденному Заказчиком образцу.







ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

1. Атауы
Қашықтық ұстағыштарына бекітілетін акрилден жасалған есікке арналған ақпараттық тақтайшаларды дайындау және монтаждау — 16 (он алты) дана.
2. Мақсаты
Мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің кабинет нөмірлерін, лауазымдарының атауларын және аты-жөндерін көрсетуге арналған 16 заманауи ақпараттық тақтайшаны дайындау және орнату.
3. Негізгі техникалық сипаттамалары
Тақтайша негізгі ақпараттық панельден және қызметкердің аты-жөнін орналастыруға арналған жеке төменгі панельден тұратын екі деңгейлі құрылым түрінде орындалуы тиіс.
Саны: 16 дана.
Негізгі панель:
· материалы - акрил шынысы (органикалық шыны);
· түсі - ақ, күңгірт;
· акрилдің қалыңдығы - кемінде 5 мм;
· шамамен өлшемі - 350 × 180 мм;
· панельдің жиектері тегіс, сынықтарсыз, жарықтарсыз және өткір қылауларсыз болуы тиіс;
· беті ұқыпты әрі эстетикалық көрініске ие болуы тиіс.
Негізгі панельді бекіту:
· бұрыштарында 4 қашықтық ұстағышы болуы тиіс;
· ұстағыштардың материалы - металл;
· түсі - күміс түсті/сатинделген;
· ұстағыштардың диаметрі - шамамен 15-20 мм;
· панельдің есік бетінен арақашықтығы - шамамен 10-20 мм;
· бекітпе панельді есікке сенімді түрде бекітуді қамтамасыз етуі тиіс.
Негізгі панельдегі ақпараттық безендіру:
· кабинет нөмірі;
· лауазым атауы;
· қаріп - заманауи, анық және оңай оқылатын;
· мәтіннің түсі - қара;
· мәтінді түсіру әдісі - ультракүлгін басып шығару (UV-баспа) немесе кескіннің анықтығы мен ұзақ сақталуын қамтамасыз ететін басқа әдіс;
· лауазым атауы мен төменгі панельдің арасында көлденең бөлгіш сызық қарастырылуы тиіс.
4. Төменгі ақпараттық панель
Төменгі панель акрил шынысынан жасалып, негізгі панельмен біртұтас стильде орындалуы тиіс.
Сипаттамалары:
· материалы - акрил шынысы;
· түсі - ақ, күңгірт;
· қалыңдығы - кемінде 5 мм;
· шамамен өлшемі - 250 × 60 мм;
· көлемді әсер қалыптастыру үшін панель негізгі панельден белгілі бір аралықта орналасуы тиіс;
· бекітілуі - 2 металл қашықтық ұстағышы арқылы;
· мәтін - қызметкердің аты-жөні;
· мәтіннің түсі - қара;
· қаріп - анық әрі жақсы оқылатын.
[bookmark: _GoBack]Әр тақтайшадағы қызметкердің аты-жөні Тапсырыс беруші ұсынған мәліметтерге сәйкес көрсетіледі.
5. Монтаждау
Орындаушы мынадай жұмыстарды орындауға міндетті:
1. есікке арналған 16 ақпараттық тақтайшаны дайындау;
2. Тапсырыс беруші ұсынған мәліметтерге сәйкес барлық қажетті жазуларды түсіру;
3. тақтайшаларды қашықтық ұстағыштарымен және бекіту элементтерімен жиынтықтау;
4. барлық тақтайшаларды орнату орнына жеткізу;
5. Тапсырыс берушінің үй-жайларының есіктеріне 16 тақтайшаны монтаждау;
6. монтаждаудан кейін бекітпелердің сенімділігін тексеру.
Кабинеттердің нөмірлері, лауазымдар, қызметкерлердің аты-жөндері және нақты орнату орындары Тапсырыс берушімен айқындалады.
6. Сапаға қойылатын талаптар
Дайын бұйымдар:
· Тапсырыс берушімен келісілген дизайнға сәйкес болуы;
· ұқыпты әрі заманауи сыртқы көрініске ие болуы;
· сызаттарсыз, сынықтарсыз, жарықтарсыз, көпіршіктерсіз, басып шығару ақауларынсыз және басқа да көзге көрінетін зақымдарсыз болуы;
· жазулары біркелкі түсірілген және оңай оқылатын болуы;
· қашықтық ұстағыштары сенімді бекітілген болуы;
· үй-жай ішінде ұзақ уақыт пайдалануға жарамды болуы тиіс.
Дайындау басталғанға дейін Орындаушы тақтайшаның макетін Тапсырыс берушімен келісуге міндетті. Макетті келіспей тұрып, барлық 16 дана тақтайшаны дайындауға жол берілмейді.
7. Жұмыстардың нәтижесі
Жұмыстардың нәтижесінде Тапсырыс берушіге бекітілген үлгіге сәйкес келетін, толық дайындалған және есіктерге орнатылған 16 (он алты) дана ақпараттық тақтайша тапсырылуы тиіс.

