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1. Техническое обслуживание пожарной сигнализации
2. Для обеспечения надежной работы пожарной сигнализации в условиях ЧП, необходимо постоянное проведение мероприятий по техническому обслуживанию.
3. Такие мероприятия включают в себя :
4. 1)внешний осмотр всех компонентов пожарной сигнализации на наличие дефектов, сбоев, механических повреждений и работоспособности. Выявляются внешние факторы создающие различные помехи в работе пожарной сигнализации.
5. 2)проверка всей системы на работоспособность. Это подразумевает, что все элементы системы работают в правильном режиме, нет сбоев и ошибок, проверяется работа системы в различных режимах.
6. 3)проведение профилактических работ. Профилактические работы проводятся в рамках технического обслуживания пожарной сигнализации и включают в себя поддержание всех узлов и элементов пожарной сигнализации в рабочем состоянии. К таким работам относятся очистка наружных поверхностей устройств, смазка подвижных элементов системы, пайка и изолирование разорванных и оголенных участков цепи пожарной сигнализации и т.д.
7. После проведения мероприятий по выявлению нарушений в работе пожарной сигнализации, проводятся ремонт соответствующих узлов.
8. Устройства подлежащие ремонту должны быть приведены в работоспособное состояние исполнителем с использованием необходимых материалов, инструментов и запасных деталей.
9. В стоимость технического обслуживания входят как стоимость на проведение регулярного обслуживания, так и стоимость на проведение ремонтных работ по устранению различных неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации пожарной сигнализации. Перечень подобных работ определяется эксплуатационной документацией и технологическими процессами. Если в ходе обслуживания пожарной сигнализации, возникает необходимость проведения работ, которые не были обусловлены в договоре на техническое обслуживание, то такие работы выполняются за отдельную плату по договоренности между заказчиком и исполнителем.
10. Перед заключением договора на обслуживание пожарной сигнализации, необходимо провести обследование объекта. Данное обследование определит техническое состояние системы. В ходе проведения обследование проверяется вся техническая документация, эксплуатационная документация, соответствие проведенного монтажа пожарной сигнализации проекту и требованиям нормативной документации.
11. После  проведения обследование составляются акты «Акт первичного обследования автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» и «Акт на выполненные работы по первичному обследованию автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации». Также при необходимости составляется «Дефектная ведомость» в случае если пожарная сигнализация на момент начала обслуживания находилась в неработоспособном состоянии.
12. Сдача и прием пожарной сигнализации на обслуживание оформляется  двухсторонним договором. После заключения договора составляются ряд документов: график проведения работ по обслуживанию, журнал регистрации, перечень технических требований к работоспособности и расчет стоимости технического обслуживания и ремонта.
13. Работы по техническому обслуживанию пожарной сигнализации проводятся  в строго оговоренные сроки и согласно с графиком проведения работ. Все работы по обслуживания должны строго соответствовать нормативным документам.
14. Условия оплаты: оплата производится ежемесячно по акту выполненных работ
15. Срок выполнения услуг: с момента подписания договора  по 31 декабря 2026 года
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