ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ
арқалығы бар көше орындықтарына, ұзындығы 2 м (2 дана)
1. Жалпы мәліметтер
	Атауы
	Маңызы

	Өнім атауы
	Арқалығы бар бақша-саябақ сыртқы орындығы

	Түрі
	Стационарлы, бүктемейтін, трансформацияланбайтын

	Саны
	2 (екі) дана

	Отыру орнының ұзындығы
	2 000 мм (2 м)

	Мақсаты
	Сыртта орнату: саябақтар, скверлер, бульварлар, аула және үй маңы аумақтары, демалыс аймақтары

	Пайдалану шарттары
	Ашық ауада, жыл бойы, МЕМСТ 15150 бойынша УХЛ1


2. Негізгі геометриялық өлшемдер
	Параметр
	Маңызы
	Рұқсат етілген ауытқу

	Жалпы ұзындығы (отырғыш пен қаңқа бойынша)
	2 000 мм
	± 20 мм

	Жалпы биіктігі (жер деңгейінен арқаның жоғарғы жағына дейін)
	820 – 880 мм
	± 20 мм

	Отырғыштың жер деңгейінен биіктігі
	420 – 450 мм
	± 15 мм

	Отырғыштың тереңдігі
	380 – 450 мм
	± 15 мм

	Арқаның биіктігі (отырғыштан жоғары)
	330 – 400 мм
	± 15 мм

	Арқаның ені
	отырғыш ұзындығына тең
	—

	Отыру орындарының саны
	3 – 4 адам
	—

	Арқаның вертикальдан еңкею бұрышы
	10° – 20°
	± 3°


Бір орындықтың жалпы салмағы — 45 кг-нан аспайды (шамамен), өндірушімен нақтыланады.
3. Құрылымы мен материалдары
3.1. Орындықтар (орындық пен арқалық)
Материалы: ағаш тұқымдарының (сосна, лиственница) термоөңдеуден өткен (террасалық) ағашы немесе қатты жапырақ өсімдіктері; немесе ылғалға төзімді ФСФ фанерасы; металдық (болат) планкинг немесе ПВХ-планкингке жол беріледі.
Ағаштың ылғалдылығы — 15%-дан аспайды.
Планкалардың қимасы: 40 × 90 мм … 45 × 120 мм (шамамен).
Планкалар арасындағы аралық: 8 – 15 мм (су ағып кету және желдету үшін).
Планка жиектері дөңгеленген (радиусы 5 – 8 мм), беті тегістелген (P120 – P180).
3.2. Негізгі қаңқа
Материалы: құрылыс болат (Ст3сп / 09Г2С) немесе профильді түтік.
Профилі: түтік 40 × 40 × 2 мм, 50 × 30 × 2 мм (шамамен).
Коррозияға қарсы қорғаныс: майыныздыру, грунттау және ұнтақ бояу (немесе ыстық тұцинкулау + ұнтақ бояу).
Қорғаныс қабатының қалыңдығы — кемінде 60 – 80 мкм, ҚР СТ (ГОСТ) 9.401 бойынша қабат класы — У1.
Біріктірулер: дәнекерленген (тазартылған жіктер) және/немесе тот баспайтын болаттан жасалған (А2/А4) бекітпелері бар болтты.
3.3. Бекітпе және монтаждау
Бекітпе: А2 (AISI 304) тот баспайтын болаттан жасалған болттар, гайкалар, шайбалар — міндетті.
Орнату тәсілі: стационарлы — тіреуіктерді бетонмен бекіту немесе дайындалған негізге анкерлік бекіту (М200 және одан жоғары бетон).
Тіреуіктер: екі бүйірлік (металл), диаметрі 10 – 12 мм анкерлерге арналған алаңшалары бар.
4. Қорғаныс қабаты және түс шешімі
	Элемент
	Қаптамасы / түсі

	Орындықтар (отырғыш, арқа)
	Сыртқы жұмыстарға арналған лак/пропитка, RAL бойынша түс (Тапсырыс берушімен нақтыланады)

	Металл қаңқа
	Ұнтақ бояуы, RAL бойынша түс (мысалы, RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005)


Қорғаныс қабатының атмосфераға төзімділігі — қайта бояусыз кемінде 5 жыл.
5. Өнімге қойылатын талаптар
Атмосфералық жауын-шашынға, УК сәулеленуіне, –40 °C-тан +50 °C-қа дейінгі температура ауытқуларына төзімділік.
Барлық беттер мен жиектер кесіндісіз, өткір бұрышсыз және бекітпе элементтерінің шығып тұруысыз болуы тиіс (балалар қауіпсіздігі үшін).
Пайдалану кезінде діріл мен люфттің болмауы.
Материалдардың экологиялық қауіпсіздігі (токсикалық шығарындыларсыз).
Жөндеуге жарамдылығы: жекелеген планкалар мен бекітпе элементтерін ауыстыру мүмкіндігі.
6. Маркировкалау, қаптау, кепілдік
Маркировкалау: өнімнің атауы, жасалған күні, ТҰ/ГОСТ белгісі, өндірушінің деректері.
Қаптау: планкалар мен қаңқа — қорғаныс пленкасына/картонға, бекітпелер — бөлек ыдысқа; қаптамадағы маркировка.
Кепілдік: кемінде 12 ай (өндірушімен нақтыланады), қабат үшін — ТҰ бойынша.
Қызмет ету мерзімі: пайдалану шарттары сақталған жағдайда кемінде 8 – 10 жыл.
7. Жеткізу жиынтығы және қабылдау
	Тарау
	Саны

	Арқалығы бар көше скамейкасы, ұзындығы 2 м
	2 дана

	Бекітпе жиынтығы (болттар, гайкалар, А2 шайбалары)
	әр скамейкаға

	Паспорт/монтаждау жөніндегі нұсқаулық
	1 дана


Қабылдау — сыртқы түрі, жиынтықтылығы, геометриялық өлшемдері мен қабат сапасы бойынша жүргізіледі. Сертификаттар/сапа паспорты өндірушімен ұсынылады.
8. Ссылкаланатын нормативтер
ГОСТ 15150 — пайдалану шарттары мен өнімдердің категориялары (УХЛ1).
ГОСТ 9.401 — бояу-лак қабаттары, У1 класы.
МЕМСТ 380 / МЕМСТ 19281 — металл конструкцияларға арналған болат.
МЕМСТ ISO 3506 — коррозияға төзімді болаттан жасалған бекіткіштер.
МЕМСТ 12.2.003 — өндірістік жабдықтардың қауіпсіздігі (өнімнің қауіпсіздік талаптарына қолданылады).

Ескертпе: көрсетілген өлшемдер мен материалдар болжамды сипатқа ие және өндірушімен келісу кезінде / абаттандыру жобасына байланысты нақтыланады.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на уличные скамейки со спинкой, длина 2 м (2 шт.)
1. Общие сведения
	Наименование
	Значение

	Наименование изделия
	Скамейка уличная садово-парковая со спинкой

	Тип
	Стационарная, не складная, не трансформируемая

	Количество
	2 (две) шт.

	Длина посадочного места
	2 000 мм (2 м)

	Назначение
	Установка на улице: парки, скверы, бульвары, дворовые и придомовые территории, зоны отдыха

	Условия эксплуатации
	На открытом воздухе, круглогодично, УХЛ1 по ГОСТ 15150


2. Основные геометрические размеры
	Параметр
	Значение
	Допуск

	Длина общая (по сиденью и каркасу)
	2 000 мм
	± 20 мм

	Высота общая (от уровня земли до верха спинки)
	820 – 880 мм
	± 20 мм

	Высота сиденья от уровня земли
	420 – 450 мм
	± 15 мм

	Глубина сиденья
	380 – 450 мм
	± 15 мм

	Высота спинки (над сиденьем)
	330 – 400 мм
	± 15 мм

	Ширина спинки
	равна длине сиденья
	—

	Количество посадочных мест
	3 – 4 чел.
	—

	Угол наклона спинки от вертикали
	10° – 20°
	± 3°


Общая масса одной скамейки — не более 45 кг (ориентировочно), уточняется изготовителем.
3. Конструкция и материалы
3.1. Скамейки (сиденье и спинка)
Материал: термообработанная (террасная) древесина хвойных пород (сосна, лиственница) или твёрдолиственные породы; либо влагостойкая фанера ФСФ; допускается металлический (стальной) планкинг или ПВХ-планкинг.
Влажность древесины — не более 15 %.
Сечение планок: 40 × 90 мм … 45 × 120 мм (ориентировочно).
Зазор между планками: 8 – 15 мм (для стока воды и вентиляции).
Кромки планок скруглены (радиус 5 – 8 мм), поверхность отшлифована (P120 – P180).
3.2. Несущий каркас
Материал: сталь конструкционная (Ст3сп / 09Г2С) или профильная труба.
Профиль: труба 40 × 40 × 2 мм, 50 × 30 × 2 мм (ориентировочно).
Антикоррозионная защита: обезжиривание, грунтование и порошковая окраска (или горячее цинкование + порошковая окраска).
Толщина покрытия — не менее 60 – 80 мкм, класс покрытия по ГОСТ 9.401 — У1.
Соединения: сварные (зачищенные швы) и/или болтовые с крепежом из нержавеющей стали (А2/А4).
3.3. Крепёж и монтаж
Крепёж: болты, гайки, шайбы из нержавеющей стали А2 (AISI 304) — обязательны.
Способ установки: стационарный — бетонирование опор или анкерное крепление к подготовленному основанию (бетон М200 и выше).
Опоры: две боковины (металлические), с площадками для анкеров диаметром 10 – 12 мм.
4. Покрытие и цветовое решение
	Элемент
	Покрытие / цвет

	Скамейки (сиденье, спинка)
	Лак/пропитка для наружных работ, цвет по RAL (уточняется Заказчиком)

	Металлокаркас
	Порошковая краска, цвет по RAL (напр. RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005)


Атмосферостойкость покрытия — не менее 5 лет без перекрашивания.
5. Требования к изделию
Устойчивость к атмосферным осадкам, УФ-излучению, перепадам температур от –40 °C до +50 °C.
Все поверхности и кромки должны быть без заусенцев, острых углов и выступающих элементов крепежа (безопасность для детей).
Отсутствие вибрации и люфтов при эксплуатации.
Экологическая безопасность материалов (без токсичных выделений).
Ремонтопригодность: возможность замены отдельных планок и элементов крепежа.
6. Маркировка, упаковка, гарантия
Маркировка: наименование изделия, дата изготовления, обозначение ТУ/ГОСТ, данные изготовителя.
Упаковка: планки и каркас — в защитную плёнку/картон, крепёж — в отдельной таре; маркировка на упаковке.
Гарантия: не менее 12 месяцев (уточняется изготовителем), на покрытие — согласно ТУ.
Срок службы: не менее 8 – 10 лет при соблюдении условий эксплуатации.
7. Комплект поставки и приёмка
	Позиция
	Кол-во

	Скамейка уличная со спинкой, длина 2 м
	2 шт.

	Комплект крепежа (болты, гайки, шайбы А2)
	на каждую скамейку

	Паспорт/инструкция по монтажу
	1 шт.


Приёмка — по внешнему виду, комплектности, геометрическим размерам и качеству покрытия. Сертификаты/паспорт качества предоставляются изготовителем.
8. Ссылочные нормативы
ГОСТ 15150 — условия эксплуатации и категории изделий (УХЛ1).
ГОСТ 9.401 — покрытия лакокрасочные, класс У1.
ГОСТ 380 / ГОСТ 19281 — сталь для металлоконструкций.
ГОСТ ISO 3506 — крепёж из коррозионностойкой стали.
ГОСТ 12.2.003 — безопасность производственного оборудования (применимо к требованиям безопасности изделия).

Примечание: указанные размеры и материалы носят ориентировочный характер и уточняются при согласовании с изготовителем / в зависимости от проекта благоустрой
