Техническая спецификация
на проведение испытаний по определению работоспособности внутренней системы пожаротушения (пожарных кранов) и гидрантов

1. Проведение испытании пожарных кранов с перемоткой рукавов на ребро. Количество кранов – __8__ 
2. Полный осмотр пожарных кранов включает в себя: 
· осмотр пожарного крана, с целью выявления наличия механических повреждений (царапин, сколов и так далее);
· фиксирование целостности; 
· лакокрасочного покрытия;
· проверку комплектности; 
· обследование состояния резиновых прокладок, которые находятся на поржарном стволе и соединительных головок на кране, рукаве и стояке сухотрубе;
· выполнение гидравлических испытаний крана на водоотдачу;
· перемотка пожарного рукава;
3. Результаты технического осмотра и проверки на водоотдачу систем внутреннего противопожарного водоснабжения должны оформляться актом и протоколом испытаний.

Требования к документированию:
1. По окончании работ Поставщик должен предоставить Акт испытаний систем внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность;
2. Протокол испытаний на водоотдачу;
3. Протокол испытаний клапанов пожарных кранов на работоспособность;






Техникалық сипаттама
ішкі өрт сөндіру жүйесінің (өрт крандары) және гидранттардың жұмыс қабілеттілігін айқындау бойынша сынақтар жүргізуге

1.	Жеңдерді қабырғаға орап өрт крандарына сынақ жүргізу. Крандар саны - _ _ 8__ 
2.	Өрт крандарын толық тексеру мыналарды қамтиды: 
- механикалық зақымданулардың (сызаттар, чиптер және т. б.) болуын анықтау мақсатында өрт сөндіру кранын тексеру;
- тұтастықты бекіту; 
- бояу жабыны;
- толықтығын тексеру; 
- Кранның, жеңнің және құрғақ құбырдың көтергішіндегі поржар бөшкесінде және байланыстырушы бастарында орналасқан резеңке төсемдердің жай-күйін тексеру;
- су ағызуға арналған Кранның гидравликалық сынақтарын орындау;
- өрт сөндіру жеңін қайта орау;
3.	Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерін техникалық байқау және су беруді тексеру нәтижелері актімен және сынақ хаттамасымен ресімделуге тиіс.

Құжаттамаға қойылатын талаптар:
1.	Жұмыс аяқталғаннан кейін Өнім беруші ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің жұмысқа қабілеттілігін сынау актісін ұсынуы тиіс;
2.	Су беруді сынау хаттамасы;
3.	Өрт крандарының клапандарын жұмыс қабілеттілігіне сынау хаттамасы;






