
Техническая спецификация на изготовление и установку металлической двери


	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Работы по изготовлению металлической дверей размером 80*201 см 
	Работа
	1

	2
	Работы по изготовлению металлической дверей размером 86*206 см, маленькая окошка 30см*25см 
	Работа
	1



1. Общие характеристики
	Металлическая  дверь размером 80×201 см и 26*206 см c обналичкой изготовленная: из сплошного стального листа толщиной не менее 3.5 см;  с каркасом из металлического уголка не менее 45×45 см;  оснащенная внутренним замком заводского исполнения. Дверь должна быть неутеплённой (холодной), предназначенной для эксплуатации в соответствующих условиях. Установка доборов и наличников.

2. Требования к изготовлению и материалам
	Поставщик обязан обеспечить: соответствие применяемых материалов требованиям качества и безопасности; отсутствие дефектов (трещин, сколов, коррозии, деформаций);  выполнение сварных швов с последующей зачисткой (без острых кромок и наплывов); антикоррозийную обработку всех металлических элементов (грунтование, окраска либо иное защитное покрытие); равномерное лакокрасочное покрытие без подтеков и повреждений. Отделать откосы, зацементировать и аккуратно зашпаклевать Цвет изделия подлежит обязательному согласованию с Заказчиком.

3. Комплектация
Дверь должна быть укомплектована: надежным замком;  комплектом ключей; удобными ручками; при необходимости — петлями повышенной прочности. 

4. Порядок выполнения работ

	До начала работ Поставщик обязан: Произвести фактический замер проема Разработать и согласовать с Заказчиком эскиз изделия;  После согласования: изготовить дверь; выполнить доставку; произвести демонтаж;  осуществить монтаж двери.  Установка должна выполняться:  строго по уровню; с соблюдением строительных норм и правил и с соблюдением требований техники безопасности. 

5. Стоимость работ
В стоимость включаются все сопутствующие расходы, в том числе: материалы; изготовление; доставка;  монтаж/демонтаж; вывоз строительного мусора; иные затраты Поставщика. 
Дополнительные расходы Заказчиком не оплачиваются.

6. Документальное оформление и отчетность
	Поставщик обязан: посредством веб-портала государственных закупок выставлять акты выполненных работ; прилагать детализированную расшифровку затрат (материалы + работы); обеспечивать, чтобы сумма расшифровки строго соответствовала сумме актов; обеспечить подписание расшифровки обеими сторонами. 

7. Сроки выполнения
	Срок выполнения работ — 16 календарных дней с момента заключения договора.

8. Гарантийные обязательства
	Гарантия на изделие и выполненные работы составляет 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. В течение гарантийного срока Поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет.

Изготавливаемый стальной дверной блок должен соответствовать Приказ Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 20 июня 2024 г. № 241-НҚ ГОСТ 31173-2016 в действие в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 20 июня 2024 г.


Металл есікті дайындау мен орнатудың техникалық сипаттамасы

	№
	Атауы
	Бірлік 
	Саны 

	1
	Работы по изготовлению металлической дверей размером 80*201 см 
	жұмыс
	1

	2
	Өлшемі 86*206 см металл есіктер жасау бойынша жұмыстар, кішкентай терезе 30см*25см
	жұмыс
	1



1. Жалпы сипаттамалары
	Өлшемі 80×201 см және қолма-қол ақшамен 26*206 см болатын металл есік: қалыңдығы кемінде 3,5 см қатты болат табақтан жасалған; металл бұрыштан кемінде 45×45 см қаңқасы бар; зауытта жасалған ішкі құлыппен жабдықталған. Есік тиісті жағдайларда пайдалануға арналған оқшауланбаған (суық) болуы тиіс. Доборлар мен платондарды орнату.

2. Өндіріске және материалдарға қойылатын талаптар
	Өнім беруші: қолданылатын материалдардың сапа және қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін; ақаулардың (жарықтардың, чиптердің, коррозияның, деформациялардың) болмауын; кейіннен тазалаумен (өткір жиектер мен ағындарсыз) дәнекерлеу тігістерін орындауды; барлық металл элементтерді коррозияға қарсы өңдеуді (праймерлеу, бояу немесе өзге де қорғаныш жабыны); дақтар мен зақымдануларсыз біркелкі лак-бояу жабынын қамтамасыз етуге міндетті. Өнімнің түсі Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісуге жатады.

3. Жинақтау
Есік мыналармен жабдықталуы керек: сенімді құлып; кілттер жиынтығы; ыңғайлы тұтқалар; қажет болған жағдайда жоғары беріктігі бар ілмектер.

4. Жұмыстарды орындау тәртібі

	Жұмыс басталғанға дейін жеткізуші: ойықты нақты өлшеуді жүргізуге, бұйымның эскизін әзірлеуге және Тапсырыс берушімен келісуге; келіскеннен кейін: есікті дайындауға; жеткізуді орындауға; бөлшектеуді жүргізуге (қажет болған жағдайда); есікті монтаждауды жүзеге асыруға міндетті.  Орнату: қатаң деңгейде; құрылыс нормалары мен ережелерін сақтай отырып және қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып орындалуы керек. 

5. Жұмыс құны
Құнға барлық ілеспе шығыстар, оның ішінде: материалдар; дайындау; жеткізу; монтаждау/бөлшектеу; құрылыс қоқыстарын шығару; жеткізушінің өзге де шығындары енгізіледі. 
Тапсырыс беруші қосымша шығындарды төлемейді.

6. Құжаттық ресімдеу және есеп беру
	Өнім беруші: Мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы орындалған жұмыстардың актілерін қоюға; шығындардың егжей-тегжейлі транскрипциясын (материалдар + жұмыстар) қоса беруге; транскрипция сомасының актілер сомасына қатаң сәйкес келуін қамтамасыз етуге; екі тараптың да транскрипцияға қол қоюын қамтамасыз етуге міндетті.

7. Орындау мерзімі
	Жұмыстарды орындау мерзімі-шарт жасалған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.

8. Кепілдік міндеттемелері
	Бұйымға және орындалған жұмыстарға кепілдік орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айды құрайды. Кепілдік мерзімі ішінде өнім беруші анықталған кемшіліктерді өз есебінен жоюға міндетті.
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