

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Жұмыстардың атауы:
1) Жармыш ауылы, Бердалы көшесіндегі қолданыстағы тротуардың астынан жауын-шашын суын өткізуге арналған суағар орнату жұмыстары.
2) 18,9 м2 жерге бетон құю жұмыстары. 
1. Жұмыстың мақсаты
Жармыш ауылында жауын-шашын кезінде Бердалы көшесіндегі қолданыстағы тротуар бойымен ағатын қарғын суды қауіпсіз өткізу және су жиналуының алдын алу мақсатында тротуардың астынан суағар өткізу және тратуар бойындағы отырғыштарды астына бетон құю жұмыстарын орындау.
2. Жұмыстың сипаттамасы
Жұмыстар қолданыстағы тротуар жабындысын толық бұзбай, оның тұтастығын барынша сақтай отырып орындалуы тиіс.
1) Суағарлар тротуардың астынан диаметрі 150 мм (Ø150 мм) және қабырғасы 4 мм (S 4мм) темір құбырды көлденең өткізу әдісімен 3 (үш) жерде орнатылады. Тратуардың ені – 1,5 метр, жабындысы асфальт материал бұзылмау қажет. Темір құбыр ұзындығын тратуар екі жағынан кемдегенде 0,5 м шығатындай етіп 2,5 м деп алыну қажет.
Тратуар астына орнатылатын темір труба жаңа болуы қажет. 
Құбырды жер астымен өткізу үшін арнайы техникамен өткізу қажет.
2) 18,9 м2 жерге бетон құю жұмыстары.  Тратуар жиегіне 1,26 м2 жерге бетон құйып отырғыш пен қоқыс жәшігін орнату қажет.  Бетонның қалындығы – 10см болуы қажет. Бетон асты топырақпен тегістеліп және тығыздалу қажет.  Құйылған бетон тратуар биіктігімен бірдей болуы қажет. 
15 жерге 1,26м2 бетон құйлыуы қажет. 15 дана отырғыштар мен 15 дана қоқыс жәшіктерін орнату қажет.  Орнатылған отырғаштар мен қоқыс жәшіктері арнайы дәнекерленіп (сварка) бекітілуі қажет. 


3. Материалдарға қойылатын талаптар
• Суағар үшін диаметрі 150 мм сапалы, жаңа құбыр қолданылуы тиіс;
• құбыр жауын-шашын және қарғын суларын өткізуге жарамды болуы қажет;
• қолданылатын барлық материалдар жаңа, сапалы және қолданыстағы техникалық талаптарға сәйкес болуы қажет.
· жұмыс барысында тратуар құрылысының бұзылған жерлерінің барлығын мердігер тарапынан қалыпқа келтіріледі. 



5. Жұмысты орындауға қойылатын талаптар
1. Жұмыстар Жармыш ауылы, Бердалы көшесінде жүргізіледі.
2. Суағарлар 3 (үш) жерде орнатылады.
3. Құбырлар қолданыстағы тротуардың астынан өткізілуі тиіс.
4. Тротуар жабындысын бұзуға жол берілмейді.
5. Жұмыстарды орындау барысында тротуардың қолданыстағы жабындысына және инженерлік желілерге зақым келтірмеу қажет.
6. Құбырдың орналасу бағыты мен еңістігі жауын-шашын суының еркін ағуын қамтамасыз етуі тиіс.
7. Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылыс қалдықтары толық шығарылып, жұмыс орны бастапқы қалпына келтірілуі тиіс.
8. Мердігер жұмыс барысында еңбек қауіпсіздігі және қолданыстағы қауіпсіздік талаптарын сақтауға міндетті.
9. Жұмыстардың сапасы мен қауіпсіздігіне мердігер жауап береді.
10. Құйылған бетон сапасы жақсы болуы, жарылмауы қажет. 
11. Орнатылған отырғызшар мен қоқыс жәшіктері қозғалмай, мықты бекітілуі қажет. 

6. Нәтижеге қойылатын талап
1) Жұмыс нәтижесінде Бердалы көшесіндегі тротуар бойымен ағатын жауын-шашын және қарғын суларының тротуардың астынан орнатылған Ø150 мм суағарлар арқылы кедергісіз өтуі қамтамасыз етілуі тиіс. Орнатылған суағарлар тротуардың беріктігіне және қауіпсіз пайдаланылуына кері әсер етпеуі қажет.
2)  Жұмыс нәтижесінде отырғызтар мен қоқыс жәшіктерін орнату, астына құйылған бетон  сапасы мықты болуы қажет. 

7. Жұмыстың толық жасалу мерзімі 
 1) Жұмыстың толық орындалу мерзімі  20 күнтізбелік күн ішінде. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование работ:
Работы по установке водоотвода для пропуска дождевых и талых вод под существующим тротуаром по улице Бердалы в селе Жармыш.
Работы по заливке бетона на площади 18,9 м².
1. Цель работы
В целях безопасного отвода талых вод, стекающих во время выпадения осадков вдоль существующего тротуара по улице Бердалы в селе Жармыш, и предотвращения скопления воды необходимо выполнить работы по прокладке водоотвода под тротуаром, а также заливке бетона под скамейками вдоль тротуара.
2. Описание работ
Работы должны выполняться без полного разрушения существующего покрытия тротуара, с максимальным сохранением его целостности.
Водоотводы необходимо установить в 3 (трёх) местах методом горизонтального прокладывания под тротуаром металлической трубы диаметром 150 мм (Ø150 мм) и толщиной стенки 4 мм (S 4 мм). Ширина тротуара — 1,5 метра. Асфальтовое покрытие не должно быть повреждено. Длина металлической трубы должна составлять 2,5 м, с выходом трубы с обеих сторон тротуара не менее чем на 0,5 м.
Металлическая труба, устанавливаемая под тротуаром, должна быть новой.
Для прокладки трубы под землёй необходимо использовать специальную технику.
Работы по заливке бетона на площади 18,9 м². На площади 1,26 м² у края тротуара необходимо залить бетон и установить скамейку и урну для мусора.
Толщина бетона должна составлять 10 см. Основание под бетоном должно быть выровнено и уплотнено грунтом. Залитый бетон должен находиться на одном уровне с высотой тротуара.
На 15 местах необходимо залить бетон площадью 1,26 м². Необходимо установить 15 скамеек и 15 урн для мусора. Установленные скамейки и урны для мусора должны быть закреплены методом сварки.
3. Требования к материалам
• Для водоотвода должна использоваться качественная, новая труба диаметром 150 мм;
• труба должна быть пригодна для пропуска дождевых и талых вод;
• все используемые материалы должны быть новыми, качественными и соответствовать действующим техническим требованиям;
• все повреждённые в ходе работ участки конструкции тротуара должны быть восстановлены подрядчиком.
5. Требования к выполнению работ
Работы выполняются в селе Жармыш, по улице Бердалы.
Водоотводы устанавливаются в 3 (трёх) местах.
Трубы должны прокладываться под существующим тротуаром.
Не допускается повреждение покрытия тротуара.
В ходе выполнения работ необходимо не допускать повреждения существующего покрытия тротуара и инженерных сетей.
Направление и уклон трубы должны обеспечивать свободный сток дождевых и талых вод.
После завершения работ строительные отходы должны быть полностью вывезены, а место проведения работ приведено в первоначальное состояние.
Подрядчик обязан соблюдать требования охраны труда и действующие требования безопасности при выполнении работ.
Подрядчик несёт ответственность за качество и безопасность выполнения работ.
Залитый бетон должен быть качественным и не должен растрескиваться.
Установленные скамейки и урны для мусора должны быть прочно и неподвижно закреплены.
6. Требования к результату
В результате выполнения работ должен быть обеспечен беспрепятственный отвод дождевых и талых вод, стекающих вдоль тротуара по улице Бердалы, через водоотводы Ø150 мм, установленные под тротуаром. Установленные водоотводы не должны отрицательно влиять на прочность тротуара и безопасность его эксплуатации.
В результате выполнения работ установленные скамейки и урны для мусора, а также залитый под ними бетон должны быть прочными и качественными.
7. Срок полного выполнения работ
Полный срок выполнения работ — в течение 20 календарных дней.




