                                                  Техникалық сипаттама

       - Жалпы саны 70 ағаш
Аумақта қоршаулар, ғимараттар, электр беру желілері бар, осыған байланысты осы құрылыстарға зиян келтірмейтін шараларды сақтау қажет. Объектілердің зақымдануы кезінде Өнім беруші зақымдануды өз есебінен өтеуге не қалпына келтіруге міндетті. 
Ағаштарды санитарлық кесу: ауру, Кебу және зақымдалған ағаш бұтақтарын жоюға бағытталған. 
Кесулер тегіс болуы керек, үлкен кесектерге сәл дөңес пішін беру ұсынылады. Құрғақ бұтақтар сау ағашқа кесіліп, бояумен боялған. Санитарлық кесу ағаштардың діңін тазалап, өсінділерді алып тастау арқылы жүргізілуі керек.
Ағаштарды кесу бойынша барлық жұмыстар уәкілетті органның ресми рұқсатымен ғана жүргізілуі тиіс.
Өнім берушіде техниканың, жабдықтың, Мүкәммалдың қажетті саны және қызметтерді орындау үшін қызметкерлердің қажетті саны болуы тиіс, осы аумақта тазалық пен тәртіпті сақтауға міндетті, қажет болған жағдайда тәуліктің кез келген уақытында техника мен қызметкерлердің шығуын қамтамасыз етуге тиіс. 
Жұмыстар қауіпсіздік техникасын сақтай отырып орындалуы тиіс.
Қолданылатын жабдықтар мен құралдар жарамды болуы керек.
Магистральдардың, тамыр жүйесінің және қоршаған ортаны абаттандырудың зақымдалуына жол берілмейді.
Жұмыстарды білікті мамандар орындайды.
Ағаш қалдықтарын шығару және кәдеге жарату мердігердің күшімен жүзеге асырылады.                                                                                    Сапа талаптары: кесу ағаштың сау бөліктеріне зақым келтірместен мұқият орындалуы керек. Жұмыс аяқталғаннан кейін аумақ бұтақтар мен қоқыстардан толығымен тазалануы керек. Жұмыс қолданыстағы санитарлық және экологиялық нормаларға сәйкес келуі керек.
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                                  Техническая спецификация

- Общее количество 70 деревьев
На территории имеются ограждения, здания, линий электропередач, в связи с этим необходимо соблюдать меры, которые не повредят данные сооружения. При повреждений объектов, Поставщик обязан возместить либо восстановить повреждения за свой счет. 
Санитарная обрезка деревьев: направлено на удаление больных, усыхающих и поврежденных веток деревьев. 
Срезы должны быть гладкими, крупным срезам рекомендуется придавать слегка выпуклую форму. Сухие сучья отрезают до здоровой древесины и закрашивают краской. Санитарную обрезку необходимо проводить с подчисткой штамба деревьев и удалением поросли.
Все работы по обрезке деревьев должны производиться только с официальным разрешением уполномоченного органа.
Поставщик должен обладать необходимым количеством техники, оборудования, инвентаря и необходимым количеством работников для выполнения услуг, обязан соблюдать чистоту и порядок на данной территории, при необходимости в любое время суток должен обеспечить выход техники и работников. 
Работы должны выполняться с соблюдением техники безопасности.
Используемое оборудование и инструменты должны быть исправными.
Не допускается повреждение стволов, корневой системы и окружающего благоустройства.
Работы выполняются квалифицированными специалистами.
Вывоз и утилизация древесных отходов осуществляется силами подрядчика.                                                                                    Требования к качеству: Обрезка должна быть выполнена аккуратно, без повреждения здоровых частей дерева. После завершения работ территория должна быть полностью очищена от веток и мусора. Работы должны соответствовать действующим санитарным и экологическим нормам.
      

