Техническая спецификация на 
Услуги по изготовлению баннеров и стенда 

Изготовление баннера общественно-политической и социальной направленности способом широкоформатной полноцветной печати на баннерной ткани. Полноцветная печать без стыков, плотная баннерная ткань.

Изготовление: Размеры баннера- 1000 см(высота)*1500 (ширина) см в количестве 5 штуки. 

Разработка дизайна социальных полотен на государственном языке, при необходимости с использованием авторских фото.

Выезд на замеры места монтажа. Согласование проектов дизайна и содержания социальных полотен по эл.адресу

Печать полотен запускать, только после согласования и подписания представителями «Заказчика» проектов дизайна.


Наименование: Изготовление и поставка информационного исторически настенного стенда.
· Назначение: Размещение текстовой, графической и нормативной информации.
· Количество: 1 шт.
 Основные технические параметры и требования
Основа (лицевая панель): Вспененный ПВХ-пластик (поливинилхлорид) или жесткий пластик (ПВХ/Коматекс) толщиной не менее 3–5 мм (обеспечивает жесткость конструкции, отсутствие прогибов и деформаций). 
· Изображение / Фон: Полноцветная печать на самоклеящейся виниловой пленке (разрешение не менее 720–1440 dpi, стойкая к выцветанию) с ламинацией (защита от механических повреждений и влаги) либо аппликация пленками Oracal. Дизайн согласовывается с Заказчиком.

· Система крепления к стене: Наличие скрытых петлевых подвесов («ушек») с тыльной стороны стенда для надежной фиксации на вертикальной поверхности. 
Требования к качеству, упаковке и гарантии
· Качество материалов: Все материалы (ПВХ, пленка, ПЭТ) должны быть безопасными, нетоксичными, без резкого запаха, разрешенными к использованию в закрытых административных или учебных помещениях.
· Упаковка: Готовое изделие должно быть упаковано в защитную пленку и гофрокартон (или пузырчатую пленку), исключающую появление царапин, заломов и повреждений углов при транспортировке.
· Гарантийный срок: 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи (на сохранение целостности конструкции, отсутствие отслоения пленки 
Срок оказания услуг 16 календарных дней со дня подписания договора

Доставка Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, с.Новая Бухтарма, м-н 7 д 30




Баннер мен стенд жасау қызметтеріне арналған техникалық сипаттамалар


Әлеуметтік-саяси және әлеуметтік тақырыптағы баннерді арнайы материалға үлкен форматты, толық түсті басып шығару әдісімен дайындау. Беріктігі жоғары баннерлік матаға тұтас (жіксіз) толық түсті басып шығару.

Дайындау: баннердің өлшемдері-1000 см(биіктігі)*1500 (ені) см 5 дана.
Мемлекеттік тілдегі ақпараттық баннерлердің 2–3 дизайн нұсқасын әзірлеу (қажет болған жағдайда түпнұсқа фотосуреттерді пайдалана отырып).

Орнату жұмыстарына қажетті өлшемдерді алу үшін нысанға бару. Баннерлердің дизайны мен мазмұнын электрондық пошта арқылы бекіту.

Баннерлерді басып шығару жұмыстары тек дизайн бекітіліп, Тапсырыс беруші өкілдерінің қолы қойылғаннан кейін ғана басталады.
Атауы: Қабырғаға орнатылатын ақпараттық тақтаны дайындау және жеткізу.
•	Мақсаты: Мәтінді, графикалық кескіндерді және нормативтік ақпаратты орналастыру.
•	Саны: 1 дана.
Негізгі техникалық сипаттамалар мен талаптар
•	Негіз (алдыңғы панель): қалыңдығы кемінде 3–5 мм болатын кеңейтілген ПВХ (поливинилхлорид) немесе қатты пластик (ПВХ/Komatex) (құрылымның беріктігін қамтамасыз етеді және майысудың немесе деформацияның алдын алады).
•	Сурет/Фон: ламинацияланған (механикалық зақымданудан және ылғалдан қорғайтын) өздігінен жабысатын винил үлдіріне толық түсті басып шығару (түсі оңбайтын, ажыратымдылығы кемінде 720–1440 dpi) немесе Oracal үлдірлерін қолдану арқылы жасау. Дизайн Тапсырыс берушінің мақұлдауынан өтуі тиіс.
• Қабырғаға бекіту жүйесі: Тік бетке сенімді бекіту үшін тақтаның артқы жағында жасырын ілулі кронштейндер («қойындылар») бар.
Сапа, қаптама және кепілдік талаптары
• Материал сапасы: Барлық материалдар (ПВХ, пленка, ПЭТ) қауіпсіз, улы емес, иіссіз және жабық әкімшілік немесе білім беру кеңістіктерінде пайдалануға рұқсат етілген болуы керек.
• Қаптама: Тасымалдау кезінде сызаттардың, әжімдердің немесе бұрыштардың зақымдалуының алдын алу үшін дайын өнім қорғаныш пленкаға және гофрленген картонға (немесе көпіршікті пленкаға) оралуы керек.
•	Кепілдік мерзімі: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай (құрылымның тұтастығы мен үлбірдің қабаттасып ажырамауына кепілдік беріледі).
Қызмет көрсету мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Жеткізу Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Жаңа Бұқтырма ауылы, м-н 7 д 30
