Мүгедектерді протездік-ортопедиялық көмекпен қамтамасыз ету және оларды қолдануға үйрету қызметінің техникалық сипаттамасы 
(жаңа технология/модульдік қолдану арқылы сол жақ білек протезі)

[bookmark: _Hlk240592771][bookmark: _Hlk240591471]	Әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің «Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, техникалық көмекші (компенсаторлық) құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен, оларды ауыстыру мерзімдерін қоса алғанда, қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» 2023 жылғы 30 маусымдағы № 287 бұйрығына сәйкес, «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI Кодексі.
	Көрсетілетін қызметті алушыларды протездік-ортопедиялық көмекпен қамтамасыз ету бойынша көрсетілетін қызметтер Қазақстан Республикасының СТ 1724-2007 «Протездеу және протездік-ортопедиялық бұйымдармен қамтамасыз ету бойынша медициналық қызметтер көрсету» мемлекеттік стандартына сәйкес. Жалпы талаптар». Аурухана жағдайында протездік-ортопедиялық көмек көрсетіледі – мүгедектерді протездік-ортопедиялық құралдармен қамтамасыз ету және оларды пайдалануды үйрету үшін медициналық-техникалық көмектің мамандандырылған түрі. Тұрақты протездеу қажеттілігі туралы шешімді өндірілетін протездік-ортопедиялық өнімнің сипаты мен түрін ескере отырып, жеткізуші қабылдайды. Жаңа технология бойынша білек протезі (модульдік) оң жақ 1 дана. Қол протездері Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттарына сәйкес келеді: ҚР СТ 70-2012 «Халықтың жеке тапсырысы бойынша дайындалған жоғарғы білек протездері. Жалпы техникалық шарттар». Ампутациядан кейін немесе аяқтың туа біткен жоқтығында иық пен шынтақ буынының арасындағы жоғарғы аяқтың бөлігін алмастыратын құрылғы. Иық дезартикуляциясына арналған протездерде жылуды бөлу, салмақты бөлу және жайлылық ең маңызды болып табылады. Жанасу беті қатты немесе икемді пластиктен немесе гель негізіндегі амортизациялық материал-силиконнан тұрады. Иық дезартикуляциясы мен діңгегіне арналған ең функционалды протездер бір немесе бірнеше буындарды және қол функциясын миоэлектрлік бақылауды қамтиды. Шынтақ дезартикуляциясы кезінде (шынтақ қойылмайды), ал шынтақтан жоғары протездеу кезінде механикалық шынтақ қажет. Шынтақ дезартикуляциялық протездері шынтақ буынын иілу үшін дене күшін пайдаланады (гравитация шынтақ буынын ұзартады) және терминалдық құрылғыны миоэлектрлік басқару. Екі сыртқы шынтақ ілмегі пластикалық жеңнің сыртына бекітіледі.
	Шынтақ және басқару жүйелерінің көптеген комбинациясы бар. Электр жетегі бар иық протездері, миотикалық немесе биоэлектрлік екі немесе бір арналы басқару жүйесі бар. Биоэлектрлік басқару кезінде сигналдың көзі бұлшықет тобының ерікті жиырылу кезіндегі электрлік белсенділігі болып табылады. Миотоникалық бақылауы бар протездерде сигнал көзі бақылау үшін таңдалған жиырылу бұлшықеттерінің тонусының өзгеруі болып табылады. Шынтақ буынының дезартикуляциясы үшін тартқышты басқаратын арнайы шиналар орнатылады. 7-8 сантиметрден жоғары иықты кесу кезінде екі немесе бір таяқшамен басқарылатын шынтақ блогы орнатылады. Түйін әртүрлі бұрыштарда бірнеше бекіту дәрежесіне ие.  Айналдыру пассивті, қолдың ашылуы мен жабылуын (ұстауын) бақылау және қолдың айналуы электронды басқару жүйесінің арқасында белсенді.
	Кепілдік мерзімдері металл, пластмасса және ағаш жартылай фабрикаттарына қолданылады, бекітетін бөлшектерді қоспағанда: баулар, баулар, белдіктер және т.б. Кепілдік мерзімі ішінде жеткізуші тұтынушы пайдалану, тасымалдау ережелерін сақтаған жағдайда протездерді тегін жөндеуді жүзеге асырады. және сақтау шарттары. Жаңа технологияны қолданатын білек протезі (модульдік) - (1 дана) Қол протездері Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттарына сәйкес келеді: ҚР СТ 70-2012 «Халықтың жеке тапсырыстары бойынша дайындалған жоғарғы аяқ-қол протездері. Жалпы техникалық шарттар». Ампутациядан кейін немесе аяқтың туа біткен жоқтығында қолдың буындары мен шынтақ буынының арасындағы жоғарғы аяқтың бір бөлігін алмастыратын құрылғы. Трансрадиальды/ульнар ампутациясы: ұзын – бастапқы сүйек ұзындығының 2/3 немесе одан да көп бөлігі, орташа – бастапқы сүйек ұзындығының 1/3-тен 2/3 бөлігіне дейін, қысқа – бастапқы сүйек ұзындығының 1/3 бөлігінен аз немесе оған тең. Ұзақ және орташа деңгейде орындалған ампутациялар кейбір пронация мен супинацияны сақтайды.  Денемен басқарылатын немесе сыртқы көзден қуат алатын пассивті протез қолданылады - миотоникалық немесе биоэлектрлік екі немесе бір арналы басқару жүйесі бар электрмен басқарылатын білек протезі. Биоэлектрлік басқару кезінде сигналдың көзі бұлшықет тобының ерікті жиырылу кезіндегі электрлік белсенділігі болып табылады. Миотоникалық бақылауы бар протезде сигнал көзі бақылау үшін таңдалған жиырылу бұлшықеттерінің тонусының өзгеруі болып табылады. Білек діңінің функционалдық ұзындығы кемінде 6 сантиметрді құрайды. Білектің діңі мен сау аяқтың ұзындығының айырмашылығы кемінде 5 сантиметрді құрайды. Қолды ұстау, ашу және айналдыру белсенді. Кепілдік мерзімдері металл, пластмасса және ағаш жартылай фабрикаттарына қолданылады, бекітетін бөлшектерді қоспағанда: бауларды, белдіктерді, белдіктерді және т.б. Кепілдік мерзімі ішінде жеткізуші тұтынушы пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда протездерді тегін жөндеуді жүзеге асырады, тасымалдау және сақтау шарттары. Жаңа технологияны қолданатын қол протезі (модульдік) - (1 дана) Электр жетекті, миотикалық немесе биоэлектрлік екі немесе бір арналы басқару жүйесі бар білек протезі. Биоэлектрлік басқару кезінде сигналдың көзі бұлшықет тобының ерікті жиырылу кезіндегі электрлік белсенділігі болып табылады. Миотоникалық бақылауы бар протездерде сигнал көзі бақылау үшін таңдалған жиырылу бұлшықеттерінің тонусының өзгеруі болып табылады.
	Білек буынының деңгейіндегі білек діңінің функционалдық ұзындығы. Қолды ұстау және ашу белсенді. Білектің діңгегіне байланысты айналу. Кепілдік мерзімдері металл, пластмасса және ағаш жартылай фабрикаттарына қолданылады, бекітетін бөлшектерді қоспағанда: бауларды, белдіктерді, белдіктерді және т.б. Кепілдік мерзімі ішінде жеткізуші тұтынушы пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда протездерді тегін жөндеуді жүзеге асырады. , тасымалдау және сақтау шарттары. 
	Әлеуетті өнім беруші мүгедектерге протездеу кезеңіне стационарда болған кезде жауапты болады. Медициналық шығындарға протездеу кезінде ауруханада болумен байланысты шығындар (тұру, тамақтану) кіреді. Іссапарға байланысты шығыстарға мүгедектердің тұрғылықты жерінен протездеу пунктіне дейін және кері қарай жол жүру шығындары (тапсырыс ашу, фитингтер, протездер және басқа бұйымдарды алу) кіреді. Әлеуетті өнім беруші мүгедектердің есебін жүргізеді және протездік-ортопедиялық көмек алған мүгедектер туралы мәліметтер базасын жасайды.
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Мүгедектерді протездік-ортопедиялық көмекпен және құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтердің тізбесі
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Техническая спецификация услуги по обеспечению инвалидов протезно-ортопедической помощи средствами и обучение пользованию ими 
(Протез левого предплечья по новой технологии/модульный)

[bookmark: _Hlk240591650][bookmark: _Hlk240592867]Потенциальный поставщик предоставляет протезно-ортопедическую помощь в соответствии с Приказ заместителя премьер-министра Республики Казахстан – министра труда и социальной защиты населения № 287 от 30 июня 2023 года, Кодексом Республики Казахстан от 7 июля 2020 года №360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения».
 Услуги по обеспечению получателей услуг протезно-ортопедической помощью имеет соответствие государственному стандарту Республики Казахстан СТ РК 1724-2007 «Предоставление медицинских услуг по протезированию и обеспечению протезно-ортопедическими изделиями. Общие требования». В условиях стационара оказывается протезно- ортопедическая помощь – специализированный вид медико-технической помощи по обеспечению инвалидов протезно-ортопедическими средствами и обучение пользованию ими. Решение о необходимости стационарного протезирования принимает поставщик с учетом характера и вида изготавливаемого протезно-ортопедического изделия. Протез предплечья по новой технологии (модульный) на левую конечность - 1 штука. Протезы рук соответствовается государственным стандартам Республики Казахстан: СТ РК 70-2012 «Протезы верхних конечностей, изготовленные по индивидуальным заказам населения. Общие технические условия». Средство, замещающее часть верхней конечности между плечевым и локтевым суставом после ампутации или при врожденном отсутствии конечности. В протезах при экзартикуляции плечевого сустава первостепенное значение имеют теплоотдача, распределение веса и комфорт. Контактная  поверхность состоит из жесткой или гибкой пластмассы, или гелевого амортизационного материала-силикона. Наиболее функциональные протезы при экзартикуляции и культи плеча включают в себя миоэлектрический контроль одного или нескольких суставов и функционирование кисти. При экзартикуляции локтя (локоть не ставится), а при протезировании выше локтя необходим механический локоть. В протезах при экзартикуляции локтевого сустава используется сила тела для сгибания локтевого шарнира (сила тяжести разгибает локтевой шарнир) и миоэлектрическое управление оконечным устройством. Две наружные локтевые петли прикреплены к внешней части пластиковой гильзы.
Существует множество комбинаций локтевых и контрольных систем. Протезы плеча с электроприводом, с миотонической или биоэлектрической двух или одноканальной системой управления. При биоэлектрическом управлении  источником  сигнала  служит электрическая активность группы мышц при их произвольном сокращении. В протезах с миотоническим управлением источником сигнала является изменение тонуса сокращающихся мышц, выбранных для управления. При экзартикуляции локтевого сустава устанавливаются специальные шины с тяговым управлением. При ампутации плеча выше 7-8 сантиметров устанавливается локтевой узел, управляемый двумя или одной тягой. Узел имеет несколько степеней фиксации под различными углами.  Ротация пассивная,  контроль  раскрытия  и  закрытия (схват) кисти и ротация кисти активные за счет электронной системы управления. 	           Гарантийные сроки эксплуатации распространяются на металлические, пластмассовые, деревянные полуфабрикаты, кроме деталей крепления: шнурки, ремешки, пояса и др. В течение гарантийного срока поставщик осуществляет бесплатный ремонт протезов при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Протез предплечья по новой технологии (модульный) - (1 штука) Протезы рук соответствует государственным стандартам Республики Казахстан: СТ РК 70-2012 «Протезы верхних конечностей, изготовленные по индивидуальным заказам населения.
Общие технические условия». Средство, замещающее часть верхней конечности между суставами кисти и локтевым суставом после ампутации или при врожденном отсутствии конечности. Трансрадиальная/локтевая ампутация: длинная – 2/3 и более от исходной длины кости, средняя – от 1/3 до 2/3 от исходной длины кости, короткая – меньше или равна 1/3 от исходной длины кости. Ампутации, проведенные на длинных и средних уровнях, сохраняют некоторую пронацию и супинацию. Используется пассивный, управляемый телом протез или имеющий питание от внешнего источника – протез предплечья с электроприводом, с миотонической или биоэлектрической двух или одноканальной системой управления. При биоэлектрическом управлении источником сигнала служит электрическая активность группы мышц при их произвольном сокращении. В протезе с миотоническим управлением источником сигнала является изменение тонуса сокращающихся мышц, выбранных для управления. Функциональная длина культи предплечья не менее 6 сантиметров. Разница длины культи предплечья и здоровой конечности не менее 5-ти сантиметров. Схват, раскрытие и ротация кисти активные. Гарантийные сроки эксплуатации распространяются на металлические, пластмассовые, деревянные полуфабрикаты, кроме деталей  крепления:  шнурки, ремешки,  пояса  и  др.  В  течение  гарантийного  срока поставщик осуществлять бесплатный ремонт протезов при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Протез кисти по новой технологии (модульный) - (1 штука) Протез предплечья с электроприводом, с миотонической или биоэлектрической двух или одноканальной системой управления. При биоэлектрическом управлении источником сигнала служит электрическая активность группы мышц при их произвольном сокращении. В протезах с миотоническим управлением источником сигнала является изменение тонуса сокращающихся мышц, выбранных для управления.
Функциональная длина культи предплечья на уровне лучезапястного сустава. Схват и раскрытие кисти активные. Ротация за счет культи предплечья. Гарантийные сроки эксплуатации распространяются  на  металлические,  пластмассовые,  деревянные  полуфабрикаты,  кроме деталей крепления: шнурки, ремешки, пояса и др. В течение гарантийного срока поставщик осуществлять бесплатный ремонт протезов при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 
Потенциальный поставщик несет ответственность за лиц с инвалидностью во время пребывания в стационаре на период протезирования. В расходы на медицинские услуги входят затраты, связанные с проживанием в стационаре во время протезирования (проживание; питание). В расходы, связанные с проездом, входят затраты на проезд лиц с инвалидностью (открытие заказа, примерка, получение протезов и других изделий) от местожительства до пункта протезирования и обратно. Потенциальный поставщик ведет учет лиц с инвалидностью, создать базу данных по лицам с инвалидностью, которым оказана протезно-ортопедическая помощь.

Темиров Дархан Досполович
Адрес получателя услуг: г. Жанатас, Сарысуский район, Жамбылская область, 2-26-72 кв, 
ИИН 770226300820, 
Тел: 8701-158-26-77
Срок ИПР 02.05.2013- безсрочно
3 гр инвалидность

Перечень услуг по обеспечению инвалидов протезно-ортопедической помощью и средствами
	№
	Наименование изделий
	Характ-ка товара
	Ед. измерения
	Кол-во
	Цена за единицу (в тенге)
	Общая сумма

	1
	Протеза левого предплечья по новой технологии/модульный 
	протез
	услуг
	1
	1 122 120
	1 122 120

	ИТОГО
	1 122 120




