ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование услуг: Услуги по осеннему удобрению и восстановлению газонного покрытия, а также осеннему удобрению хвойных растений.
Место оказания услуг: г. Алматы, Турксибский район, ул. Папанина, 220, литер А.
Срок оказания услуг: со дня подписания договора в течение 15 календарных дней.
1. Объем услуг
1. Осеннее удобрение существующего газона — 5 500 м².
2. Восстановление газонного покрытия — 400 м².
3. Осеннее удобрение хвойных растений (туй) — 24 шт.
2. Осеннее удобрение существующего газона — 5 500 м²
Поставщик выполняет осеннее внесение специализированного комплексного минерального удобрения, предназначенного для газонных трав и подготовки газона к зимнему периоду.
Удобрение должно иметь пониженное содержание азота и достаточное содержание фосфора и калия, способствующее укреплению корневой системы, повышению зимостойкости и сохранению газонного покрытия.
Внесение удобрения выполнить механизированным способом с использованием специализированного разбрасывателя, обеспечивающего равномерное распределение удобрения по всей площади газона. Норма внесения определяется согласно рекомендации производителя удобрения с учетом состояния газона.
Перед внесением удобрения Поставщик должен обеспечить подготовку участка от мусора и растительных остатков, препятствующих выполнению работ.
3. Восстановление газонного покрытия — 400 м²
На участках поврежденного и разреженного газона выполнить комплекс работ по восстановлению газонного покрытия, включающий удаление сухой и погибшей растительности, подготовку и рыхление почвы, выравнивание поверхности, при необходимости внесение плодородного грунта, посев семян газонных трав и заделку семян в почву.
Для восстановления использовать качественные семена газонных трав, предназначенные для газонов с интенсивной эксплуатацией и устойчивые к вытаптыванию.
Требуемый состав травосмеси:
· Lolium perenne — не менее 50 %;
· Festuca rubra — не менее 40 %;
· Poa pratensis — не менее 10 %.
Норма высева — 30–40 г/м², ориентировочный общий объем семян на площадь 400 м² — 12–16 кг.
Семена должны быть качественными, пригодными для посева и соответствовать климатическим условиям г. Алматы.
4. Осеннее удобрение туй — 24 шт.
Выполнить осеннее внесение специализированного комплексного минерального удобрения для хвойных растений в количестве 24 шт.
Удобрение должно быть предназначено для подготовки хвойных растений к зимнему периоду, иметь пониженное содержание азота и достаточное содержание фосфора и калия.
Внесение удобрения выполнить в прикорневую зону каждой туи в соответствии с рекомендуемой производителем нормой, с соблюдением требований, исключающих повреждение растений.
5. Материалы
Все необходимые для выполнения услуг удобрения, семена газонных трав, плодородный грунт при необходимости, расходные материалы и иные материалы предоставляет Поставщик за свой счет.
Используемые материалы должны быть новыми, качественными, пригодными для применения по назначению и соответствовать требованиям технической спецификации.
Конкретная торговая марка и производитель не устанавливаются. Допускается использование продукции или эквивалента, соответствующего установленным требованиям.
6. Оборудование и выполнение работ
Поставщик самостоятельно обеспечивает необходимым оборудованием, механизмами, инструментом и инвентарем для выполнения услуг.
Внесение удобрения на газон выполнить механизированным способом с применением специализированного разбрасывателя удобрений.
Существующая на территории Заказчика система полива используется Заказчиком самостоятельно и в состав услуг Поставщика не входит.
7. Уборка территории
После выполнения работ Поставщик обязан привести территорию в надлежащее состояние, убрать упаковку, остатки материалов, сухую и удаленную растительность и иной мусор, образовавшийся в процессе выполнения услуг.
Вывоз образовавшихся отходов и растительных остатков осуществляется Поставщиком за свой счет.
8. Стоимость услуг
Стоимость должна включать все расходы Поставщика, необходимые для полного и качественного выполнения услуг, в том числе стоимость удобрений, семян, грунта при необходимости, расходных материалов, оборудования, доставки, погрузочно-разгрузочных работ, использования техники, рабочей силы, уборки и вывоза отходов.
Дополнительная оплата за указанные работы и материалы Заказчиком не производится.
9. Требования к качеству
Работы должны быть выполнены качественно, равномерно и в полном объеме в соответствии с настоящей технической спецификацией.
После выполнения работ газон на восстановленной площади должен иметь равномерно подготовленное и засеянное покрытие без необработанных участков. Внесение удобрений должно быть выполнено равномерно по установленным площадям и в соответствии с рекомендуемыми нормами.
При выполнении работ не допускается повреждение существующего газона, туй, инженерных коммуникаций и элементов благоустройства территории.
10. Приемка услуг
После завершения всех работ Поставщик уведомляет Заказчика о готовности услуг к приемке.
При выявлении недостатков или невыполнения отдельных требований технической спецификации Поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет.
Приемка осуществляется после выполнения всего предусмотренного настоящей технической спецификацией объема услуг.










ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Қызметтердің атауы: Көгал жамылғысын күзгі тыңайту және қалпына келтіру, сондай-ақ қылқан жапырақты өсімдіктерді күзгі тыңайту бойынша қызметтер.
Қызмет көрсету орны: Алматы қ., Түрксіб ауданы, Папанин көшесі, 220, А литері.
Қызмет көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.
1. Қызметтер көлемі
1. Қолданыстағы көгалды күзгі тыңайту — 5 500 м².
2. Көгал жамылғысын қалпына келтіру — 400 м².
3. Қылқан жапырақты өсімдіктерді (туяларды) күзгі тыңайту — 24 дана.
2. Қолданыстағы көгалды күзгі тыңайту — 5 500 м²
Жеткізуші көгал шөптеріне арналған және көгалды қысқы кезеңге дайындауға бағытталған мамандандырылған кешенді минералды тыңайтқышты күзгі кезеңде енгізуді жүзеге асырады.
Тыңайтқыштың құрамында азот мөлшері төмендетілген, сондай-ақ фосфор мен калий мөлшері жеткілікті болуы тиіс, бұл тамыр жүйесін нығайтуға, қысқа төзімділікті арттыруға және көгал жамылғысын сақтауға ықпал етеді.
Тыңайтқышты көгалдың бүкіл алаңына біркелкі бөлуді қамтамасыз ететін мамандандырылған тыңайтқыш шашқышты пайдалана отырып, механикаландырылған тәсілмен енгізу қажет. Енгізу нормасы көгалдың жай-күйін ескере отырып, тыңайтқыш өндірушісінің ұсынымдарына сәйкес айқындалады.
Тыңайтқышты енгізер алдында Жеткізуші жұмыстарды орындауға кедергі келтіретін қоқыстан және өсімдік қалдықтарынан учаскені тазартуды қамтамасыз етуге тиіс.
3. Көгал жамылғысын қалпына келтіру — 400 м²
Зақымданған және сиреген көгал учаскелерінде көгал жамылғысын қалпына келтіру бойынша жұмыстар кешенін орындау, оның ішінде құрғақ және қураған өсімдіктерді алып тастау, топырақты дайындау және қопсыту, бетті тегістеу, қажет болған жағдайда құнарлы топырақ енгізу, көгал шөптерінің тұқымдарын себу және тұқымдарды топыраққа сіңіру.
Қалпына келтіру үшін қарқынды пайдаланылатын көгалдарға арналған және тапталуға төзімді сапалы көгал шөптерінің тұқымдарын пайдалану қажет.
Шөп қоспасының талап етілетін құрамы:
· Lolium perenne — кемінде 50 %;
· Festuca rubra — кемінде 40 %;
· Poa pratensis — кемінде 10 %.
Себу нормасы — 30–40 г/м², 400 м² алаңға тұқымдардың болжамды жалпы көлемі — 12–16 кг.
Тұқымдар сапалы, себуге жарамды және Алматы қаласының климаттық жағдайларына сәйкес болуы тиіс.
4. Туяларды күзгі тыңайту — 24 дана
Қылқан жапырақты өсімдіктерге арналған мамандандырылған кешенді минералды тыңайтқышпен 24 дана мөлшерінде күзгі тыңайтуды орындау.
Тыңайтқыш қылқан жапырақты өсімдіктерді қысқы кезеңге дайындауға арналған, құрамында азот мөлшері төмендетілген және фосфор мен калий мөлшері жеткілікті болуы тиіс.
Тыңайтқышты әрбір туяның тамыр аймағына өндіруші ұсынған нормаға сәйкес, өсімдіктердің зақымдануын болдырмайтын талаптарды сақтай отырып енгізу қажет.
5. Материалдар
Қызметтерді орындауға қажетті барлық тыңайтқыштарды, көгал шөптерінің тұқымдарын, қажет болған жағдайда құнарлы топырақты, шығыс материалдарын және басқа да материалдарды Жеткізуші өз қаражаты есебінен ұсынады.
Пайдаланылатын материалдар жаңа, сапалы, мақсаты бойынша қолдануға жарамды және осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес болуы тиіс.
Нақты сауда маркасы мен өндіруші белгіленбейді. Белгіленген талаптарға сәйкес келетін өнімді немесе оның баламасын пайдалануға жол беріледі.
6. Жабдықтар және жұмыстарды орындау
Жеткізуші қызметтерді орындау үшін қажетті жабдықтармен, механизмдермен, құрал-саймандармен және мүкәммалмен өз бетінше қамтамасыз етеді.
Көгалға тыңайтқыш енгізу мамандандырылған тыңайтқыш шашқышты пайдалана отырып, механикаландырылған тәсілмен орындалуы тиіс.
Тапсырыс берушінің аумағында бар суару жүйесін Тапсырыс беруші өз бетінше пайдаланады және ол Жеткізуші көрсететін қызметтер құрамына кірмейді.
7. Аумақты жинау
Жұмыстарды орындағаннан кейін Жеткізуші аумақты тиісті жағдайға келтіруге, қаптаманы, материалдардың қалдықтарын, құрғақ және алып тасталған өсімдіктерді және қызметтерді орындау барысында пайда болған басқа да қоқыстарды жинауға міндетті.
Пайда болған қалдықтар мен өсімдік қалдықтарын шығару Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.
8. Қызметтердің құны
Қызметтердің құны қызметтерді толық және сапалы орындау үшін қажетті Жеткізушінің барлық шығыстарын, оның ішінде тыңайтқыштардың, тұқымдардың, қажет болған жағдайда топырақтың, шығыс материалдарының, жабдықтардың, жеткізудің, тиеу-түсіру жұмыстарының, техниканы пайдаланудың, жұмыс күшінің, жинау және қалдықтарды шығарудың құнын қамтуы тиіс.
Көрсетілген жұмыстар мен материалдар үшін Тапсырыс беруші тарапынан қосымша ақы төленбейді.
9. Сапаға қойылатын талаптар
Жұмыстар осы техникалық ерекшелікке сәйкес сапалы, біркелкі және толық көлемде орындалуы тиіс.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін қалпына келтірілген аумақтағы көгал біркелкі дайындалған және себілген жамылғыға ие болуы, өңделмеген учаскелер болмауы тиіс. Тыңайтқыштарды енгізу белгіленген алаңдар бойынша біркелкі және ұсынылған нормаларға сәйкес орындалуы тиіс.
Жұмыстарды орындау барысында қолданыстағы көгалға, туяларға, инженерлік коммуникацияларға және аумақты абаттандыру элементтеріне зақым келтіруге жол берілмейді.
10. Қызметтерді қабылдау
Барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін Жеткізуші қызметтердің қабылдауға дайын екендігі туралы Тапсырыс берушіге хабарлайды.
Кемшіліктер немесе техникалық ерекшеліктің жекелеген талаптарының орындалмағаны анықталған жағдайда, Жеткізуші анықталған кемшіліктерді өз есебінен жоюға міндетті.
Қабылдау осы техникалық ерекшелікте көзделген қызметтердің барлық көлемі орындалғаннан кейін жүзеге асырылады.
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