ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығы үшін жарықтандырылатын
сыртқы ақпараттық стеланы дайындау және орнатуға
	№
	Атауы
	Техникалық сипаттамалары
	Саны / бағасы

	


1
	


Жарықтандырылатын сыртқы ақпараттық стела
	Сыртқы ақпараттық стелланы дайындау 2,5х6 м.
Негізгі конструкциясы — металл қаңқасы бар темірбетон (бетон) конструкция.
Сыртқы қаптамасы — сыртта пайдалануға арналған алюминий композиттік панельдер немесе металл панельдер.
Өлшемі мен пішіні — келісілген эскизге сәйкес.
Алдыңғы бөлігінде «Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығы» РММ атауы, логотипі (эмблемасы), декоративтік элементтер және тақырыптық безендіру орналастырылады.
Атауы мен декоративтік элементтерін LED жарықтандыру қарастырылсын; қоректендіру блогы және атмосфералық әсерлерден қорғалған электр сымдары болуы тиіс.
Бетон/темірбетон іргетасы және сенімді анкерлік бекіту қарастырылсын.
Материалдар жауын-шашынға, аязға, температураның өзгеруіне, жел жүктемесіне және ультракүлгін сәулеге төзімді болуы тиіс.
Құнына эскизді және дизайн-макетті әзірлеу, дайындау, жеткізу, монтаждау және жарықтандыруды қосу жұмыстары енгізілуі тиіс.
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Стелаға қойылатын қосымша талаптар
	№
	Талап
	Сипаттамасы

	1
	РММ атауы
	«Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығы»

	2
	Логотип
	Қорықтың эмблемасы / логотипі

	3
	Безендірілуі
	Табиғатты қорғау тақырыбы, қазақтың ұлттық ою-өрнегінің элементтері

	4
	Жарықтандыру
	Сыртта пайдалануға арналған энергия үнемдейтін LED жарықтандыру

	5
	Негізі
	Бетон / темірбетон іргетасы

	6
	Қаңқасы
	Коррозияға қарсы қорғанысы бар металл қаңқа

	7
	Қаптамасы
	Алюминий композиттік панельдер немесе металл панельдер

	8
	Төзімділігі
	Аязға, ылғалға, қарға, желге және күн сәулесіне төзімді

	9
	Монтаждау
	Жеткізу, орнату және қосу жұмыстары құнына енгізіледі

	10
	Келісу
	Эскизі, өлшемдері, түсі және дизайны дайындауға дейін Тапсырыс берушімен келісіледі


Ескерту: Стеланың түпкілікті өлшемдері, қаптама материалы, конструкциялық шешімі және жарықтандыру тәсілі Тапсырыс берушімен келісілген эскизге сәйкес айқындалады.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Освещаемый для Коргалжынского государственного природного заповедника
изготовление и установка наружной информационной стелы
	№
	наименование
	Техническая характеристика
	Кол-во / цена

	


1
	


Освещаемая наружная информационная стела
	Изготовление наружной информационной Стеллы 2, 5х6 м.
Основная конструкция-железобетонная (бетонная) конструкция с металлическим каркасом.
Наружная облицовка-это алюминиевые композитные панели или металлические панели, предназначенные для использования на открытом воздухе.
Размер и форма — по согласованному эскизу.
В лицевой части размещаются наименование, логотип (эмблема), декоративные элементы и тематическое оформление РГУ» Коргалжынский государственный природный заповедник".
Предусмотреть светодиодное освещение наименования и декоративных элементов; иметь блок питания и электропроводку, защищенную от атмосферных воздействий.
Предусмотреть бетонный/железобетонный фундамент и надежное анкерное крепление.
Материалы должны быть устойчивы к осадкам, морозам, перепадам температур, ветровым нагрузкам и ультрафиолетовому излучению.
В стоимость должны быть включены работы по разработке, изготовлению, доставке, монтажу и освещению эскиза и дизайн-макета.
	


1 шт



Дополнительные требования к стеле
	№
	Требование 
	Описание

	1
	Наименование РГУ
	"Коргалжынский государственный природный заповедник»

	2
	Логотип
	Эмблема / логотип заповедника

	3
	Оформление
	Природоохранная тема, элементы Казахского национального орнамента

	4
	Освещение
	Энергосберегающее светодиодное освещение для наружного использования

	5
	Основание
	Бетонный / железобетонный фундамент

	6
	Скелет
	Металлический каркас с антикоррозийной защитой

	7
	Упаковка
	Алюминиевые композитные панели или металлические панели

	8
	Выносливость
	Устойчив к морозам, влаге, снегу, ветру и солнечному свету

	9
	Монтаж
	В стоимость включаются работы по доставке, установке и подключению

	10
	Согласование
	Эскиз, размеры, цвет и дизайн согласовываются с заказчиком до изготовления


Примечание: окончательные размеры стелы, материал упаковки, конструктивное решение и способ освещения определяются в соответствии с эскизом, согласованным с заказчиком.



