ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК 
Жұмыстың атауы:Асхана кабиналарына арналған пластикалық қалқаларды дайындау, жеткізу, орнату және дәретхана кабиналарына арналған пластикалық қалқаларды дайындау, жеткізу, орнату жұмыстары.

	Параметр / Талап
	Сипаттамасы мен сипаттамалары

	1. Жұмыстың  атауы
	Асхана кабиналарына арналған пластикалық қалқаларды дайындау, жеткізу және орнату және дәретхана кабиналарына арналған пластикалық қалқаларды дайындау, жеткізужәнеорнату жұмыстары.

	2. Саны
	 Асханаға арналған пластик қалқалар — 2 дана. Ойықтар/терезелер (тамақ беруге арналған) — 2 дана (есік панеліне біріктірілген; әр қалқаға біреуден). Дәретхана кабиналарына арналған пластик қалқалар — 6 дана.

	3. Техникалық сипаттамалары мен өлшемдері


	Асханаға пластикалық қалқалар— 2 дана.
Бір қалқаның өлшемі: Биіктігі - 2,16 м, ені-2,68 м.
Конструкциялық ерекшелігі: Қалқа кіру тобын (есікті) қамтиды. Есік кенебіне арнайы 2 дана форточка орнатылады.Профиль түсі: Стандартты ақ (ішкі және сыртқы контуры).
Материал: Металлопластикалық ПВХ-профиль, беріктігі мен деформациядан қорғау үшін ішінен мырышталған болатпен арматураланған. Материал ылғалға және жүйелі санитарлық тазалауға төзімді болуы керек. Толтыру түрі (аралас): Жоғарғы бөлігі — жарық өткізетін (бір қабатты шыны немесе бір камералы шыны пакет); Төменгі бөлігі — тұтас пластикалық сэндвич-панель. Форточкалардың мақсаты мен конструкциясы: Есікке орнатылған арнайы технологиялық терезе (форточка). Тамақ үлестіруге және лас ыдыстарды қабылдауға арналған. Жұмыстан тыс уақытта кіруді шектеу үшін сенімді бекіту фурнитурасымен (құлып/ысырма) жабдықталуы керек.
• Дәретханакабиналарынаарналғанпластикалыққалқаларды саны-1. Бір қалқаның өлшемі- 90×130см.Материалы ылғалғатөзімді пластик, ПВХ немесе баламасы, материал жоғары ылғалдылыққа, тұрақты жууға және дезинфекциялық құралдардың әсеріне төзімді болуы тиіс. Беті тегіс, оңай жуылатын, конструкциясы берік және тұрақты, панельдердің жиектері қауіпсіз және сапалы өңделуі тиіс. Түсі ақ, металл бекіткіштер мен фурнитура коррозияға төзімді болуы тиіс.

	



4. Жеткізу, орнату және кепілдік, мерзімі
	• Өндірісті бастамас бұрын маманның нысанға міндетті түрде барып өлшеуі.
• Жеткізу: Өнімді Тапсырыс берушінің нысанына жеткізу Жеткізушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады.Орнату: Құрастыруды, деңгей бойынша теңестіруді, қабырға/төбе/еден құрылымдарына сенімді бекітуді және жіктерді монтаждық көбікпен және герметикпен нығыздауды қамтитын толық монтаждау циклі.• Кепілдік: ПВХ-конструкциясына, фурнитураға және монтаждау жұмыстарына кепілдік мерзімі қабылдау-өткізу актісіне қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс. Жүмыстың орындалу мерзімі келісімшарт тіркелген сәттен бастап 15  жұмыс күні ішінде"
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование работ: Изготовление, доставка и монтаж пластиковых перегородок для кабин в столовой и туалетных кабин.
	Параметр / Требование
	Описание и характеристики

	1. Наименование работ: 
	Изготовление, доставка и монтаж пластиковых перегородок для кабин в столовой и санузлах.

	2. Количество
	Пластиковые перегородки для столовой — 2 шт. Проемы/окна (для выдачи пищи и сдачи посуды) — 2 шт. (встроены в дверное полотно; по 1 на перегородку) Пластиковые перегородки для туалетных кабин — 6 шт.

	3. Технические характеристики и габаритные размеры
	• Пластиковые перегородки для столовой — 2 шт.
Размеры одной перегородки: высота-2,16м, ширина-2,68 м. Конструктивные особенности: перегородка включает входную секцию (дверь). В дверном полотне предусмотрена установка двух специальных вентиляционных окон (фрамуг).Цвет профиля: стандартный белый (с внутренней и внешней сторон).Материал: ПВХ-профиль с внутренним армированием оцинкованной сталью для обеспечения прочности и устойчивости к деформации. Материал должен быть устойчив к воздействию влаги и регулярной санитарной обработке.Тип заполнения (комбинированный): верхняя часть — светопрозрачная (одинарное стекло или однокамерный стеклопакет); нижняя часть — пластиковая сэндвич-панель. Назначение и конструкция окна: специализированный оконный блок, устанавливаемый в дверное полотно. Для обеспечения безопасности и предотвращения несанкционированного доступа дверь должна быть оснащена соответствующей запорной фурнитурой (замком или защелкой).
• Количество пластиковых перегородок для туалетных кабин: 6; размеры одной перегородки: 90×130 см. Материал: влагостойкий пластик, ПВХ или аналог; материал должен быть устойчив к повышенной влажности, частой санитарной обработке и воздействию дезинфицирующих средств.

	



4. Доставка, установка и гарантия, срок
	• Обязательный замер на объекте, выполняемый специалистом перед началом производства.
• Доставка: Доставка изделия на объект заказчика осуществляется силами и за счет поставщика.
• Монтаж: Полный цикл монтажных работ, включающий сборку, выравнивание, надежное крепление к конструкциям стен, потолка или пола, а также герметизацию стыков монтажной пеной и герметиком.
• Гарантия: Гарантийный срок на ПВХ-конструкцию, фурнитуру и монтажные работы должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки.Срок выполнения работ составляет 15 рабочих дней с момента регистрации договора.




