                                      Техническая спецификация
на приобретение материалов и выполнение ремонтных работ Карагандинского областного академического казахского драматического театра им С Сейфуллина.
В рамках выполнения указанных работ необходимо:
- Замена ручки, и сердцевины на этажах 1,2,3,4;
- Замена 3Д навесов в количестве 19 шт в худ цех,этаж 1,2,3,4;
- Регулировка двери и навесов на всех этажах театра;
- Замена дверного профиля с замком в кабинете Заведующего художественно-постановочной частью; 
- Замена стеклопакета 32 мм, размер 1050*650 в кабинете обувного цеха театра;
- Замена стеклопакета 24 мм, размер 915*1345 – 1 шт, 575*470 – 1 шт на лестничной площадке гостиницы.
При оказании услуг необходимо обеспечить надлежащее качество выполнения всех работ с соблюдением требований безопасности и технологических норм. Замена дверных ручек, сердцевин замков и дверных петель должна выполняться с обеспечением надёжного крепления и исправной работы дверной фурнитуры. Регулировка дверей и петель должна обеспечивать свободное открывание и закрывание дверей без заеданий и перекосов. Замена дверного профиля с замком должна обеспечивать надёжность установки и исправную работу замка. Установка стеклопакетов должна производиться с соблюдением необходимых требований к монтажу, обеспечением надёжного крепления, герметичности и отсутствия повреждений. Все используемые материалы и комплектующие должны быть исправными и соответствовать назначению. По завершении услуг исполнитель обязан проверить работоспособность установленных элементов, устранить выявленные недостатки, возникшие по его вине, и привести места проведения работ в надлежащее состояние.
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Техникалық ерекшелік

С.Сейфуллин атындағы Қарағанды облыстық академиялық қазақ драма театрының материалдарын сатып алуға және жөндеу жұмыстарын орындауға.
Көрсетілген жұмыстарды орындау шеңберінде:
- 1,2,3,4 қабаттағы тұтқаларды және өзектерді ауыстыру;
- 3Д қалқаларды ауыстыру - 19 дана, цех, қабат 1,2,3,4;
- Театрдың барлық қабаттарында есіктер мен қалқаларды реттеу;
- Көркемдік-қойылым бөлімі меңгерушісінің кабинетінде құлыппен есік профилін ауыстыру;
- Театрдың аяқ киім цехында 32 мм шыны пакетін ауыстыру, өлшемі 1050 * 650;
- Шыны пакетті ауыстыру 24 мм, өлшемі 915 * 1345 - 1 дана, 575 * 470 - қонақ үйдің баспалдақ алаңында 1 дана.
Қызмет көрсету кезінде қауіпсіздік талаптары мен технологиялық нормаларды сақтай отырып, барлық жұмыстарды орындаудың тиісті сапасын қамтамасыз ету қажет. Есік тұтқаларын, құлыптардың өзектерін және есік ілмектерін ауыстыру есік фурнитурасының сенімді бекітілуі мен дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ете отырып орындалуы тиіс. Есіктер мен ілмектерді реттеу есіктердің қисаюсыз және қисаюсыз еркін ашылуын және жабылуын қамтамасыз етуі тиіс. Құлпы бар есік пішінін ауыстыру құрылғының сенімділігін және құлыптың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етуі тиіс. Шыны пакеттерді орнату монтаждауға қажетті талаптарды сақтай отырып, сенімді бекітуді, герметикалықты және зақымданудың болмауын қамтамасыз ете отырып жүргізілуі тиіс. Барлық пайдаланылатын материалдар мен жинақтауыштар жарамды және мақсатына сәйкес болуы тиіс. Қызмет көрсетулер аяқталғаннан кейiн орындаушы белгiленген элементтердiң жұмысқа қабiлеттiлiгiн тексеруге, өзiнiң кiнәсiнен туындаған анықталған кемшiлiктердi жоюға және жұмыстарды жүргiзу орындарын тиiстi күйге келтiруге мiндеттi.
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