Өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасын жүргізу жөніндегі қызмет бойынша техникалық ерекшелік
1. Дерматовенерологиялық корпуста электр қондырғыларын электр желілерін және электр жабдықтарын орнату нормалары мен ережелеріне сәйкес келмейтін ақауларды анықтау мақсатында электр жабдығының электр өлшеу жұмыстары:

 - өнеркәсіптік қауіпсіздікке сараптама және сынақ жүргізу жөніндегі қызметтер;

- жерге тұйықтағыш пен Жерге тұйықталған элементтер арасындағы тізбектің болуын тексеру;

- қуат кабель желілері мен электр сымдарының оқшаулау кедергісін өлшеу;

- металл конструкцияларын сынау;

- күштік электр жабдықтарын сынауды жүргізу жөніндегі қызметтер.

- көзбен шолу тексеру хаттамасы;

- фаза-нөл толық цикл кедергісін өлшеу;

- сымдарды, кабельдерді оқшаулау кедергісін өлшеу;

- жерге тұйықтау құрылғысының кедергісін өлшеу;

- жерге тұйықтағыштар мен жерге тұйықталған элементтер арасындағы тізбектің болуын тексеру;

- электр жабдықтарын тепловизиялық тексеру;

- электр жабдықтарының барлық түрлерін сынау

- ескертулері мен ұсыныстары бар техникалық есеп.
2. Техникалық құжаттаманы ресімдеу, сынақ хаттамасын беру.     

3. Қызметтерді орындағаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс берушіге жауапты тұлға қол қойған және ұйымның мөрімен 2 дана қағаз нұсқасында орындалған жұмыстар актісін ұсынады.

Қызмет көрсету орны: Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Ақан көшесі 

сері, 1А.

Қызмет көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.
Жеңімпаз жеткізу кезінде шарттың 3-тарауының 3.1-тармағында 11-тармақшасында, көрсетілген құжаттарды ұсынуы керек.
Техническая спецификация по услуге по проведению экспертизы промышленной безопасности
1. Электроизмерительные работы электрооборудования с целью 

обнаружения неисправного или не соответствующего нормам и правилам устройства электроустановок электросетей и электрооборудования в  
дерматовенерологическом корпусе:

 -услуги по проведению экспертизы и испытания промышленной безопасности;
- проверки наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами;

-измерения сопротивления изоляции силовых кабельных линий и электропроводок;
- испытания металлоконструкций;

- услуги по проведению испытания силового электрооборудования.
- протокол визуального обследования;

- замер полного сопротивления петли фаза-нуль;

- измерений сопротивления изоляции проводов, кабелей;

- измерение сопротивления заземляющего устройства;

- проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами;

- тепловизионный осмотр электрооборудования;

- испытание всех видов электрооборудования

- технический отчет с замечаниями и рекомендациями.
2. Оформление технической документации, выдача протокола испытания.     

3. После выполнения услуг Поставщик предоставляет  Заказчику акт 

выполненных работ подписанную ответственным лицом и печатью организации на бумажном варианте  2 экземпляра.

4. Место оказания услуг: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Акана 

серэ, 1А.

5. Срок оказания услуг: в течение 15 календарных дней с момента 
подписания договора .
Победитель при поставке должен предоставить документы указанные в п.п.11, п.3.1 главы 3 Договора.
