2 Қосымша


Техникалық сипаттама
душ бөлімдерін орнату, монтаждау бойынша  жұмыстарды жүргізуге.
1. Қабырғаға орнатылған душ бөлімдерін орнату компоненттері бар сэндвич панельдерінен жасалған бір қабатты саңырау, бөлімнің өлшемі (№1 биіктігі 2 метр, ені 1,20 м,- 2 жиынтық), (№2 биіктігі 1,70 м., ені 1,20 м саны мен түсі тапсырыс берушімен келісіледі). Cот: 8775-646-16-16.
2. Жұмыстарды орындауға, оның ішінде жиынтықтауыштарды (материалдарды) сатып алуға жұмсалатын барлық шығындарды жұмыстарды жеткізуші көтереді.
4. Жұмыстарды орындау базисі: Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан атындағы аудан, Есептік тоқсан 042, құрылыс 8/1.



Приложение 2

Техническая спецификация
на проведение работ по изготовлению и монтажу душевых перегородок

[bookmark: _GoBack]1. Установка настенных душевых перегородок, глухое, одностворчатое из сэндвич панелей с комплектующими элементами, размер перегородки (№1 высота 2 метра, ширина 1,20 м, - 2 комплекта), (№2 высота 1,70 м ширина 1,20 м количество душевых перегородок необходимо заранее согласовать с заказчиком. Cот тел: 8775-646-16-16.
2. Все затраты на выполнение работ в том числе и на приобретение комплектующих (материалов) несет поставщик работ.
4. Базис выполнения работ: Карагандинская область, г. Караганда, район имени Алихана  Бокейханова, учетный квартал 042, строение 8/1. 


