БЕКІТЕМІН
ГМ «Махамбет аудандық ТКШ, жолаушылар
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» басшысы
____________________ / [Т.А.Ә.]
«___» _____________ 2026 ж.
АҚАУЛЫҚ ВЕДОМОСЫ
ғимараттың инженерлік жүйелері мен құрылымдық элементтеріне ағымдағы жөндеу жүргізуге
Объект: Махамбет ауданы, Махамбет ауылы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, №79 үй. 
	№
	Жұмыстардың атауы
	Өлш. бірл.
	Саны
	Ескертпе/негіздеме

	1
	Шатыр асты жабынының бетінен ескі жылу оқшаулағыш пен қоқысты бөлшектеп алып тастау, тазалау
	м²
	100,9
	Жаңа жылу оқшаулағыш «пирогын» орнату алдында негізді дайындау

	2
	Бу оқшаулағыш қабатын (бу оқшаулағыш үлдір/мембрана) жіктерін кемінде 100 мм нахлестпен желімдеп орнату
	м²
	100,9
	Үй-жайдан бу диффузиясынан жылу оқшаулағышты қорғау

	3
	Жылу оқшаулағыш материалды (минералды мақта, қалыңдығы кемінде 150 мм, тығыздығы кемінде 35 кг/м³) жіктерін ауыстырып, 2 қабат етіп төсеу
	м²
	100,9
	Материал мөлшері нахлест пен қалдықтарға 1,1 қор коэффициентімен есептеледі

	4
	Жылу оқшаулағыштың үстіне гидро-желден қорғайтын, бу өткізгіш мембрана орнату
	м²
	100,9
	Бу өткізгіштігін сақтай отырып, ылғалдан және желден қорғау

	5
	Жылу оқшаулағышты бекіту және кемінде 40–50 мм желдету саңылауын қамтамасыз ету үшін контробрешетка/лагалар орнату
	м²
	100,9
	Шатыр асты кеңістігін желдету, конденсат түзілуін болдырмау

	6
	Шатырдың жүру жолдары бойынша қорғаныш тақтайша (OSB-тақта немесе кесілген тақтай) төсеу
	м²
	
	Шатыр асты бөлмесіне қызмет көрсету үшін өту жолдары бойынша

	7
	Түтін мұржалары, желдету арналары, шатыр қыры және карниз шығыңқыларымен түйісетін жерлерді жылыту және герметтеу
	м.п.
	
	Түйіскен тораптардағы «суық көпірлерді» жою





УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГУ «Махамбетский районный отдел
ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
____________________ / [Ф.И.О.]
«___» _____________ 2026 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на текущий ремонт инженерных систем и конструктивных элементов здания
Объект: Махамбетский район, село Махамбет, ул. Султан Бейбарыс, дом №79.
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание / обоснование

	1
	Демонтаж и очистка старого утепления и мусора с поверхности чердачного перекрытия
	м²
	100,9
	Подготовка основания перед устройством нового теплоизоляционного пирога

	2
	Устройство пароизоляционного слоя (плёнка/мембрана) с проклейкой швов, нахлёст полотен не менее 100 мм
	м²
	100,9
	Защита утеплителя от диффузии водяного пара из помещения

	3
	Укладка теплоизоляционного материала (минеральная вата, толщина не менее 150 мм, плотность не менее 35 кг/м³) в 2 слоя с перевязкой швов
	м²
	100,9
	Количество материала — с коэффициентом запаса на нахлёст и отходы 1,1

	4
	Устройство гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны поверх утеплителя
	м²
	100,9
	Защита от увлажнения и продувания при сохранении паропроницаемости

	5
	Устройство контробрешётки/лаг для фиксации утеплителя и вентиляционного зазора не менее 40–50 мм
	м²
	100,9
	Вентиляция подкровельного пространства, предотвращение конденсата

	6
	Укладка защитного настила (OSB-плита либо обрезная доска) по ходовым дорожкам чердака
	м²
	
	По местам прохода для обслуживания чердачного помещения

	7
	Утепление и герметизация примыканий к дымоходам, вентканалам, коньку и карнизным свесам
	м.п.
	
	Устранение мостиков холода в узлах примыкания



