Техникалық ерекшелік
1. Жалпы ережелер
• Атауы: Әдеп жөніндегі уәкіл өз құзыреті шегінде мынандай функцияларды жүзеге асырады:
• Мақсаты: Мәтіндік, графикалық және нормативтік ақпаратты орналастыру.
• Саны: 1 дана.
2, Негізгі техникалық параметрлер мен талаптар
• Стендтің габариттік өлшемі: 100 см (ені) × 85 см (биіктігі)
• Негізі (бет панелі): Көбіктенетін ПВХ пластик (поливинилхлорид) немесе қалыңдығы кемінде 3-5 мм қатты пластик (ПВХ/Коматекс) (конструкцияның қаттылығын, майысуын және деформациясын қамтамасыз етеді).
• Сурет/Фон: Ламинацияланған (механикалық зақымданудан және ылғалдан қорғау) немесе Oracal пленкаларымен аппликацияланған өздігінен жабысатын винил пленкасына (720-1440 н/д кем емес рұқсат етілген) толық түсті басып шығару. Дизайн Тапсырыс берушімен келісіледі.
 Мәтін тек қазақ тілінде жазылады
• Қалталар:
o Қалталар саны мен көлемі және орналастыру дизайны Тапсырыс берушімен келісіледі.  (таңдауға/қажеттілігіне қарай).
o Қалталар материалы: соққыға төзімді мөлдір ПЭТ (полиэтилентерефталат) немесе қалыңдығы 0,5-1,0 мм мөлдір жұқа ПВХ.
• Қабырғаға бекіту жүйесі: Тік бетте сенімді бекіту үшін стендтің сыртқы жағынан жасырын ілмекті аспалардың («құлақша») болуы.
3, Сапаға, орауға және кепілдікке қойылатын талаптар
• Материалдардың сапасы: Барлық материалдар (ПВХ, пленка, ПЭТ) қауіпсіз, уытты емес, қатты иіссіз, жабық әкімшілік немесе оқу үй-жайларында пайдалануға рұқсат етілген болуы тиіс.
• Қаптама: Дайын өнім тасымалдау кезінде сызаттардың, сынулардың және бұрыштардың зақымдануын болдырмайтын қорғаныш пленкаға және гофрокартонға (немесе көпіршікті пленкаға) оралуы тиіс.
• Кепілдік мерзімі: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап 12 ай (конструкцияның бүтіндігін сақтауға, пленка мен қалтаның бөлінбеуі).








                                                      Технические характеристики
1. Общие положения
• Наименование: Уполномоченный по этике в пределах своей компетенции осуществляет следующие функции:
• Цель: Размещение текстовой, графической и нормативной информации.
• Количество: 1 шт.
2. Основные технические параметры и требования
• Габаритные размеры стенда: 100 см (ширина) × 85 см (высота)
• Основание (лицевая панель): пенящийся ПВХ пластик (поливинилхлорид) или жесткий пластик толщиной не менее 3-5 мм (ПВХ/Коматекс) (обеспечивает жесткость, гибкость и деформацию конструкции).
• Рисунок/фон: полноцветная печать на самоклеящейся виниловой пленке (разрешена не менее 720-1440 dpi), ламинированной (защита от механических повреждений и влаги) или аппликированной пленкой Oracal. Дизайн согласовывается с Заказчиком.
Текст излагается только на казахском языке
• Папки:
o Количество и размер папок и дизайн размещения согласовываются с Заказчиком. (по выбору/по мере необходимости).
o Материал карманов: ударопрочный прозрачный ПЭТ (полиэтилентерефталат) или прозрачный тонкий ПВХ толщиной 0,5-1,0 мм.
• Система крепления к стене: Наличие скрытых подвесок («ушек») с внешней стороны стенда для надежного крепления на вертикальной поверхности.
3. Требование к качеству, упаковке и залогу
• Качество материалов: Все материалы (ПВХ, пленка, ПЭТ) должны быть безопасными, нетоксичными, без сильного запаха, разрешены к использованию в закрытых административных или учебных помещениях.
• Упаковка: Готовая продукция должна быть упакована в защитную пленку и гофрокартон (или пенопласт), предотвращающие повреждение трещин, трещин и углов при транспортировании.
• Гарантийный срок: 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи (сохранение целостности конструкции, неделимость пленки и кармана).
