ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение ремонтных работ
	Наименование объекта
	Ремонт помещения №213 УТЦ (филиал, г. Алматы) СК-ЦСК МО РК

	Место выполнения работ
	г. Алматы, объект заказчика

	Вид закупки
	Выполнение ремонтных работ

	Основание для разработки
	Дефектная ведомость из сметной документации «Смета-1.xlsx»


1. Перечень и объемы работ
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Основные технические требования

	1
	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м² стяжки
	68
	Выполнить с соблюдением технологии устройства оснований и покрытий, обеспечив ровность, прочность, надежность и отсутствие дефектов.

	2
	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101
	м² стяжки
	68
	Выполнить с соблюдением технологии устройства оснований и покрытий, обеспечив ровность, прочность, надежность и отсутствие дефектов.

	3
	Устройство покрытий полов полимерцементных однослойных наливных, толщиной 4 мм
	м² покрытия
	68
	Выполнить с соблюдением технологии устройства оснований и покрытий, обеспечив ровность, прочность, надежность и отсутствие дефектов.

	4
	Устройство покрытий ламинированных напольных клеевым способом
	м² покрытия
	63
	Выполнить с соблюдением технологии устройства оснований и покрытий, обеспечив ровность, прочность, надежность и отсутствие дефектов.

	5
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах
	м плинтусов
	54,0355
	Выполнить с соблюдением технологии устройства оснований и покрытий, обеспечив ровность, прочность, надежность и отсутствие дефектов.

	6
	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей
	м² покрытия
	5
	Выполнить с соблюдением технологии устройства оснований и покрытий, обеспечив ровность, прочность, надежность и отсутствие дефектов.

	7
	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм
	м² оштукатуриваемой поверхности
	131,25
	Выполнить штукатурные, шпаклевочные и окрасочные работы с обеспечением ровной, однородной поверхности без трещин, отслоений и наплывов.

	8
	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей
	м² отделываемой поверхности
	131,25
	Выполнить штукатурные, шпаклевочные и окрасочные работы с обеспечением ровной, однородной поверхности без трещин, отслоений и наплывов.

	9
	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены
	м² окрашиваемой поверхности
	131,25
	Выполнить штукатурные, шпаклевочные и окрасочные работы с обеспечением ровной, однородной поверхности без трещин, отслоений и наплывов.

	10
	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза
	м² отделываемой поверхности
	68
	Выполнить подготовку, шпаклевание и окраску потолка. Поверхность должна быть ровной, однородной и без видимых дефектов.

	11
	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка
	м² окрашиваемой поверхности
	68
	Выполнить подготовку, шпаклевание и окраску потолка. Поверхность должна быть ровной, однородной и без видимых дефектов.

	12
	Установка кабины душевой пластиковой с подводкой холодной и горячей воды
	комплект
	1
	Установить оборудование с подключением к сетям холодного и горячего водоснабжения. Соединения выполнить герметично, проверить отсутствие протечек.

	13
	Установка умывальника одиночного с инсталляцией с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя
	комплект
	1
	Установить оборудование с подключением к сетям холодного и горячего водоснабжения. Соединения выполнить герметично, проверить отсутствие протечек.


2. Технические требования к выполнению работ
Подрядчик обязан выполнить весь объем работ, предусмотренный технической спецификацией и дефектной ведомостью.
Материалы, изделия и оборудование должны быть новыми, качественными и соответствовать действующим стандартам и требованиям Республики Казахстан.
До начала работ уточнить фактические размеры, состояние поверхностей и расположение инженерных сетей.
Работы выполнять с соблюдением охраны труда, пожарной безопасности и санитарных норм.
Строительный мусор удалять по мере образования и после завершения работ.
Дополнительные работы выполнять только после письменного согласования с заказчиком.
3. Требования к качеству и приемке
Приемка осуществляется заказчиком по фактическому объему и качеству выполненных работ.
Отделочные поверхности должны быть ровными, однородными, без трещин, отслоений, пятен и иных видимых дефектов.
Сантехнические подключения проверить на герметичность и работоспособность.
Выявленные по вине подрядчика недостатки устраняются за его счет.
После завершения работ объект передается в чистом состоянии, без строительного мусора.
4. Срок и условия выполнения работ
Срок выполнения работ устанавливается условиями договора о государственных закупках.
Начало работ — после подписания договора и передачи объекта заказчиком, если договором не предусмотрено иное.
Подрядчик обеспечивает рабочую силу, инструменты, оборудование и расходные материалы согласно условиям договора.
Изменения объема, материалов или технологии согласовываются с заказчиком письменно.
5. Гарантийные обязательства
Гарантийные обязательства определяются договором о государственных закупках и законодательством Республики Казахстан. Подрядчик устраняет недостатки, возникшие по его вине, в течение гарантийного срока в установленном порядке.
	Заказчик
	____________________________

	Подрядчик
	____________________________

	Дата
	«____» __________ 2026 г.






