ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Қызмет атауы: Мектеп ғимаратына москиттік торларды дайындау және орнату қызметі.
1. Жалпы талаптар
Орындаушы мектеп ғимаратының терезелеріне москиттік торларды дайындау және орнату жұмыстарын тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес орындауға міндетті.
Қызмет көрсету көлемі — 200 м².
2. Қызметтердің техникалық сипаттамалары
1. Орындаушы жұмыстарды бастамас бұрын мектеп ғимаратына өзі келіп, москиттік торлар орнатылатын терезелердің нақты өлшемдерін алуы тиіс.
2. Өлшем алу жұмыстары тапсырыс берушімен алдын ала келісілген уақытта жүргізіледі.
3. Москиттік торлар нақты алынған өлшемдерге сәйкес жеке дайындалуы тиіс.
4. Торлардың материалы сапалы, берік, тозуға төзімді және ұзақ уақыт пайдалануға жарамды болуы керек.
5. Тор материалы ауа өткізетін, жәндіктердің ішке кіруіне жол бермейтін және күнделікті пайдалануға қолайлы болуы тиіс.
6. Торлардың жақтаулары мен бекіткіш элементтері берік, сапалы және сенімді болуы керек.
7. Материалдардың түсі, тордың түрі және бекіту тәсілі тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.
8. Орындаушы москиттік торларды жеткізуді, қажетті материалдармен қамтамасыз етуді және оларды мектептің терезелеріне орнатуды толық жүзеге асыруы тиіс.
9. Орнату жұмыстары кезінде терезе жақтауларына және мектеп ғимаратының басқа да элементтеріне зақым келтірілмеуі керек.
10. Орнатылған торлар терезе өлшемдеріне дәл сәйкес келіп, саңылаусыз бекітілуі және пайдалануға дайын болуы тиіс.
3. Қызмет көрсету көлемі
· Москиттік торларды дайындау және орнату көлемі — 200 шаршы метр.
· Нақты өлшемдер орындаушының мектепке келуі арқылы анықталады.
· Жұмыстар тапсырыс берушімен келісілген өлшемдер мен талаптарға сәйкес орындалады.
4. Материалдардың сапасына қойылатын талаптар
· Барлық материалдар жаңа, сапалы және бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс.
· Москиттік торлар жыртылмаған, тесіктерсіз, ақаусыз және түсі біркелкі болуы керек.
· Жақтаулар мен бекіткіштер коррозияға және күнделікті пайдалануға төзімді болуы тиіс.
· Материалдар қолданыстағы мемлекеттік стандарттарға (ГОСТ) және тиісті нормативтік талаптарға сәйкес болуы қажет.
5. Орындалған жұмыстарды қабылдау
Жұмыстар аяқталғаннан кейін тапсырыс беруші орнатылған москиттік торлардың санын, жалпы ауданын, сапасын және орнату дұрыстығын тексереді.
Анықталған кемшіліктерді орындаушы өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.
6. Қызмет құнына қойылатын талаптар
Қызметтің жалпы құнына өлшем алу, материалдарды сатып алу, москиттік торларды дайындау, жеткізу, орнату және басқа да қажетті шығындар толық енгізілуі тиіс.
7. Қызмет көрсетілетін орын
Тапсырыс берушіге қарасты мектеп ғимараты.
8. Қызмет көрсету мерзімі
Мемлекеттік сатып алу туралы шартта белгіленген мерзімде орындалуы тиіс.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование услуги: Услуги по изготовлению и установке москитных сеток на окна здания школы.
1. Общие требования
Исполнитель обязан выполнить работы по изготовлению и установке москитных сеток на окна здания школы в соответствии с требованиями заказчика.
Общий объём услуг — 200 м².
2. Технические характеристики и требования к услугам
1. До начала выполнения работ исполнитель обязан самостоятельно выехать в здание школы и произвести точные замеры окон, на которые будут устанавливаться москитные сетки.
2. Время проведения замеров предварительно согласовывается с заказчиком.
3. Москитные сетки должны изготавливаться индивидуально, в соответствии с фактическими размерами окон.
4. Материал сеток должен быть качественным, прочным, износостойким и пригодным для длительной эксплуатации.
5. Полотно сетки должно обеспечивать свободное прохождение воздуха и препятствовать проникновению насекомых в помещения.
6. Рамы и крепёжные элементы должны быть прочными, качественными и надёжными.
7. Цвет, тип полотна и способ крепления предварительно согласовываются с заказчиком.
8. Исполнитель обязан самостоятельно обеспечить доставку материалов, изготовление москитных сеток и их установку на окна школы.
9. При проведении монтажных работ не допускается повреждение оконных рам и других элементов здания школы.
10. Установленные москитные сетки должны точно соответствовать размерам окон, надёжно крепиться, не иметь зазоров и быть полностью готовыми к эксплуатации.
3. Объём оказываемых услуг
· Изготовление и установка москитных сеток — 200 квадратных метров.
· Точные размеры определяются исполнителем непосредственно на объекте заказчика.
· Все работы выполняются в соответствии с согласованными размерами и требованиями заказчика.
4. Требования к качеству материалов
· Все материалы должны быть новыми, качественными и ранее не использованными.
· Полотно москитных сеток должно быть без разрывов, отверстий, дефектов и неоднородностей цвета.
· Рамы и крепёжные элементы должны быть устойчивыми к коррозии и рассчитанными на повседневное использование.
· Материалы должны соответствовать действующим государственным стандартам (ГОСТ) и применимым нормативным требованиям.
5. Приёмка выполненных работ
После завершения работ заказчик проверяет качество установленных москитных сеток, общий объём, соответствие размерам окон и надёжность монтажа.
Все выявленные недостатки исполнитель обязан устранить за свой счёт.
6. Требования к стоимости услуг
Общая стоимость услуг должна включать все расходы на проведение замеров, приобретение материалов, изготовление москитных сеток, доставку, монтаж и другие необходимые работы.
7. Место оказания услуг
Здание школы заказчика.
8. Срок оказания услуг
В сроки, установленные договором о государственных закупках.
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