Жұмысты (Секциялық қақпа панелін ауыстыру және іске қосу-жөндеу жұмыстарын орындау)
мемлекеттік сатып алу бойынша 
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

	№
	Бөлімі
	Талаптар

	1
	Жұмыстың атауы
	Секциялық қақпа панелін ауыстыру және іске қосу-жөндеу жұмыстарын орындау

	2
	Кепілдік мерзімі(айлар)
	кемінде 12 ай болуы тиіс.

	3
	Қажетті сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы
	1. Сатып алынатын жұмыстың атауы
DoorHan секциялық қақпаларының бір төменгі панелін ауыстыру жұмыстарын орындау, оның ішінде жинақталған панельді жеткізу, қолданыстағы төменгі панельді бөлшектеу, жаңа панельді және қажетті жинақтауыштарды монтаждау, реттеу, жұмысқа қабілеттілігін тексеру және іске қосу-жөндеу жұмыстарын орындау.
2. Жалпы ережелер
2.1. Осы техникалық спецификация DoorHan секциялық қақпаларының бір төменгі панелін ауыстыру жұмысына қойылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану талаптарын анықтайды.
2.2. Жұмыс толық көлемде орындалуы тиіс, оның ішінде дайын нәтиже алу үшін қажетті барлық монтаждау, бөлшектеу, реттеу, іске қосу-жөндеу және тексеру жұмыстары кіреді.
2.3. Жаңа төменгі панель қолданыстағы DoorHan секциялық қақпаларының құрылымымен үйлесімді болуы және олардың әрі қарай штаттық пайдаланылуын қамтамасыз етуі тиіс.
3. Жұмысты орындаудың мақсаты
Жұмысты орындаудың мақсаты – әрі қарай пайдалануға жарамсыз төменгі панельді ауыстыру арқылы қолданыстағы DoorHan секциялық қақпаларының техникалық жай-күйін және штаттық жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру, жаңа жинақталған панельді орнату және қажетті реттеу мен іске қосу-жөндеу жұмыстарын орындау.
4. Жаңа панельдің техникалық сипаттамалары
Жаңа панель келесі сипаттамаларға сәйкес келуі тиіс:
	№
	Сипаттама атауы
	Талап етілетін мән

	1
	Атауы
	DoorHan секциялық қақпаларының төменгі панелі

	2
	Бұйым түрі
	Жинақталған панель

	3
	Панель ұзындығы
	6 950 мм

	4
	Панель биіктігі
	575 мм

	5
	Конструкциялық орналасуы
	Төменгі панель

	6
	Беткі бетінің дизайны
	«Тақта»

	7
	Сыртқы бетінің құрылымы
	Ағаш астына

	8
	Сыртқы бетінің түсі
	RAL 9003

	9
	Ішкі бетінің түсі
	RAL 9003

	10
	Үйлесімділігі
	Қолданыстағы DoorHan секциялық қақпаларымен

	11
	Орындалуы
	Жинақталған, монтаждауға дайын


Жаңа панельдің өлшемдері қақпалардың қолданыстағы құрылымының нақты өлшемдеріне сәйкес келуі және оның штаттық орнатылуын қамтамасыз етуі тиіс.
5. Жеткізілетін панельдің жинақтылығы
Жинақталған панель құрамына оны орнату және қолданыстағы қақпа құрылымымен түйістіру үшін қажетті элементтер кіруі тиіс, оның ішінде:
төменгі ұлғайтылған П-тәрізді профиль;
төменгі тығыздағыш;
күшейтілген бүйірлік қақпақтар (биіктігі/өлшемі 146 мм);
қажетті бекіткіш элементтер;
қажетті монтаждау элементтері;
панель құрылымында көзделген және оның штаттық орнатылуы мен пайдаланылуы үшін қажетті өзге де элементтер.
Барлық жинақтауыштар жаңа, пайдалану іздері, механикалық зақымданулар, деформациялар және коррозиясыз болуы тиіс.
6. Үйлесімділікке қойылатын талаптар
6.1. Жаңа панель қолданыстағы DoorHan секциялық қақпаларымен конструкциялық үйлесімді болуы тиіс.
6.2. Панельді орнату қақпалардың негізгі құрылымын, бағыттағыштарын, жетек механизмін немесе өзге элементтерін өзгертуді талап етпеуі тиіс (егер мұндай жұмыстар осы техникалық спецификацияда жеке көзделмесе).
6.3. Орнатқаннан кейін жаңа панель көршілес панельмен, бағыттағыштармен, тығыздағыш элементтермен және қақпа құрылымының төменгі бөлігімен дұрыс түйісуді қамтамасыз етуі тиіс.
6.4. Бекіткіш элементтердің өлшемдері, геометриясы және орналасуы панельдің сенімді бекітілуін және қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз етуі тиіс.
7. Жасалатын жұмыстардың құрамы мен көлемі
Бір жұмыс шеңберінде Орындаушы келесі жұмыстардың толық кешенін орындауы тиіс.
7.1. Дайындық жұмыстары
Монтаждауды бастамас бұрын:
қолданыстағы секциялық қақпаларды қарап шығу;
ауыстырылатын төменгі панельдің жай-күйін анықтау;
панельді бекіту орындарының жай-күйін тексеру;
түйісетін элементтердің жай-күйін анықтау;
бөлшектеу және монтаждау жұмыстарын қауіпсіз орындау мүмкіндігін тексеру;
жұмыс аймағын дайындау;
қажетті қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету;
қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші мүлкін және іргелес құрылымдарды зақымдану мен ластанудан қорғау.
7.2. Қолданыстағы панельді бөлшектеу
Орындаушы:
бөлшектеу алдында қақпалардың қауіпсіз жай-күйін қамтамасыз етуі;
қажет болған жағдайда құрылым элементтерін өздігінен жылжудан бекітуі;
қолданыстағы төменгі панельді бөлшектеуі;
ауыстырылатын панельге қатысты ауыстырылуға жататын элементтерді бөлшектеуі;
әрі қарай пайдалануға жарамды қолданыстағы құрылым элементтерін сақтауы тиіс.
Бөлшектеу қолданыстағы қақпалардың ақаусыз элементтерін зақымдамай орындалуы тиіс.
7.3. Қолданыстағы құрылымды тексеру
Бөлшектеуден кейін Орындаушы:
бағыттағыштардың жай-күйін тексеруі;
бекіту орындарын тексеруі;
іргелес панельдердің жай-күйін тексеруі;
тығыздағыш элементтердің жай-күйін тексеруі;
төменгі профиль мен бүйірлік элементтердің жай-күйін тексеруі;
жаңа панельді орнатуға кедергі келтіретін деформациялардың жоқтығын тексеруі тиіс.
Ақаулар анықталған жағдайда Орындаушы қосымша жұмыстарды орындамас бұрын Тапсырыс берушіні хабардар етуге міндетті. Осы техникалық ерекшелікте көзделмеген қосымша жұмыстар тек Тапсырыс берушінің тиісті келісімі болған кезде ғана орындалады.
7.4. Жаңа панельді монтаждау
Орындаушы:
жаңа жинақталған панельді жұмыс орнына жеткізуі;
панельдің белгіленген талаптарға сәйкестігін тексеруі;
төменгі профильді орнатуы;
төменгі тығыздағышты орнатуы;
күшейтілген бүйірлік қақпақтарды орнатуы;
панельді штаттық орнына орнатуы;
оны бекітуі;
панельдің көршілес элементтерге қатысты дұрыс орналасуын қамтамасыз етуі;
панельдің бағыттағыштармен және тығыздағыштармен дұрыс түйісуін қамтамасыз етуі;
сенімді бекітуді қамтамасыз ету үшін барлық қажетті монтаждау операцияларын орындауы тиіс.
7.5. Реттеу жұмыстары
Панельді орнатқаннан кейін:
панельдің орналасуын реттеу;
көршілес панельдермен түйісуін реттеу;
бағыттағыштарға қатысты орналасуын реттеу;
тығыздауды реттеу;
біркелкі жанасуын тексеру;
монтаждау салдарынан пайда болған қисаюлар мен люфттерді жою;
бекітудің сенімділігін тексеру қажет.
8. Іске қосу-жөндеу жұмыстары
Монтаждау аяқталғаннан кейін Орындаушы іске қосу-жөндеу және тексеру жұмыстарының кешенін орындауға міндетті.
Іске қосу-жөндеу жұмыстарының құрамына кіреді:
орнатылған панельді көзбен шолып қарау;
бекітудің сенімділігін тексеру;
панельдің дұрыс орналасуын тексеру;
панельдің көршілес секциялармен түйісуін тексеру;
төменгі тығыздағыштың жұмысын тексеру;
қақпалардың қозғалысына кедергілердің жоқтығын тексеру;
қақпалардың ашылуын тексеру;
қақпалардың жабылуын тексеру;
қозғалыстың біркелкілігін тексеру;
тұрып қалудың жоқтығын тексеру;
жол берілмейтін қисаюлардың жоқтығын тексеру;
дұрыс емес орнату салдарынан пайда болған бөгде шулардың жоқтығын тексеру;
қажетті реттеулерді орындау;
реттеуден кейін қақпалардың жұмысын қайта тексеру.
Тексеру қақпалардың жұмыс режимінде жүргізілуі тиіс.
9. Орындалған жұмыстардың сапасына қойылатын талаптар
Жұмысты орындау аяқталғаннан кейін келесі нәтижелер қамтамасыз етілуі тиіс:
жаңа төменгі панель жобалық/штаттық орнына орнатылған;
панель сенімді бекітілген;
көрінетін қисаюлар жоқ;
монтаждау жұмыстары кезінде алынған панель зақымданулары жоқ;
лак-бояу/қорғаныш жабынының зақымданулары жоқ;
төменгі профиль сенімді орнатылған;
төменгі тығыздағыш зақымданусыз және деформациясыз орнатылған;
бүйірлік қақпақтар сенімді орнатылған;
жаңа панельдің көршілес элементтермен түйісуі дұрыс орындалған;
қақпалар штаттық режимде ашылады және жабылады;
тұрып қалулар жоқ;
қозғалысқа шамадан тыс кедергі жоқ;
монтаждаудан кейін қолданыстағы қақпа механизмінің жұмысқа қабілеттілігі бұзылмаған;
жұмыс аймағы монтаждау қоқысы мен қалдықтардан тазартылған.
10. Қауіпсіздікке қойылатын талаптар
10.1. Жұмыстар еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздік саласындағы талаптарды сақтай отырып орындалуы тиіс.
10.2. Орындаушы жұмыстарды орындаудың бүкіл кезеңінде жұмыс аймағын қауіпсіз ұйымдастыруды қамтамасыз етуге міндетті.
10.3. Бөлшектеу және монтаждау жұмыстарын орындау кезінде құрылым элементтерінің құлауын, жабдықтың, Тапсырыс беруші мүлкінің зақымдануын және қызметкерлер мен үшінші тұлғалардың жарақаттануын болдырмау шаралары қабылдануы тиіс.
10.4. Қажет болған жағдайда жұмыс аймағы қоршалуы немесе ескерту белгілерімен белгіленуі тиіс.
10.5. Жұмыстар тиісті жұмыс түріне арналған ақаусыз құралдар мен жабдықтарды қолдана отырып орындалуы тиіс.
10.6. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы жұмыс аймағын тиісті жағдайға келтіруге міндетті.
11. Жұмысты тапсыру және қабылдау тәртібі
11.1. Осы техникалық спецификацияда көзделген барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіні нәтиженің қабылдауға дайындығы туралы хабардар етеді.
11.2. Қабылдау кезінде Тапсырыс беруші тексереді:
орнатылған панельдің техникалық талаптарға сәйкестігін;
монтаждау жұмыстарының сапасын;
жинақтылығын;
тығыздағыш элементтердің орнатылу сапасын;
көрінетін зақымданулардың жоқтығын;
қақпалардың дұрыс жұмыс істеуін;
іске қосу-жөндеу жұмыстарының орындалуын;
жұмыстар аяқталғаннан кейінгі жұмыс аймағының жай-күйін.
11.3. Жұмыстар осы техникалық спецификацияда көзделген барлық жұмыстар кешенінің нақты аяқталуынан және Тапсырыс берушінің нәтиженің белгіленген талаптарға сәйкестігін растауынан кейін орындалған деп есептеледі.
11.4. Кемшіліктер анықталған жағдайда Орындаушы оларды Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде Тапсырыс берушінің қосымша төлемінсіз жоюға міндетті.

	4
	Потенциалды өнім беруші жеңімпаз болып анықталған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар
(қажет болған жағдайда көрсетіледі)
(көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін потенциалды өнім берушінің өтінімін қабылдамауға жол берілмейді)
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
закупаемых Работ
(Работы по замене панели секционных ворот с выполнением пусконаладочных работ)

	№
	Раздел
	Требования

	1
	Наименование работы
	Работы по замене панели секционных ворот с выполнением пусконаладочных работ

	2
	Гарантийный срок (в месяцах)
	не менее 12 месяцев.

	3
	Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных
	1. Наименование приобретаемых работ
Выполнение работ по замене одной нижней панели секционных ворот DoorHan, включая доставку комплектной панели, демонтаж существующей нижней панели, монтаж новой панели и необходимых комплектующих, регулировку, проверку работоспособности и выполнение пусконаладочных работ.
2. Общие положения
2.1. Настоящая техническая спецификация определяет функциональные, технические, качественные и эксплуатационные требования к работам по замене одной нижней панели секционных ворот DoorHan.
2.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме, включая все необходимые для получения готового результата монтажные, демонтажные, регулировочные, пусконаладочные и проверочные работы.
2.3. Новая нижняя панель должна быть совместима с существующей конструкцией секционных ворот DoorHan и обеспечивать возможность их дальнейшей штатной эксплуатации.
3. Цель выполнения работ
Целью выполнения работ является восстановление технического состояния и штатной работоспособности существующих секционных ворот DoorHan путем замены нижней панели, непригодной для дальнейшей эксплуатации, установки новой комплектной панели, а также выполнения необходимых регулировочных и пусконаладочных работ.
4. Технические характеристики новой панели
Новая панель должна соответствовать следующим характеристикам:
	№
	Наименование характеристики
	Требуемое значение

	1
	Наименование
	Нижняя панель секционных ворот DoorHan

	2
	Тип изделия
	Панель в сборе

	3
	Длина панели
	6 950 мм

	4
	Высота панели
	575 мм

	5
	Конструктивное положение
	Нижняя панель

	6
	Дизайн лицевой поверхности
	«Доска»

	7
	Структура внешней поверхности
	Под дерево

	8
	Цвет внешней поверхности
	RAL 9003

	9
	Цвет внутренней поверхности
	RAL 9003

	10
	Совместимость
	С существующими секционными воротами DoorHan

	11
	Исполнение
	В сборе, готовое к монтажу


Размеры новой панели должны соответствовать фактическим размерам существующей конструкции ворот и обеспечивать ее штатную установку.
5. Комплектность поставляемой панели
В состав панели в сборе должны входить необходимые элементы для ее установки и сопряжения с существующей конструкцией ворот, в том числе:
нижний увеличенный П-образный профиль;
нижний уплотнитель;
усиленные боковые крышки высотой/размером 146 мм;
необходимые крепежные элементы;
необходимые монтажные элементы;
иные элементы, предусмотренные конструкцией панели и необходимые для ее штатной установки и эксплуатации.
Все комплектующие должны быть новыми, без следов эксплуатации, механических повреждений, деформаций и коррозии.
6. Требования к совместимости
6.1. Новая панель должна быть конструктивно совместима с существующими секционными воротами DoorHan.
6.2. Установка панели не должна требовать изменения основной конструкции ворот, направляющих, приводного механизма или иных элементов, если такие работы отдельно не предусмотрены настоящей технической спецификацией.
6.3. После установки новая панель должна обеспечивать правильное сопряжение с соседней панелью, направляющими, уплотнительными элементами и нижней частью конструкции ворот.
6.4. Размеры, геометрия и расположение крепежных элементов должны обеспечивать надежную фиксацию панели и ее безопасную эксплуатацию.
7. Состав и объем выполняемых работ
В рамках одной работы Исполнитель должен выполнить полный комплекс следующих работ.
7.1. Подготовительные работы
Перед началом монтажа необходимо:
осмотреть существующие секционные ворота;
определить состояние заменяемой нижней панели;
проверить состояние мест крепления панели;
определить состояние сопряженных элементов;
проверить возможность безопасного выполнения демонтажных и монтажных работ;
подготовить рабочую зону;
обеспечить необходимые меры безопасности;
при необходимости защитить прилегающие конструкции и имущество Заказчика от повреждений и загрязнения.
7.2. Демонтаж существующей панели
Исполнитель должен:
обеспечить безопасное состояние ворот перед демонтажем;
при необходимости зафиксировать элементы конструкции от самопроизвольного перемещения;
демонтировать существующую нижнюю панель;
демонтировать относящиеся к заменяемой панели элементы, подлежащие замене;
сохранить элементы существующей конструкции, которые пригодны для дальнейшей эксплуатации;
Демонтаж должен выполняться без повреждения исправных элементов существующих ворот.
7.3. Проверка существующей конструкции
После демонтажа Исполнитель должен:
проверить состояние направляющих;
проверить места крепления;
проверить состояние прилегающих панелей;
проверить состояние уплотнительных элементов;
проверить состояние нижнего профиля и боковых элементов;
проверить отсутствие деформаций, препятствующих установке новой панели.
При выявлении неисправностей, Исполнитель обязан уведомить Заказчика до выполнения дополнительных работ.
Дополнительные работы, не предусмотренные настоящей технической спецификацией, выполняются только при наличии соответствующего согласования Заказчика.
7.4. Монтаж новой панели
Исполнитель должен:
доставить новую панель в сборе к месту выполнения работ;
проверить соответствие панели установленным требованиям;
установить нижний профиль;
установить нижний уплотнитель;
установить усиленные боковые крышки;
установить панель на штатное место;
выполнить ее крепление;
обеспечить правильное положение панели относительно соседних элементов;
обеспечить правильное сопряжение панели с направляющими и уплотнителями;
выполнить все необходимые монтажные операции для обеспечения надежной фиксации.
7.5. Регулировочные работы
После установки панели необходимо выполнить:
регулировку положения панели;
регулировку сопряжения с соседними панелями;
регулировку положения относительно направляющих;
регулировку уплотнения;
проверку равномерности прилегания;
устранение перекосов и люфтов, возникших вследствие монтажа;
проверку надежности крепления.
8. Пусконаладочные работы
После завершения монтажа Исполнитель обязан выполнить комплекс пусконаладочных и проверочных работ.
В состав пусконаладочных работ входит:
визуальный осмотр установленной панели;
проверка надежности крепления;
проверка правильности положения панели;
проверка сопряжения панели с соседними секциями;
проверка работы нижнего уплотнителя;
проверка отсутствия препятствий движению ворот;
проверка открывания ворот;
проверка закрывания ворот;
проверка плавности движения;
проверка отсутствия заеданий;
проверка отсутствия недопустимых перекосов;
проверка отсутствия посторонних шумов, возникших вследствие неправильной установки;
выполнение необходимых регулировок;
повторная проверка работы ворот после регулировки.
Проверка должна проводиться в рабочем режиме ворот.
9. Требования к качеству выполненных работ
После завершения работ должны быть обеспечены следующие результаты:
новая нижняя панель установлена в проектное/штатное положение;
панель надежно закреплена;
отсутствуют видимые перекосы;
отсутствуют повреждения панели, полученные при выполнении монтажных работ;
отсутствуют повреждения лакокрасочного/защитного покрытия;
нижний профиль установлен надежно;
нижний уплотнитель установлен без повреждений и деформаций;
боковые крышки установлены надежно;
сопряжение новой панели с соседними элементами выполнено правильно;
ворота открываются и закрываются в штатном режиме;
отсутствуют заедания;
отсутствует чрезмерное сопротивление движению;
после монтажа не нарушена работоспособность существующего механизма ворот;
рабочая зона очищена от монтажного мусора и отходов.
10. Требования к безопасности
10.1. Работы должны выполняться с соблюдением требований в области охраны труда и техники безопасности.
10.2. Исполнитель обязан обеспечить безопасную организацию рабочей зоны на весь период выполнения работ.
10.3. При выполнении демонтажных и монтажных работ должны приниматься меры по предотвращению падения элементов конструкции, повреждения оборудования, имущества Заказчика и травмирования работников и третьих лиц.
10.4. При необходимости рабочая зона должна быть ограждена или обозначена предупреждающими знаками.
10.5. Работы должны выполняться с применением исправного инструмента и оборудования, предназначенного для соответствующего вида работ.
10.6. После окончания работ Исполнитель обязан привести рабочую зону в надлежащее состояние.
11. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
11.1. После завершения всех предусмотренных настоящей технической спецификацией работ Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности результата к приемке.
11.2. При приемке Заказчик проверяет:
соответствие установленной панели техническим требованиям;
качество монтажных работ;
комплектность;
качество установки уплотнительных элементов;
отсутствие видимых повреждений;
правильность функционирования ворот;
выполнение пусконаладочных работ;
состояние рабочей зоны после завершения работ.
11.3. Работы считаются выполненными после фактического завершения всего комплекса работ, предусмотренных настоящей технической спецификацией, и подтверждения Заказчиком соответствия результата установленным требованиям.
11.4. При выявлении недостатков Исполнитель обязан устранить их в согласованный с Заказчиком срок без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.
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