ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование работ: Работы по изготовлению и установке стекол для афиши и окон кабинета.

1. Объем работ
Поставщик выполняет замеры, изготовление, доставку и монтаж стеклянных изделий, демонтаж старых стекол, герметизацию, вывоз отходов и уборку места проведения работ.
Предварительные размеры и минимальная площадь изделий:
· Стекло покрытое серой пленкой — не менее 1,38 кв. м. 
Размер: Ширина: не менее 0,79 м, не более 0,80
               Высота: не менее 1,75 м.
· Стекло — не менее 3,76 кв. м. 
Размер: Ширина: не менее 1,94 м 
               Высота: не менее 1,94 м.
· Двухкамерный стеклопакет — не менее 0,77 кв. м.
 Размер: Ширина: не менее 0,94 м., не более 0,95м.
                 Высота: не менее 0,82 м., не более 0,84м.
Указанные размеры являются предварительными. До начала изготовления Поставщик обязан выполнить контрольные замеры на объекте и согласовать окончательные размеры с Заказчиком. Изготовление изделий осуществляется после согласования размеров.

2. Технические требования к материалам изготовляемого стекла
Вид стекла:
1)  Двухкамерный стеклопакет – 1 шт., толщиной не менее 32 мм. Состоит из трех стекол и двух герметичных камер.
· Общая толщина: 32мм
· Количество стекол:  3 шт
· Количество камер:  2 шт
2)  Листовое стекло – 1 шт, толщиной не менее 6 мм. Прозрачное, без оптических искажений, царапин, пузырьков и иных дефектов.
3)  Стекло – 1 шт, покрытое серой пленкой, толщиной не менее 6 мм.
Тип пленки: Солнцезащитная архитектурная полимерная пленка.
Цвет: Серый
Степень светапропускания (VLT): от 30% до 35% включительно.
Нанесение самоклеющейся полимерной пленки серого цвета на стеклянную основу методом ламинации. Пленка наклеивается с внутренней стороны стекла.  Стеклянные изделия должны быть без трещин, сколов и иных дефектов, влияющих на безопасность, внешний вид и эксплуатационные свойства. 

3. Требования к установке и монтажным работам
3.1. Подготовительные работы:
Перед установкой стекла Поставщик самостоятельно проводит замеры до изготовления изделий. Фактические размеры согласовываются с заказчиком до начала изготовления. 
Поставщик самостоятельно выполняет демонтаж старых стекол, очистку рам и профилей, подготовку посадочных мест и установку новых изделий.

 3.2.Процесс монтажа:
При установке стекла не допускаются его перекос и чрезмерное сжатие крепежными элементами (зажатие).

4. Стоимость, место и срок выполнения
Стоимость услуг включает все необходимые материалы, замеры, изготовление, доставку, демонтаж, монтаж, расходные материалы, вывоз строительного мусора и уборку объекта.
[bookmark: _GoBack]Место выполнения работ: город Астана, район Сарыарка,                            ул. Кенесары, 32.
Контактный телефон: 8 771 505 3433, Еңлік.
Срок выполнения работ: все работы, включая его изготовление, демонтаж и установка должны быть завершены в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания договора.

5. Требования к качеству и гарантийные условия
Гарантийный срок: Гарантия на оказанные услуги и установленные стекла составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта приема-передачи.
В случае выявления в течение гарантийного срока каких-либо недостатков по вине Поставщика (некачественный монтаж или дефекты материала), таких как нарушение герметичности или ослабление крепления стекла, Поставщик обязан устранить их за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика о недостатке, если иной срок не согласован сторонами в случаях, когда устранение объективно требует дополнительного времени.

6. Приемка работ
Приемка осуществляется после проверки соответствия количества, размеров и вида изделий согласованным требованиям, качества монтажа, надежности крепления, герметичности, отсутствия повреждений и выполнения уборки.
Результаты приемки оформляются актом приема-передачи оказанных услуг.

7. Вывоз отходов
Поставщик обязан самостоятельно собрать и вывезти демонтированные стекла, их осколки и прочие отходы, образовавшиеся в ходе выполнения работ не позднее 1 (одного) рабочего дня после завершения монтажа. Место проведения работ должно быть оставлено в чистом и безопасном состоянии.



ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Жұмыстардың атауы: Афиша мен кабинет терезелеріне арналған шыныларды дайындау және орнату жұмыстары.

1. Жұмыстардың көлемі
Өнім беруші шыны бұйымдарын өлшеу, дайындау, жеткізу және монтаждау, ескі шыныларды бөлшектеу, герметизациялау, қалдықтарды шығару және жұмыстар жүргізілетін орынды тазалау жұмыстарын орындайды.
Бұйымдардың алдын ала өлшемдері және ең аз ауданы:
· Сұр пленкамен қапталған шыны — кемінде 1,38 шаршы метр.
Өлшемі: Ені: кемінде 0,79 м, 0,80 м-ден аспауы тиіс.
                 Биіктігі: кемінде 1,75 м.
· Шыны — кемінде 3,76 шаршы метр.
Өлшемі: Ені: кемінде 1,94 м.
                 Биіктігі: кемінде 1,94 м.
· Екі камералы шыныпакет — кемінде 0,77 шаршы метр.
Өлшемі: Ені: кемінде 0,94 м, 0,95 м-ден аспауы тиіс.
                 Биіктігі: кемінде 0,82 м, 0,84 м-ден аспауы тиіс.
Көрсетілген өлшемдер алдын ала болып табылады. Дайындау жұмыстарын бастамас бұрын Өнім беруші объектіде бақылау өлшемдерін жүргізуге және түпкілікті өлшемдерді Тапсырыс берушімен келісуге міндетті. Бұйымдарды дайындау өлшемдер келісілгеннен кейін жүзеге асырылады.

2. Дайындалатын шыны материалдарына қойылатын техникалық талаптар
Шыны түрі:
1) Екі камералы шыныпакет — 1 дана, қалыңдығы кемінде 32 мм. Үш шыныдан және екі герметикалық камерадан тұрады.
Жалпы қалыңдығы:  32 мм
Шыны саны:  3 дана
Камера саны: 2 камера
2) Табақ шыны – 1 дана, қалыңдығы кемінде 6 мм. Мөлдір, оптикалық бұрмалануларсыз, сызаттарсыз, көпіршіктерсіз және өзге де ақауларсыз болуы тиіс.
3) Сұр пленкамен қапталған шыны – 1 дана, қалыңдығы кемінде 6 мм.
Пленка түрі: күн сәулесінен қорғайтын архитектуралық полимерлі пленка.
Түсі: сұр.
Жарық өткізу дәрежесі (VLT): кемінде 30%, 35%-ға дейін қоса алғанда.
Шыны негізіне сұр түсті өздігінен жабысатын полимерлі пленканы ламинация әдісімен жағу. Пленка шынының ішкі жағына жапсырылады.
Шыны бұйымдарында қауіпсіздікке, сыртқы көрінісіне және пайдалану қасиеттеріне әсер ететін жарықтар, сынықтар және өзге де ақаулар болмауы тиіс.

3. Орнатуға және монтаждау жұмыстарына қойылатын талаптар
3.1. Дайындық жұмыстары
Шыныларды орнатпас бұрын Өнім беруші бұйымдарды дайындауға дейін өз бетінше өлшемдер жүргізеді. Нақты өлшемдер дайындау жұмыстары басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісіледі.
Өнім беруші ескі шыныларды бөлшектеуді, жақтаулар мен профильдерді тазалауды, орнату орындарын дайындауды және жаңа бұйымдарды орнатуды өз бетінше орындайды.

3.2. Монтаждау процесі
Шыныны орнату кезінде оның қисайып орнатылуына және бекіткіш элементтермен шамадан тыс қысылуына (қысып бекітілуіне) жол берілмейді.

4. Құны, орындалу орны және мерзімі
Қызметтердің құнына барлық қажетті материалдар, өлшемдер жүргізу, дайындау, жеткізу, бөлшектеу, монтаждау, шығыс материалдары, герметизациялау, құрылыс қалдықтарын шығару және объектіні тазалау жұмыстары кіреді.

Жұмыстарды орындау орны: Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Кенесары көшесі, 32.  Байланыс телефоны: 87715053433, Еңлік.

Жұмыстарды орындау мерзімі: бұйымдарды дайындауды, бөлшектеуді және орнатуды қоса алғанда, барлық жұмыстар шартқа қол қойылған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде аяқталуы тиіс.

5. Сапаға қойылатын талаптар және кепілдік шарттары
Кепілдік мерзімі: көрсетілген қызметтер мен орнатылған шыныларға берілетін кепілдік қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрайды.
Кепілдік мерзімі ішінде Өнім берушінің кінәсінен қандай да бір кемшіліктер (сапасыз монтаждау немесе материал ақаулары), мысалы, герметикалығының бұзылуы немесе шыны бекіткіштерінің босап қалуы анықталған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушінің кемшілік туралы хабарламасын алған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде оларды өз есебінен жоюға міндетті. Егер кемшіліктерді жою объективті түрде қосымша уақытты талап етсе, тараптар өзге мерзімді келісуі мүмкін.

6. Жұмыстарды қабылдау
Жұмыстарды қабылдау бұйымдар санының, өлшемдерінің және түрінің келісілген талаптарға сәйкестігін, монтаждау сапасын, бекітудің сенімділігін, герметикалығын, зақымданулардың жоқтығын және тазалау жұмыстарының орындалуын тексергеннен кейін жүзеге асырылады.
Қабылдау нәтижелері көрсетілген қызметтерді қабылдау-тапсыру актісімен ресімделеді.


7. Қалдықтарды шығару
Өнім беруші монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей бөлшектелген шыныларды, олардың сынықтарын және жұмыстарды орындау барысында пайда болған өзге де қалдықтарды өз бетінше жинап, шығарып әкетуге міндетті. 
Жұмыстар жүргізілген орын таза және қауіпсіз күйде қалдырылуы тиіс.
