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	Техническая спецификация на оказание услуг по установке пластиковых окон в котельной.
1. Наименование закупаемой услуги
Оказание услуг по демонтажу существующих оконных конструкций и установке новых окон из ПВХ-профиля (с внутренним стальным армированием) в помещении котельной, включая контрольный обмер оконных проемов, изготовление/поставку, монтаж, необходимые комплектующие, расходные материалы и сопутствующие работы.
Блок оконный из ПВХ-профиля двухстворчатый с поворотной створкой, поворотной форточкой и одной глухой (неоткрывающейся) частью.
2. Место оказания услуг
РГУ «Воинская часть 55209, Акмолинская область, город Акколь,  ул.Шанырак 38.
3. Размеры окон
Размеры двух оконных блоков Исполнитель обязан определить самостоятельно путем проведения фактического контрольного обмера существующих оконных проемов на объекте Заказчика до изготовления и/или поставки окон. Изготовление оконных блоков без предварительного согласования результатов обмера с Заказчиком не допускается.
4. Технические требования к оконным конструкциям
	№
	Показатель
	Требование

	1
	Количество
	2 оконных блока.

	2
	Материал профиля
	Профиль ПВХ заводского изготовления, предназначенный для изготовления оконных блоков и пригодный для эксплуатации в климатических условиях Республики Казахстан.

	3
	Стеклопакет
	Двойной стеклопакет (двухкамерный стеклопакет, состоящий из трех стекол и двух межстекольных камер).

	4
	Размеры
	По фактическим размерам оконных проемов. Контрольный обмер выполняет Исполнитель.

	5
	Фурнитура
	Новая, исправная, надежная, предназначенная для соответствующей оконной конструкции.

	6
	Уплотнители
	Новые, эластичные, устойчивые к температурным перепадам и предназначенные для оконных конструкций.

	7
	Цвет
	Белый.

	8
	Состояние
	Оконные блоки и комплектующие должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, без трещин, деформаций и иных повреждений.

	9
	Монтаж
	С обеспечением вертикальности, горизонтальности, надежной фиксации и герметичности оконных блоков.


5. Состав выполняемых работ
проведение контрольного обмера двух оконных проемов;
согласование с Заказчиком размеров и комплектации окон;
демонтаж существующих оконных блоков, рам и элементов, подлежащих замене;
подготовка оконных проемов к установке;
поставка двух новых оконных блоков из ПВХ с двойными стеклопакетами;
установка и надежное крепление оконных блоков;
установка и регулировка фурнитуры;
герметизация и теплоизоляция монтажных швов;
установка подоконников, отливов и иных элементов — при необходимости и согласно согласованной комплектации;
заделка повреждений, возникших в результате демонтажных и монтажных работ;
сбор, вынос и вывоз строительного мусора, образовавшегося при выполнении работ;
окончательная уборка места производства работ и передача результата Заказчику.
6. Требования к монтажным и расходным материалам
монтажная пена профессионального назначения;
герметизирующие и уплотнительные материалы, соответствующие условиям эксплуатации;
крепежные элементы, соответствующие материалу стен и оконной конструкции;
иные расходные материалы, необходимые для качественного и полного выполнения услуги.
7. Требования к качеству
оконные блоки должны быть установлены без перекосов и надежно закреплены;
створки должны свободно открываться, закрываться и фиксироваться;
не допускаются продувания, видимые сквозные зазоры и негерметичные участки монтажного шва;
не допускаются повреждения профиля, стеклопакетов, фурнитуры и других элементов;
монтажные швы должны быть полностью заполнены и защищены от воздействия влаги и внешней среды;
работы должны выполняться с соблюдением требований охраны труда, пожарной безопасности и правил, действующих на объекте Заказчика.
8. Требования к Исполнителю
до изготовления окон выполнить фактический обмер двух оконных проемов;
согласовать с Заказчиком результаты обмера и комплектацию окон;
иметь необходимый инструмент;
обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;
соблюдать пропускной и внутренний режим на территории Заказчика.
9. Срок оказания услуг
Срок оказания услуг – 20 дней. Время проведения работ согласовываются с Заказчиком с учетом режима работы котельной и воинской части.
10. Порядок приемки
Приемка осуществляется Заказчиком после полного выполнения всех предусмотренных услуг. Принимаются два установленных оконных блока при условии отсутствия видимых дефектов, исправной работы фурнитуры, надлежащего качества монтажных швов и выполнения уборки места производства работ. Выявленные недостатки Исполнитель обязан устранить за свой счет в 10 дневный срок.
Все расходы, связанные с доставкой, разгрузкой, подъемом, демонтажом, монтажом, расходными материалами, вывозом строительного мусора и уборкой, включаются в стоимость услуги.
11. Гарантийные обязательства
Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные монтажные работы и установленные оконные конструкции в соответствии с условиями договора и гарантией производителя. Недостатки, возникшие по вине Исполнителя, подлежат устранению за его счет в течение гарантийного периода.
Гарантийный период - 12 месяцев после подписания акта выполненных работ.
	Қазандықтағы пластикалық терезелерді орнату бойынша қызмет көрсетудің техникалық ерекшелігі (спецификациясы)
1. Сатып алынатын қызметтің атауы
Қазандық үй-жайында қолданыстағы терезе құрылымдарын бөлшектеу (демонтаж) және ПВХ-профильден (ішкі болат арматурасы бар) жаңа терезелерді орнату бойынша қызметтер көрсету, соның ішінде терезе ойықтарын бақылау өлшемін жүргізу, дайындау/жеткізу, монтаждау, жиынтықтауыштар, шығын материалдары және ілеспе жұмыстар.
ПВХ-профильден жасалған терезе блогы — бұрылмалы жақтауы (створкасы), бұрылмалы желкөзі (форточкасы) және бір саңырау (ашылмайтын) бөлігі бар екі жақтаулы құрылым.
2. Қызмет көрсету орны
«55209 әскери бөлімі» РММ, Ақмола облысы, Ақкөл қаласы, Шаңырақ көшесі, 38.
3. Терезелердің өлшемдері
Орындаушы терезелерді дайындауға және/немесе жеткізуге дейін Тапсырыс берушінің нысанындағы қолданыстағы терезе ойықтарына нақты бақылау өлшемін жүргізу арқылы екі терезе блогының өлшемдерін өз бетінше анықтауға міндетті. Өлшеу нәтижелерін Тапсырыс берушімен алдын ала келіспей, терезе блоктарын дайындауға жол берілмейді.
4. Терезе құрылымдарына қойылатын техникалық талаптар
	№
	Көрсеткіш
	Талап

	1
	Саны
	2 терезе блогы.

	2
	Профиль материалы
	Терезе блоктарын дайындауға арналған және Қазақстан Республикасының климаттық жағдайларында пайдалануға жарамды зауытта өндірілген ПВХ профилі.

	3
	Шыны пакеті
	Қос шыны пакеті (үш шыныдан және екі шыныаралық камерадан тұратын екі камералы шыны пакеті).

	4
	Өлшемдері
	Терезе ойықтарының нақты өлшемдері бойынша. Бақылау өлшемін Орындаушы жүргізеді.

	5
	Фурнитура
	Тиісті терезе құрылымына арналған жаңа, ақаусыз, сенімді фурнитура.

	6
	Тығыздағыштар
	Терезе құрылымдарына арналған жаңа, серпімді, температура ауытқуларына төзімді тығыздағыштар.

	7
	Түсі
	Ақ.

	8
	Күйі
	Терезе блоктары мен жиынтықтауыштар жаңа, пайдаланылмаған, сызатсыз, деформациясыз және өзге де зақымдануларсыз болуы тиіс.

	9
	Монтаждау
	Терезе блоктарының тіктігін, көлденеңдігін, сенімді бекітілуін және герметикалығын қамтамасыз ете отырып орындалуы тиіс.


5. Орындалатын жұмыстардың құрамы
екі терезе ойығының бақылау өлшемін жүргізу;
Тапсырыс берушімен терезелердің өлшемдері мен жиынтықталуын келісу;
қолданыстағы терезе блоктарын, рамаларын және ауыстырылуы тиіс элементтерді бөлшектеу;
терезе ойықтарын орнатуға дайындау;
қос шыны пакеті бар ПВХ-дан жасалған екі жаңа терезе блогын жеткізу;
терезе блоктарын орнату және сенімді бекіту;
фурнитураны орнату және реттеу;
монтаждық жіктерді герметизациялау және жылыстау;
терезе алды тақтайларын (подоконник), суағарларды (отлив) және өзге де элементтерді орнату — қажеттілігіне қарай және келісілген жиынтықталымға сәйкес;
бөлшектеу және монтаждау жұмыстарының нәтижесінде пайда болған зақымдануларды қалпына келтіру;
жұмыстарды орындау кезінде пайда болған құрылыс қоқыстарын жинау, шығару және жою;
жұмыс орнын түпкілікті тазалау және нәтижені Тапсырыс берушіге өткізу.
6. Монтаждау және шығын материалдарына қойылатын талаптар
кәсіби мақсаттағы монтаждық көбік;
пайдалану шарттарына сәйкес келетін герметизациялаушы және тығыздағыш материалдар;
қабырға материалына және терезе құрылымына сәйкес келетін бекіткіш элементтер;
қызметті сапалы және толық орындау үшін қажетті басқа да шығын материалдары.
7. Сапаға қойылатын талаптар
терезе блоктары қисаюсыз орнатылуы және сенімді бекітілуі тиіс;
жақтаулар еркін ашылып, жабылуы және бекітілуі тиіс;
желдің үрлеуіне, көзге көрінетін саңылауларға және монтаждық жіктің герметикалық емес тұстарына жол берілмейді;
профильдің, шыны пакеттердің, фурнитураның және басқа элементтердің зақымдануына жол берілмейді;
монтаждық жіктер толығымен толтырылуы және ылғал мен сыртқы ортаның әсерінен қорғалуы тиіс;
жұмыстар еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі талаптарын және Тапсырыс берушінің нысанында қолданылатын ережелерді сақтап, орындалуы тиіс.
8. Орындаушыға қойылатын талаптар
терезелерді дайындағанға дейін екі терезе ойығының нақты өлшемін орындау;
Тапсырыс берушімен өлшеу нәтижелерін және терезелердің жиынтықталуын келісу;
қажетті құрал-саймандардың болуы;
жұмысшыларды жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз ету;
Тапсырыс берушінің аумағындағы өткізу және ішкі режимді сақтау.
9. Қызмет көрсету мерзімі
Қызмет көрсету мерзімі – 20 күн. Жұмыстарды жүргізу уақыты қазандықтың және әскери бөлімнің жұмыс режимін ескере отырып, Тапсырыс берушімен келісіледі.
10. Қабылдау тәртібі
Қабылдауды Тапсырыс беруші барлық көзделген қызметтер толық орындалғаннан кейін жүзеге асырады. Көзге көрінетін ақаулар болмаған, фурнитура дұрыс жұмыс істеген, монтаждық жіктердің сапасы тиісті деңгейде болған және жұмыс орны тазаланған жағдайда орнатылған екі терезе блогы қабылданады. Анықталған кемшіліктерді Орындаушы өз есебінен 10 күндік мерзімде жоюға міндетті.
Жеткізу, түсіру, көтеру, бөлшектеу, монтаждау, шығын материалдары, құрылыс қоқыстарын шығару және тазалаумен байланысты барлық шығындар қызмет құнына кіреді.
11. Кепілдік міндеттемелер
Орындаушы орындалған монтаждау жұмыстарына және орнатылған терезе құрылымдарына шарт талаптарына және өндірушінің кепілдігіне сәйкес кепілдік береді. Орындаушының кінәсінен туындаған кемшіліктер кепілдік кезеңі ішінде оның есебінен жойылуға тиіс.
Кепілдік мерзімі — атқарылған жұмыстар актісіне қол қойылғаннан кейін 12 ай.
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