Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование работы: составление дефектного акта, разработка сметной документации и дизайн-проекта (визуализация) текущего ремонта объектов Заказчика

Данная услуга включает в себя: 

1. Составление дефектного акта 
2. Разработка сметной документации (в программном комплексе АВС-4 (или АВС))
3. Разработка стилевой концепции (цветовые эскизы) помещений; 
4. Визуализация изображений помещений в перспективе (3D визуализация, дизайн-проект)
ОБЪЕКТЫ:

1. Производственный цех (Фасад)
• Вид работ 1: Визуально-инструментальное обследование конструкций фасада, определение объемов повреждений облицовки, штукатурного слоя и несущих элементов для последующего текущего ремонта и отделки облицовочными материалами.
Ориентировочные габариты: Длина — 43,35 м; ширина — 19,75 м; высота — 10,5 м.
2. Учебный корпус
• Вид работ 1: Инструментальное обследование магистралей, узлов и радиаторов системы отопления для определения процента износа и расчета объемов текущего ремонта. Общая площадь обслуживания здания — 5 542,4 м².
• Вид работ 2: Обследование санитарно-бытовых узлов (туалетных комнат) общей площадью 125,9 м². Определение дефектов и расчет объемов для полной замены напольной/настенной плитки, кабин и сантехнического оборудования (унитазов).
3. Общежитие
• Вид работ 1: Техническая ревизия радиаторов отопления и сопутствующей запорной арматуры на площади здания 5 063,0 м² с формированием дефектной ведомости.
• Вид работ 2: Обследование инженерных сетей (трубопроводов ХВС, ГВС, канализации) и строительных конструкций в душевых комнатах общей площадью 50,8 м² (полы и стены).
• Вид работ 3: Сплошное обследование внутренних межкомнатных проемов в количестве 100 единиц. Оценка состояния дверных полотен и коробок для расчета объемов по их полному демонтажу и последующей установке новых блоков.
• Вид работ 4: Экспертная оценка состояния металлопластиковых балконных конструкций. Определение объемов ремонта или частичной замены профилей и фурнитуры непосредственно на объекте.
4. Футбольное поле
• Вид работ: Обследование основания и поверхностного слоя спортивной площадки, оценка степени износа покрытия. Определение необходимых объемов и технологических решений для восстановления и рекультивации зеленого покрова.
• Ориентировочные габариты поля: Длина — 78,33 м; ширина — 37,63 м.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Потенциальный поставщик обязан разработать и передать Заказчику полный комплект проектной, визуализационной и сметной документации, предназначенной для выполнения текущего ремонта, декоративно-отделочных работ и оснащения объекта.
Разработка неполного комплекта документации либо документации, не соответствующей требованиям настоящей технической спецификации, не допускается.
В состав обязательной документации входят:
1. Дефектный акт (утвержденный бумажный и электронный вариант excel))
2. Обмерный план помещений, выполненный на основании фактических замеров;
3. Планировочные решения с экспликацией помещений и указанием площадей;
4. Развертки всех стен по каждому помещению;
5. Фотореалистичные перспективные либо аксонометрические визуализации с наиболее значимых точек восприятия;
6. Коллажи помещений;
7. Рабочий проект с детализированными чертежами по каждой позиции (декоративные элементы, оборудование и иные элементы интерьера);
8. Общая смета и локальные сметы с расчетом стоимости по видам работ и позициям (утвержденный бумажный и электронный вариант excel) 
Отсутствие любого из перечисленных разделов является основанием для признания услуги выполненной ненадлежащим образом.
В рамках разработки дефектного акта Поставщиком проводится обследование объектов с фиксацией выявленных дефектов и повреждений (покрытий, стен, потолка, инженерных и сантехнических сетей, осветительных приборов, оборудования и иных конструктивных элементов). По результатам осмотра формируется перечень необходимых ремонтных работ с указанием объемов, характеристик и технических требований.
На основании утвержденного дефектного акта разрабатывается сметная документация, включающая расчет стоимости работ, материалов и иных затрат в соответствии с действующими нормативами и ценовыми показателями. Смета формируется с учетом объемов работ, применяемых технологий и требований действующего законодательства в сфере строительства и государственных закупок.
Пояснительная записка к дизайн-проекту должна содержать:

	•	полное описание применяемых материалов;
	•	цветовые решения (с указанием кодов/палитр при наличии);
	•	технические характеристики и параметры используемых изделий;
	•	информацию о производителях (при наличии);
	•	детализированное описание каждой позиции;
	•	расчет стоимости каждой позиции и итоговую стоимость.

Информация должна быть конкретной и измеримой. Формулировки общего характера без указания характеристик и параметров не допускаются.
До начала разработки проектной документации поставщик обязан самостоятельно осуществить фактические замеры всех помещений и зон объекта. Использование приблизительных, архивных либо предоставленных третьими лицами размеров не допускается. Ответственность за корректность размеров полностью несет поставщик.
Эскизные решения и визуализации должны быть выполнены в специализированных профессиональных программах трехмерного моделирования и визуализации (3D Max либо эквивалентное программное обеспечение аналогичного функционального уровня). Использование непрофессиональных программ, не обеспечивающих фотореалистичное качество, не допускается.
До утверждения окончательного варианта поставщик обязан представить Заказчику на согласование не менее трех (3) различных вариантов эскизных и дизайн-решений.
Итоговый дизайн-проект предоставляется Заказчику:

	•	в печатном виде (цветной альбомный формат);
	•	в электронном виде в формате PDF.

Передача документации в ином формате либо без полного комплекта материалов не допускается.
В случае выявления несоответствий требованиям настоящей технической спецификации Заказчик вправе потребовать устранения недостатков в установленный срок без дополнительной оплаты. До полного устранения замечаний услуга считается неоказанной.

2-қосымша
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Жұмыс атауы: Тапсырыс берушінің объектілеріне ағымдағы жөндеу жүргізуге ақаулық актісін жасау, сметалық құжаттаманы және дизайн-жобаны (визуализацияны) әзірлеу
Бұл қызмет келесілерді қамтиды:
1. Ақаулық актісін жасау;
2. Сметалық құжаттаманы әзірлеу (АВС-4 (немесе АВС) бағдарламалық кешенінде);
3. Үй-жайлардың стильдік тұжырымдамасын (түрлі-түсті эскиздерін) әзірлеу;
4. Үй-жайлардың бейнелерін перспективада визуализациялау (3D визуализация, дизайн-жоба).
ОБЪЕКТІЛЕР:
Өндірістік цех (Қасбет)
Жұмыс түрі 1: Қасбет конструкцияларын визуалды-аспаптық тексеру, кейіннен ағымдағы жөндеу жүргізу және қаптау материалдарымен әрлеу үшін қаптаманың, сылақ қабатының және жүк көтергіш элементтердің зақымдану көлемін анықтау.
Болжамды габариттері: Ұзындығы — 43,35 м; ені — 19,75 м; биіктігі — 10,5 м.
Оқу корпусы
Жұмыс түрі 1: Тозу пайызын анықтау және ағымдағы жөндеу көлемін есептеу үшін жылыту жүйесінің магистральдарын, тораптарын және радиаторларын аспаптық тексеру. Ғимаратқа қызмет көрсетудің жалпы алаңы — 5 542,4 м².
Жұмыс түрі 2: Жалпы алаңы 125,9 м² санитарлық-тұрмыстық тораптарды (дәретхана бөлмелерін) тексеру. Еден/қабырға плиткаларын, кабиналарды және сантехникалық жабдықтарды (унитаздарды) толық ауыстыру үшін ақауларды анықтау және көлемдерін есептеу.
Жатақхана
Жұмыс түрі 1: Ақаулық ведомосын жасаумен ғимараттың 5 063,0 м² алаңында жылыту радиаторлары мен ілеспе тиек арматурасына техникалық ревизия жүргізу.
Жұмыс түрі 2: Душ бөлмелеріндегі (едендер мен қабырғалар) жалпы алаңы 50,8 м² инженерлік желілерді (суық су, ыстық су құбырлары, кәріз) және құрылыс конструкцияларын тексеру.
Жұмыс түрі 3: 100 бірлік мөлшеріндегі ішкі бөлмеаралық ойықтарды жаппай тексеру. Есік полотнолары мен қораптарын толық бөлшектеу және кейіннен жаңа блоктарды орнату бойынша жұмыс көлемін есептеу үшін олардың жай-күйін бағалау.
Жұмыс түрі 4: Металлопластикалық балкон конструкцияларының жай-күйіне сараптамалық бағалау жүргізу. Тікелей объектіде профильдер мен фурнитураны жөндеу немесе ішінара ауыстыру көлемін анықтау.
Футбол алаңы
Жұмыс түрі: Спорт алаңының негізі мен үстіңгі қабатын тексеру, жабынның тозу дәрежесін бағалау. Жасыл жабынды қалпына келтіру және рекультивациялау үшін қажетті көлемдер мен технологиялық шешімдерді анықтау.
Алаңның болжамды габариттері: Ұзындығы — 78,33 м; ені — 37,63 м.
ШАРТТЫ ОРЫНДАУ ШЕҢБЕРІНДЕГІ ӨНІМ БЕРУШІНІҢ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ
Әлеуетті өнім беруші ағымдағы жөндеуді, сәндік-әрлеу жұмыстарын жүргізуге және объектіні жабдықтауға арналған жобалау, визуализация және сметалық құжаттаманың толық пакетін әзірлеуге және Тапсырыс берушіге тапсыруға міндетті.
Құжаттаманың толық емес пакетін немесе осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін құжаттаманы әзірлеуге жол берілмейді.
Міндетті құжаттаманың құрамына келесілер кіреді:
1. Ақаулық актісі (бекітілген қағаз және электронды excel нұсқасы);
2. Нақты өлшемдер негізінде орындалған үй-жайлардың өлшем жоспары;
3. Үй-жайлардың экспликациясы және алаңдары көрсетілген жоспарлау шешімдері;
4. Әрбір үй-жай бойынша барлық қабырғалардың жаймалары (разверткалары);
5. Қабылдаудың ең маңызды нүктелерінен фотореалистикалық перспективалық немесе аксонометриялық визуализациялар;
6. Үй-жайлардың коллаждары;
7. Әрбір позиция (сәндік элементтер, жабдықтар және басқа да интерьер элементтері) бойынша егжей-тегжейлі сызбалары бар жұмыс жобасы;
8. Жұмыс түрлері мен позициялары бойынша құны есептелген жалпы смета және жергілікті сметалар (бекітілген қағаз және электронды excel нұсқасы).
Аталған бөлімдердің кез келгенінің болмауы қызметті тиісінше орындалмаған деп тануға негіз болады.
Ақаулық актісін әзірлеу шеңберінде Өнім беруші анықталған ақаулар мен зақымдануларды (жабындар, қабырғалар, төбе, инженерлік және сантехникалық желілер, жарықтандыру құралдары, жабдықтар және басқа да конструкциялық элементтер) тіркей отырып, объектілерді тексереді.
Тексеру нәтижелері бойынша қажетті жөндеу жұмыстарының тізбесі көлемі, сипаттамалары және техникалық талаптары көрсетіле отырып қалыптастырылады.
Бекітілген ақаулық актісі негізінде құрылыс және мемлекеттік сатып алу саласындағы қолданыстағы нормативтер мен баға көрсеткіштеріне сәйкес жұмыстардың, материалдардың және басқа да шығындардың құнын есептеуді қамтитын сметалық құжаттама әзірленеді. Смета жұмыс көлемін, қолданылатын технологияларды және қолданыстағы заңнама талаптарын ескере отырып қалыптастырылады.
Дизайн-жобаға түсіндірме жазбада келесілер болуы тиіс:
· қолданылатын материалдардың толық сипаттамасы;
· түстік шешімдер (бар болса, кодтары/палитралары көрсетілген);
· пайдаланылатын бұйымдардың техникалық сипаттамалары мен параметрлері;
· өндірушілер туралы ақпарат (бар болса);
· әрбір позицияның егжей-тегжейлі сипаттамасы;
· әрбір позицияның құнын есептеу және қорытынды құны.
Ақпарат нақты және өлшемді болуы тиіс. Сипаттамалары мен параметрлері көрсетілмеген жалпы сипаттағы тұжырымдарға жол берілмейді.
Жобалық құжаттаманы әзірлеу басталғанға дейін өнім беруші объектінің барлық үй-жайлары мен аймақтарын дербес түрде нақты өлшеуді жүзеге асыруға міндетті. Болжамды, мұрағаттық немесе үшінші тұлғалар ұсынған өлшемдерді пайдалануға жол берілмейді. Өлшемдердің дұрыстығына толық жауапкершілікті өнім беруші көтереді.
Эскиздік шешімдер мен визуализациялар үшөлшемді модельдеу мен визуализацияның мамандандырылған кәсіби бағдарламаларында (3D Max немесе функционалдық деңгейі ұқсас баламалы бағдарламалық қамтамасыз ету) орындалуы тиіс. Фотореалистикалық сапаны қамтамасыз етпейтін кәсіби емес бағдарламаларды пайдалануға жол берілмейді.
Үзілді-кесілді нұсқа бекітілгенге дейін өнім беруші Тапсырыс берушіге келісу үшін эскиздік және дизайн-шешімдердің кем дегенде үш (3) түрлі нұсқасын ұсынуға міндетті.
Қорытынды дизайн-жоба Тапсырыс берушіге келесі түрде ұсынылады:
· баспа түрінде (түрлі-түсті альбомдық формат);
· электронды түрде PDF форматында.
Құжаттаманы басқа форматта немесе материалдардың толық жиынтығысыз тапсыруға жол берілмейді.
Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздіктер анықталған жағдайда, Тапсырыс беруші қосымша ақысыз белгіленген мерзімде кемшіліктерді жоюды талап етуге құқылы. Ескертулер толық жойылғанға дейін қызмет көрсетілмеген деп есептеледі.

