                                               Техническая спецификация 
    Услуги по поверке средств измерения. Прибор для измерения артериального давления, механический С принадлежностями;  модель LD-71A, манжета с металлическим кольцом (25-36 см) LD- Cuff N2AR (включая пневмокамеру LD-S02A с двумя трубками),на плечо, c встроенным статоскопом LD Prof-plus, размер-взрослый, нагнетатель LD -S014,  воздушный игольчатый клапан LD-S015, сетчатый фильтр обратного клапана LD-S016, манометр LD-S013, сумка LD-S059.  
                                                     
                                      Техникалық сипаттама
    Өлшеу құралдарын калибрлеу қызметтері. Қосымша жабдықтары бар механикалық қан қысымын өлшеу құралы (тонометр); үлгісі — LD-71A, металл D-тәрізді сақинасы бар манжета (25–36 см) — LD-Cuff N2AR (құрамында екі түтігі бар LD-S02A үрлемелі камерасы бар) — иыққа қолдануға арналған; жиынтыққа мыналар кіреді: кіріктірілген LD Prof-plus стетоскобы (ересектерге арналған өлшем), LD-S014 ауа үрлегіш алмұрты, LD-S015 ине типті ауа клапаны, LD-S016 клапанның торлы сүзгісі, LD-S013 манометрі және LD-S059 сақтауға/тасымалдауға арналған қап.

