
Техническая спецификация закупаемых услуг

	№
п/п
	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика услуг

	1
	2
	3

	1
	Услуги по изготовлению и установке ролл-штор 


	Ролл-шторы 
Характеристика:Ткань полиэстер, должна быть пропитана пылеотталкивающим и антистатическим составом. Фактура – гладкая, плотность- 250-300 г/м2, 100% блокировать дневной свет,  невыгорающая ткань, цветостойкая ткань. Механизм европейский (минимальная гарантия 1 год). Регулировочная цепь должна доходить до подоконника. Фурнитура должна быть качественная
[bookmark: _Hlk215490754]
Назначение -универсальное.Тип-рулонные. Крепление -саморезы. Количество полотен 1, Материал и цвет ролл штор согласовывать с Заказчиком.  Светонепроницаемость -непрозрачные.Комплектация рулонные.
Механизм управления ролл-штор и жалюзи.
Управление осуществляется цепочным механизмом, который на карнизе можно расположить или справа или слева от полотна ткани. Материал наматывается на трубу.
	№
	Наименование
	Количество окон,шт

	1
	Ролл-шторы
	6 (размер одного окна 3 кв2) 



Указанные, в технической спецификации размеры ролл- штор — ориентировочные, и перед началом поставки Поставщик обязан провести замеры по месту поставки и монтажа, с целью обеспечения правильного монтажа на перекрытие оконного проёма. 
Цвет, размер и ткань предварительно необходимо согласовать с Заказчиком. Обязательное предоставление образца тканей. Все расходные материалы (крепления, материалы, механизмы, анкера) и установка за счет Поставщика. Изготовление и установка за счет поставщика
СРОК ИПСОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: В течение 16 календарных дней со дня вступления Договора в силу


                                                                                                                                                                                   



Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері

	№ р/с
	Қызметтердің атауы
	Қызметтердің техникалық ерекшеліктері, сипаттамасы

	
	2
	3

	1
	Роликті перделерді дайындау және орнату қызметтері
	Роликті перделер 
Сипаттамасы: полиэфир матасы шаңға қарсы және антистатикалық құраммен сіңдірілуі керек. Текстурасы-тегіс, тығыздығы - 250-300 г/м2, күндізгі жарықты 100% блоктау, жанбайтын мата, түске төзімді мата. Механизм еуропалық (минималды Кепілдік 1 жыл). Реттеу тізбегі терезе төсенішіне жетуі керек.

Мақсаты-әмбебап.Түрі-орама. Бекіту-бұрандалар. Кенептердің саны 1, перделердің материалы мен түсі Тапсырыс берушімен келісіледі.  Жарық өткізбейтін-мөлдір емес.Орама жабдықтары.
Роликті перделер мен перделерді басқару механизмі.
Басқару тізбекті механизммен жүзеге асырылады, оны карнизде матаның оң немесе сол жағында орналастыруға болады. Материал құбырға оралған.
	№
	Атауы
	Саны окон,шт

	1
	Ролл-шторы
	6 (бір терезенің өлшемі 3 кв2)



Техникалық спецификацияда көрсетілген роликті перделердің өлшемдері индикативті болып табылады және жеткізілім басталар алдында жеткізуші терезе саңылауының жабылуына дұрыс орнатуды қамтамасыз ету үшін жеткізу және монтаждау орны бойынша өлшеулер жүргізуге міндетті. 
Түс, өлшем және мата алдымен Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Тіндердің үлгісін міндетті түрде қамтамасыз ету. Барлық шығын материалдары (бекітпелер, материалдар, механизмдер, якорьлер) және жеткізушінің есебінен орнату. Жеткізушінің есебінен дайындау және орнату
ЖҰМЫС ОРЫНДАУ МЕРЗІМІ: Келісім-шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде










