Техническая спецификация
текущего ремонта музыкального зала
ГККП «ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ №70» отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления образования Восточно-Казахстанской области
1 Общие сведения
	Параметр
	Значение

	Предмет закупки
	Текущий ремонт музыкального зала с поставкой и установкой предусмотренного оборудования

	Место выполнения
	Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, пр. Нурсултана Назарбаева, д. 34/2


Результат работ: отремонтированный музыкальный зал с установленными дверными блоками, деревянной сценой и лестницей, напольным покрытием, стеновой облицовкой, освещением, мебелью и спортивным оборудованием, пригодный для эксплуатации по назначению.
[bookmark: _GoBack]2 Виды и объемы работ
Подрядчик выполняет перечисленные работы и обеспечивает поставку материалов и оборудования. Позиции поставки дверных блоков, линолеума, панелей и светильников относятся к соответствующим позициям монтажа и не увеличивают объем установленного покрытия или количество изделий.
	№
	Работа или поставка
	Ед. изм.
	Объем

	1
	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах
	шт.
	2

	2
	Полотна дверные. Снятие
	м2
	3,2

	3
	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж
	шт.
	6

	4
	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях
	м2
	3,2

	5
	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами, с замком, ручками, навесами, обналичкой и доборными элементами
	м2
	3,2

	6
	Устройство сцены деревянной с выдвижными ящиками для хранения и покрытие дощатое, толщиной 36 мм
	м2 покрытия
	11,1

	7
	Частичная обшивка досками
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	2,5

	8
	Установка деревянной лестницы
	м² полка*
	2,5

	9
	Уголки  металические шириной не менее 4см цвет золотистый
	м
	11

	10
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах
	м плинтусов
	37

	11
	Устройство покрытия полов из линолеума на клее в зале и на сцене с учетом лестницы
	м2 покрытия
	73

	12
	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 33 или 34, ГОСТ 7251-2016. Количество с запасом на раскрой: 73 × 1,04
	м2
	75,92

	13
	Устройство конструкций обшивки стен гипсоакриловыми панелями на одинарном каркасе из оцинкованных профилей
	м2 стен
	102

	14
	Панель стеновая декоративная гипсоакриловая
	м2
	102

	15
	Установка галтелей (карнизов) из пенополистирола (или пенополиуретана) до 160 мм
	м карниза (галтели)
	37

	16
	Установка светильника светодиодного местного освещения
	шт.
	6

	17
	Светильник светодиодный офисный мощность 58 Вт, степень защиты IP 40
	шт.
	6

	18
	Шкаф стеллаж купе для игрушек и пособий, ЛДСП 16 мм, размеры стиль и цвет согласовать с Заказчиком
	шт.
	1

	19
	Шведская стенка деревянная стандарт (доска 40х140мм) до 260см высота, согласовать с Заказчиком
	шт.
	2

	20
	Стеллажи модульные для хранения спортивного инвентаря с мягким элементом, размер, вид и стиль согласовать с Заказчиком
	шт.
	3

	21
	Помещения. Очистка от строительного мусора
	т
	5

	22
	Мусор строительный (ручная). Погрузка
	т
	5

	23
	Вывоз строительного мусора самосвалами грузоподъемностью свыше 5 до 10 т на расстояние 15 км
	т·км*
	5


* Единица «м² полка» для лестницы и значение перевозки 5 т·км сохранены из дефектного акта. Перед размещением закупки заказчик уточняет эти показатели в ведомости объемов. При расчете перевозки по транспортной работе 5 т × 15 км составляют 75 т·км.
3 Требования к материалам и выполнению работ
Двери. Внутренние деревянные однопольные дверные блоки с глухими полотнами и облицовкой натуральным шпоном лиственных пород, общей площадью 3,2 м². Комплект: замки, ручки, навесы, наличники и доборные элементы. Крепление — распорными дюбелями. Обеспечить надежность закрепления, свободное открывание и закрывание, исправность фурнитуры. Размеры проемов проверить перед изготовлением.
Сцена и лестница. Деревянная сцена площадью покрытия 11,1 м², дощатый настил толщиной 36 мм, выдвижные ящики для хранения; частичная обшивка досками — 2,5 м²; деревянная лестница — объем по разделу 2. Конструкция должна быть устойчивой, крепления надежными, поверхности без заноз и выступающих острых элементов. Металлические уголки — ширина не менее 40 мм, золотистый цвет, длина 11 м.
Напольное покрытие. Укладка линолеума на клее в зале и на сцене с учетом лестницы — 73 м². Материал — коммерческий гетерогенный ПВХ линолеум класса 33 или 34, поставка 75,92 м² с учетом запаса. Основание подготовить по технологии изготовителя. Не допускаются пузыри, отслоения и открытые кромки. ПВХ плинтус — 37 м, крепление самонарезающими винтами.
Стены и карнизы. Облицовка стен декоративными гипсоакриловыми панелями на одинарном каркасе из оцинкованных профилей — 102 м². По ресурсной смете: направляющий профиль 28 × 27 мм, профиль ПП 60 × 27 мм, толщина стали 0,4–0,45 мм. Панели закрепить без перекосов и повреждений, стыки оформить по технологии системы. Карнизы из пенополистирола или пенополиуретана шириной до 160 мм — 37 м.
Освещение. Демонтировать 6 существующих светильников для люминесцентных ламп и установить 6 офисных светодиодных светильников мощностью 58 Вт, степень защиты IP40. Работы выполнять при отключенном питании. Обеспечить надежное крепление, безопасные электрические соединения и проверку включения каждого светильника.
Мебель. Шкаф-стеллаж купе для игрушек и пособий — 1 шт., ЛДСП толщиной 16 мм. Модульные стеллажи для спортивного инвентаря с мягким элементом — 3 шт. Изделия поставить собранными и установить; кромки закрыть, фурнитура должна работать исправно. Исключить неустойчивость и доступные острые крепления.
Спортивное оборудование. Деревянные шведские стенки — 2 шт., доска 40 × 140 мм, высота до 260 см. Обеспечить надежное крепление к основанию по инструкции изготовителя. Деревянные элементы без трещин и заноз. Перед приемкой проверить устойчивость и целостность креплений.
Материалы. Все устанавливаемые материалы и оборудование должны быть новыми, без повреждений, пригодными для использования в помещении дошкольной организации. Клеи и отделочные материалы применять в соответствии с инструкциями изготовителей. Документы о качестве и соответствии представить при сдаче работ в случаях, предусмотренных применимыми техническими регламентами.
Стандарты. Для дверных блоков в исходной документации указан СТ РК 943-92; для линолеума — ГОСТ 7251-2016; для оцинкованных профилей — СТ РК 2621-2015; для ПВХ плинтуса — ГОСТ 19111-2001. Применять требования действующих в Республике Казахстан стандартов и технических регламентов, относящихся к соответствующему материалу или изделию.
4 Организация и безопасность работ
До начала ремонта подрядчик согласовывает с заказчиком последовательность работ, режим доступа и график шумных операций с учетом работы детского сада. Зону ремонта ограждают от доступа детей и посторонних лиц; проходы и пути эвакуации сохраняют свободными.
Подрядчик обеспечивает защиту существующих конструкций, имущества и инженерных коммуникаций от повреждений, ограничивает распространение пыли, соблюдает требования охраны труда, пожарной и электрической безопасности. Повреждения, возникшие по вине подрядчика, устраняются за его счет.
Подрядчик обеспечивает доставку, разгрузку, хранение, сборку и установку предусмотренных изделий, необходимые крепежные и расходные материалы, инструмент и механизмы.
Строительный мусор собирают и удаляют из помещения. Предусмотренные дефектным актом очистка и погрузка — по 5 т. Вывоз выполняют в место, допускающее прием соответствующих отходов; демонтированные люминесцентные лампы при наличии ртути собирают отдельно и передают для надлежащего обращения.
После завершения работ подрядчик очищает помещение и установленные изделия, удаляет упаковку, остатки материалов и мусор, передает зал готовым к эксплуатации.
5 Контроль качества и приемка
Заказчик проверяет фактические объемы работ, комплектность поставок и соответствие характеристикам разделов 2 и 3. Работы, закрываемые последующими конструкциями, предъявляются заказчику до их закрытия с оформлением актов, когда такое оформление требуется.
При приемке проверяются работа дверей и фурнитуры, качество напольного покрытия и облицовки стен, устойчивость сцены, лестницы, мебели и шведских стенок, а также работа всех шести светильников. Выявленные недостатки фиксируются и устраняются подрядчиком до окончательной приемки.
Подрядчик передает акт выполненных работ с расшифровкой объемов, документы о качестве материалов и оборудования, предусмотренные законодательством, инструкции и гарантийные документы на изделия, а также акты освидетельствования скрытых работ и документы проверок, если они необходимы для выполненного объема.
В течение установленного гарантийного срока подрядчик за свой счет устраняет дефекты, возникшие вследствие ненадлежащего выполнения работ или применения некачественных материалов. Порядок предъявления требований и сроки устранения определяются договором.
Согласование внешнего вида при исполнении договора допускается в пределах опубликованных характеристик без изменения объемов и функционального назначения изделий.
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