Техникалық сипаттама.


		Жұмыс атауы: Құрманғазы ауылы М.Ғилаев көшесі №7, Ә.Жангелдин көшесі №5 және Қыдыр ата көшесі №63 мекен жайында орналасқан көппәтерлі тұрғын үйлерді бұзу жұмыстары.
	Құрманғазы ауылы М.Ғилаев көшесі №7, Ә.Жангелдин көшесі №5 және Қыдыр ата көшесі №63 мекен жайында орналасқан көппәтерлі тұрғын үйлерді бұзу, барлық шұңқырлы дәретханаларды бұзу жұмыстары.
       Жұмыс қолданыстағы заңнаманың және ҚР БК техникалық регламентінің талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс 1.03-109-2016 "ғимараттар мен құрылыстарды бөлшектеу/ бұзу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу" және осы қызмет саласында жұмыс істейтін немесе жұмыс істейтін адамдардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы қолданыстағы мемлекеттік нормативтер.
       Өнім беруші еңбекті қорғау мен техника қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті шараларды ұйымдастыру бойынша мынадай дайындық жұмыстарын жүзеге асыруы қажет:
     - бұзу объектісінің аумағын уақытша қоршау құрылғысы-инженерлік желілер мен коммуникацияларды (электрмен жабдықтау, сумен жабдықтау, жылумен жабдықтау, кәріз, радиотелефон желілері және т. б.) ажырату;
      Орындалған жұмыстар шеңберінде Орындаушы мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:
     - технологиялық операцияларды орындау реттілігі;
     - шаңнан (бұзу объектісінің аумағын күнделікті суару), сынған материалдың кесектерінен, ұшқыннан қорғауды қамтамасыз ететін іс-шараларды жүргізу;
     - жұмыс алаңынан топырақ пен балшықтың шығуын болдырмайтын жүк автокөлігі мен құрылыс машиналарының дөңгелектерін жуу пунктін ұйымдастыру;
      - құрылымдардың кездейсоқ құлауын болдырмау мақсатында бөлшектелетін ғимараттың конструкцияларын уақытша бекіту немесе нығайту;
     - жұмыс орындарын, өтпелерді, өтпелерді ұйымдастыру;
     - еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, экологиялық және өрт қауіпсіздігі бойынша талаптарды сақтау;
     - объектіні бұзу кезінде қауіпті аймақтарға адамдар, көлік немесе жаяу жүргіншілер жолдары (тротуарлар) орналасқан көрші ғимараттар мен құрылыстар түскен жағдайда қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды көздеу қажет;
     - аумақты механикаландырылған және қолмен тазалау және жоспарлау;
    - жұмыстарды орындау барысында алынған құрылыс қоқыстарын тиеу, шығару және кәдеге жарату;
    - жер учаскесін тегістеу.

       Ғимаратты бөлшектеп, бұзғаннан кейін қажет:
- ғимараттың барлық материалдарын арнайы полигонға апарып төгу.
- іргетастың орындарын толтырыңыз, яғни барлық шұңқырларды тегістеңіз - тығыздаңыз және үстіне қосымша-қалыңдығы 20 см өсімдік топырағымен жабыңыз; алаң шұңқырларсыз тегіс болуы керек;
- Барлық шығындар орындаушының есебінен жүргізіледі.
Тапсырыс берушінің өтінімінде көрсетілген жұмыстарды жүргізу басталған сәттен бастап барлық жұмыстар аяқталған сәтке дейінгі кезеңде ғимараттар мен құрылыстарды бөлшектеу және бұзу жөніндегі жұмыстарды жүргізуге байланысты емес адамдардың кездейсоқ кіруіне жол бермеу мақсатында Орындаушы қорғаныш қоршаулар орнатып, тәулік бойы күзетуді қамтамасыз етуге тиіс. 
	Жұмыстың орындалу уақыты: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитетінің және оның аймақтық бөлімшелерімен шарттың тіркелгеннен кейін 60 күн ішінде.













































Техническая спецификация.
	Наименование работ: Работы по сносу  многоквартирных жилых домов в селе Курмангазы, расположенного по адресу: Атырауская область, Курмангазинский район, село Курмангазы, улица М.Гилаев №7, улица Ә.Жангелдин №5 и улица Қыдыр ата №63.
		Работы по сносу  многоквартирных жилых домов, снос всех ямных туалетов расположенного по адресу: Атырауская область, Курмангазинский район, село Курмангазы, улица М.Гилаев №7, улица Ә.Жангелдин №5 и улица Қыдыр ата №63.
		Работа должна быть выполнена с соблюдением требованием действующего законодательства и технического регламента СП РК 1.03-109-2016 «Организация и производство работ по демонтажу/ сносу зданий и сооружении» и действующих государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей, находящихся вблизи или занятых в данной сфере деятельности.
Поставщику необходимо осуществить следующие подготовительные работы по организации необходимых мер для обеспечения охраны труда и техники безопасности:
- устройство временного ограждения территории объекта сноса – отключение инженерных сетей и коммуникаций (электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, канализации, радиотелефонных сетей и т.д.);
В рамках выполненных работ Исполнитель должен обеспечить:
- последовательность выполнения технологических операций;
- проведение мероприятий, обеспечивающих защиту от пыли (ежедневный полив территории объекта сноса), кусков разбиваемого материала, искр;
- организацию пункта мойки колес грузового автотранспорта и строительных машин, предотвращающих вынос грунта и грязи с рабочей площадки;
- временное закрепление или усиление конструкций разбираемого здания с целью предотвращения случайного обрушения конструкций;
-организацию рабочих мест, проходов, проездов;
- соблюдение требований по технике безопасности и охране труда, экологической и пожарной безопасности;
- в случаях, когда в опасные зоны при сносе объекта, попадают соседние здания и сооружения, в которых находится люди, транспортные или пешеходные дороги (тротуары), необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению безопасности;
- расчистку и планировку территории механизированным и ручным способом;
- погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора, полученного в процессе выполнения работ;
- выравнивание земельного участка.

После разборки и сноса здания требуется:
- вывезти все материалы здания на специализированный полигон и произвести выгрузку
- засыпать места фундамента, то есть все ямы выровнить – уплотнить и сверху дополнитель- засыпать растительной почвой, толщиной 20см; площадка должна быть без ям и выбоин, без горок;
- все расходы по выполнению данной работы за счет Исполнителя.
На период с момента начала проведения работ, указанного в заявке Заказчика до момента окончания всех работ, в целях предотвращения случайного доступа лиц, не связанных с производством работ по демонтажу и сносу зданий и сооружений, Исполнитель должен установить защитные ограждения и обеспечить круглосуточную охрану. 
Срок выполнения работ – В течение 60 дней после регистрации договора Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан.
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