ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на изготовление стенда «Государственные символы Республики Казахстан»
1. Наименование товара/работы:
Изготовление информационного стенда «Государственные символы Республики Казахстан».
2. Количество:
 (Шесть) штук.
3. Размер одного стенда:
830 × 570 мм.
4. Технические характеристики
№
Наименование характеристики
Требование
1
Основа стенда
Листовой ПВХ
2
Толщина основы
Не менее 5 мм
3
Состояние основы
Ровная, без деформаций и повреждений
4
Оформление
Декоративный золотистый багет
5
Печать
Полноцветная интерьерная печать высокого разрешения
6
Материал печати
Матовая пленка Oracal либо эквивалентный материал
7
Качество печати
Четкое отображение текста и изображений, без полос, размытости и искажения цветов
8
Защитное покрытие
Прозрачное органическое стекло
9
Толщина защитного покрытия
Не менее 1,5 мм
10
Крепление
Крепежная система, соответствующая весу и конструкции стенда
11
Крепежные элементы
Входят в комплект поставки
12
Макет
Электронный макет предоставляется Заказчику на согласование до начала изготовления
5. Требования к изготовлению
5.1. Стенд должен быть изготовлен в соответствии с согласованным с Заказчиком электронным макетом.
5.2. До начала изготовления Исполнитель предоставляет Заказчику электронный макет на согласование.
5.3. Изготовление стенда без предварительного письменного или электронного согласования макета Заказчиком не допускается.
5.4. Готовое изделие должно иметь аккуратный внешний вид, ровную поверхность и не иметь сколов, трещин, деформаций и иных видимых повреждений.
5.5. Изображение государственных символов и текстовая информация должны соответствовать утвержденному Заказчиком макету.
6. Крепление и установка
Крепежная система должна обеспечивать надежное и безопасное размещение стенда на стене с учетом его веса и конструкции.
В стоимость работ включаются все необходимые крепежные элементы.
7. Доставка и установка 
Доставка, погрузочно-разгрузочные работы готовых стендов на месте размещения осуществляются силами и за счет Исполнителя.
8. Комплект поставки
На каждый стенд предусматривается:
готовый стенд размером 830 × 570 мм;
листовой ПВХ толщиной не менее 5 мм;
полноцветная печать на матовой пленке;
защитное органическое стекло толщиной не менее 1,5 мм;
декоративный золотистый багет;
комплект необходимых крепежных элементов.
Общее количество — 6 комплектов.
