

Техническая спецификация на оказание услуг по оценке стоимости материалов и работ по восстановлению внутреннего противопожарного водопровода, насосной станции повышения давления, электрооборудования, автоматики.

Основание проведения данной услуги: техническое заключения обследования системы наружного и внутреннего противопожарного водопровода, выдача заключения с перечнем ремонтных работ, материалов, оборудования ТОО «Талант KZ», выполненных согласно Договору о государственных закупках работ 
№ 990240008700/260243/00 от 02.06.2026 года. 

1. Общие сведения.
· Наименование объекта: АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
· Адрес объекта: Алматы, Алмалинский район, АЙТЕКЕ БИ, 120/25
· Цель работы: Определение точной рыночной стоимости материалов, оборудования и строительно-монтажных, пусконаладочных работ для полного восстановления работоспособности системы противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами пожарной безопасности.

2. Оценке и расчету подлежат следующие элементы системы:
2.1. Насосная станция повышения давления (НСПД).
· Расчет стоимости новых насосных агрегатов (основной и резервный насосы), работ по демонтажу и установке оборудования. 
· Узел управления и автоматики: шкаф управления насосами (ШУН), датчики давления, жокей-насос (установить при необходимости), запорно-регулирующая арматура, вибровставки.
· Трубная обвязка: коллекторы (всасывающий и напорный), обводные линии, задвижки с электроприводом.
2.2. Сеть противопожарного водопровода:
· Магистральные трубопроводы и стояки в подвальном и цокольном помещениях: включая замену поврежденных/подвергшихся коррозии участков труб.
· Пожарные шкафы (ПК): комплектация или полная замена (шкафы, пожарные краны, рукава, стволы, соединительные головки).
· Крепежные элементы и изоляция: замена опор, подвесов, теплоизоляции и огнезащитной окраски трубопроводов.

3. Требования к оформлению и нормативной базе.
· Сметная стоимость должна быть рассчитана в действующих нормативных базах с применением актуальных индексов пересчета, на основании рыночного метода (мониторинг коммерческих предложений) по согласованию с Заказчиком.
· Соответствие стандартам: при подборе материалов и оборудования учесть требования пожарной безопасности (включая стандарты автоматического пожаротушения и внутреннего водопровода — СП / СНиП).
· Четкое фиксирование объемов демонтажных и монтажных работ, а также перечня подлежащего замене оборудования.
  4. Составление смет на:
· Демонтажные работы.
· Строительно-монтажные работы (монтаж трубопроводов, сварочные работы, установка ПК).
· Электромонтажные работы и автоматизацию (подключение НСПД, КИПиА).
· Стоимость оборудования и материалов (по актуальным рыночным ценам или нормативным базам).
· Пусконаладочные работы (ПНР) и гидравлические испытания системы на прочность и герметичность.

5. Требования к Поставщику.
· Действующая лицензия, сертификат (при наличии требования законодательства).
· Квалифицированный персонал с соответствующей группой допуска по электробезопасности.
· Акт обследования системы противопожарного водоснабжения с фотофиксацией дефектов.
· Дефектную ведомость, согласованную с Заказчиком.
· Локальные сметные расчеты (в форматах PDF и редактируемом формате сметной   программы).
· Сводную таблицу (коммерческое предложение) по стоимости ключевого оборудования (насосы, автоматика).
Срок предоставления услуг: с момента подписания Договора по заявке заказчика в течение 15 календарных дней. 




Ішкі өртке қарсы су құбырын, қысымды арттыру сорғы станциясын, электр жабдығын, автоматиканы қалпына келтіру жөніндегі материалдар мен жұмыстардың құнын бағалау жөніндегі қызметтерді көрсетуге арналған техникалық ерекшелік.

Осы қызметті жүргізу негізі: сыртқы және ішкі өртке қарсы су құбыры жүйесін тексерудің техникалық қорытындысы, жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа сәйкес орындалған жөндеу жұмыстарының, «Талант KZ» ЖШС материалдарының, жабдықтарының тізбесі бар қорытынды беру 02.06.2026 жылғы № 990240008700/260243/00.

1. Жалпы мәліметтер.
• Объектінің атауы: «Кардиология және ішкі аурулар ғылыми-зерттеу институты» АҚ.
• Объектінің мекенжайы: Алматы, Алмалы ауданы, Әйтеке Би, 120/25
• Жұмыс мақсаты: Қолданыстағы өрт қауіпсіздігі нормаларына сәйкес өртке қарсы сумен жабдықтау жүйесінің жұмыс қабілеттілігін толық қалпына келтіру үшін материалдардың, жабдықтардың және құрылыс-монтаждау, іске қосу-жөндеу жұмыстарының нақты нарықтық құнын айқындау.
2. Бағалауға және есептеуге жүйенің мынадай элементтері жатады:
2.1. Қысымды арттырудың сорғы станциясы (НСПД).
• Жаңа сорғы агрегаттарының (негізгі және резервтік сорғылар), жабдықтарды бөлшектеу және орнату жұмыстарының құнын есептеу.
• Басқару және автоматика торабы: сорғыларды басқару шкафы (ШУН), қысым датчиктері, жокей-сорғы (қажет болған жағдайда орнату), бекіту-реттеу арматурасы, діріл қондырғылары.
• Құбыр байланысы: коллекторлар (сору және қысым), айналма желілер, электр жетегі бар ысырмалар.
2.2. Өртке қарсы су құбыры желісі:
• Жертөле және цокольдық үй-жайлардағы магистральдық құбырлар мен тіреуіштер: құбырлардың зақымдалған/коррозияға ұшыраған учаскелерін ауыстыруды қоса алғанда.
• Өрт шкафтары (ПК): жинақтау немесе толық ауыстыру (шкафтар, өрт сөндіру крандары, жеңдер, оқпандар, біріктіру бастары).
• Бекіту элементтері және оқшаулау: тіректерді, аспаларды, жылу оқшаулағыштарды және құбырлардың оттан қорғайтын бояуларын ауыстыру.
3. Ресімдеуге және нормативтік базаға қойылатын талаптар.
• Сметалық құн Тапсырыс берушінің келісімі бойынша нарықтық әдіс (коммерциялық ұсыныстардың мониторингі) негізінде қайта есептеудің өзекті индекстерін қолдана отырып, қолданыстағы нормативтік базаларда есептелуі тиіс.
• Стандарттарға сәйкестігі: материалдар мен жабдықтарды іріктеу кезінде өрт қауіпсіздігі талаптарын (автоматты өрт сөндіру және ішкі су құбыры стандарттарын қоса алғанда - СП/ҚНжЕ) ескеру.
• Бөлшектеу және монтаждау жұмыстарының көлемін, сондай-ақ ауыстырылатын жабдықтардың тізбесін нақты белгілеу.
  4, Мыналарға сметалар жасау:
• Бөлшектеу жұмыстары.
• Құрылыс-монтаждау жұмыстары (құбырларды монтаждау, дәнекерлеу жұмыстары, ПК орнату).
• Электр монтаждау жұмыстары және автоматтандыру (НСПД, КИПиА қосу).
• Жабдықтар мен материалдардың құны (өзекті нарықтық бағалар немесе нормативтік базалар бойынша).
• Іске қосу-жөндеу жұмыстары (ІҚЖ) және жүйенің беріктігі мен герметикалығын гидравликалық сынау.
5. Өнім берушіге қойылатын талаптар.
• Қолданыстағы лицензия, сертификат (заңнама талаптары болған жағдайда).
• Электр қауіпсіздігі бойынша тиісті рұқсат тобы бар білікті персонал.
• Ақауларды фотофиксациялаумен өртке қарсы сумен жабдықтау жүйесін тексеру актісі.
• Тапсырыс берушімен келісілген ақаулық ведомосі.
• Жергілікті сметалық есептеулер (PDF пішімінде және сметалық бағдарламаның редакцияланатын пішімінде).
• Негізгі жабдықтың (сорғылар, автоматика) құны бойынша жиынтық кесте (коммерциялық ұсыныс).

Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.
