Техническая спецификация 
Услуги по перезарядке огнетушителей ОП-5 и ОУ-5

Заказчик: Государственное учреждение "Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан"
Место поставки: г.Астана, район Сарыарка, Мәскеу, 34
Срок предоставления услуги: в течении 15 календарных дней, со дня действия договора
В соответствии с требованиями п. 1032 Технического регламента «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов» зарядка и перезарядка огнетушителей всех типов должна производиться в соответствии с инструкциями по эксплуатации. Требования к выполнению работ и услуг: 
1. Осуществлять оказание услуг по перезарядке огнетушителей в строгом соответствии с требованиями нормативно – правовых актов Республики Казахстан в части перезарядки огнетушителей.
 2. Перезарядка порошковых и углекислотных огнетушителей включает в себя внешний и внутренний осмотр, ремонт, гидравлическое испытание на прочность, пневматические испытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга, запорного устройства и покраску огнетушителя; 
3. Результаты проведенных проверок и испытаний фиксируются на бирке огнетушителя, в его паспорте; 
4 При невозможности перезарядки технически неисправных огнетушителей сторонами составляется акт выбраковки непригодных огнетушителей с указанием неисправностей; 
5. В случае неисправности составных частей огнетушителя (запорно-пусковое устройство, индикатор давления, ручка для переноски огнетушителя и ручка для управления подачей порошка, шланг гибкий, клапан, раструб)
Услуга включает в себя все действия по техническому обслуживанию, а также
замену огнетушащего вещества.
Гидравлическое испытание:
-освобождение огнетушителя от остатков огнетушащего вещества;
-полная разборка;
-продувка огнетушителя;
-заполнение водой;
-выдерживание под пробным давлением;
-проверка отсутствия течи;
-опорожнение огнетушителем;
-сушка горячим воздухом;
-выбивание на корпусе огнетушителя сведений о проведенном гидравлическом
испытании;
-занесение сведений о гидравлическом испытании в журнал;
-зарядка огнетушителя;
-опломбирование, наклеивание бирки со сведениями о проведенном гидравлическом
испытании корпуса огнетушителя.
Потенциальный поставщик услуги должен иметь документы:
-лицензия от уполномоченного органа на выполнение услуг перезарядки огнетушителей.
Количество огнетушителей подлежащих к перезарядке и ремонту:
марки ОП – 5 – 42 штук
           ОУ  -5-   19 шт
Оплата стоимости Услуг Исполнителя производится Заказчиком в течении 30 (тридцати) календарных дней после подписания Акта оказанных Услуг обеими Сторонами.
Поставщик должен забрать огнетушители с адреса ул.Москва  34 и привезти обратно после перезарядки






Техникалық ерекшелік 
қызметтер қайта зарядтау бойынша өрт сөндіргіштердің ОП-5 және ОУ-5 

Тапсырыс беруші: "Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті" мемлекеттік мекемесі
Жеткізу орны: Астана қаласы , Сарыарка ауданы, Мәскеу, 34
Қызметті ұсыну мерзімі: шарттың қолданылу күнінен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
"Объектілерді қорғауға арналған өрт сөндіру техникасының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" Техникалық регламентінің 1032-тармағының талаптарына сәйкес барлық типтегі өрт сөндіргіштерді зарядтау және қайта зарядтау пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді орындауға қойылатын талаптар: 
1. Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау бойынша қызметтерді Қазақстан Республикасының нормативтік–құқықтық актілерінің өрт сөндіргіштерді қайта зарядтауға қатысты талаптарына сәйкес қатаң түрде жүзеге асыру.
 2. Ұнтақты және көмірқышқыл газын сөндіргіштерді қайта зарядтау сыртқы және ішкі тексеруді қамтиды, жөндеу, гидравликалық беріктік сынағы, корпустың, іске қосу басының, шлангтың, құлыптау құрылғысының пневматикалық герметикалығын сынау және өрт сөндіргішті бояу; 
3. Жүргізілген тексерулер мен сынақтардың нәтижелері өрт сөндіргіштің жапсырмасында, оның паспортында жазылады; 
4 Техникалық ақауы бар өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау мүмкін болмаған жағдайда, тараптар жарамсыздығын көрсете отырып, жарамсыз өрт сөндіргіштерді жою туралы акт жасайды; 
5. Өрт сөндіргіштің құрамдас бөліктері істен шыққан жағдайда (өшіру және іске қосу құрылғысы, қысым индикаторы, өрт сөндіргішті тасымалдауға арналған тұтқа және ұнтақ беруді басқаруға арналған тұтқа, иілгіш шланг, клапан, розетка)
Қызмет барлық техникалық қызмет көрсету әрекеттерін қамтиды, сонымен қатар
өрт сөндіргіш затты ауыстыру.
Гидравликалық сынақ:
-өрт сөндіргішті өрт сөндіргіш заттың қалдықтарынан босату;
-толық бөлшектеу;
-өрт сөндіргішті үрлеу;
-сумен толтыру;
-сынама қысыммен ұстау;
-ағып кетудің болмауын тексеру;
-өрт сөндіргішпен босату;
-ыстық ауамен кептіру;
-өрт сөндіргіштің корпусында жүргізілген гидравликалық туралы мәліметтерді қағу
сынақта;
- гидравликалық сынақ туралы мәліметтерді журналға енгізу;
-өрт сөндіргішті зарядтау;
-жүргізілген гидравликалық жұмыстар туралы мәліметтері бар тегті пломбалау, жапсыру
өрт сөндіргіштің корпусын сынау.
Әлеуетті қызмет көрсетушінің құжаттары болуы тиіс:
-өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау қызметтерін көрсетуге уәкілетті органның лицензиясы.
Қайта зарядтауға және жөндеуге жататын өрт сөндіргіштердің саны:
ОП – 5 маркалы –42 дана.
ОУ– 5 маркалы –19 дана.
Тапсырыс беруші Мердігердің қызметтерінің құнын төлеуді екі Тарап Көрсетілген
Қызметтер Актісіне қол қойғаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күні ішінде жүзеге асырады. 
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