2 -Қосымша
Сатып алынатын тауарлардың, қызметтер мен жұмыстардың техникалық сипаттамасы
	Сатып алу атауы:
	Ақпараттық/ескерту/эвакуациялық және басқа да мақсаттағы стендтер/тақтайшалар/жазбалар және ұқсас бұйымдар дайындау жөніндегі жұмыстар

	Лоттың сипаттамасы:
	Екі баннерді дайындау бойынша жұмыстар

	Саны:
	1

	Өлшем бірлігі:
	қызмет

	Жеткізу орны және жұмыстар мен қызметтердің орындалатын орны:
	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ., М.Жұмабаев к., 200 үй

	Жеткізу және жұмыстармен қызметтердің орындалатын мерзімі:
	16 күнтізбелік күн ішінде

	Сатып алынатын тауарлардың, қызметтер мен жұмыстардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары
	1. Жарнама кенебінің жұмыс алаңы: қатаң түрде 3000 х 2000 мм.
Қаңқаның материалы мен орнықтылығы: Қаңқа коррозияға қарсы жабыны бар берік жеңілдетілген материалдардан жасалуы тиіс. Конструкцияның көше жағдайларында желдің екпіні кезінде аударылуын болдырмау үшін салмақталған, тұрақты негізі болуы тиіс.
Мата материалы: Материал аязға төзімді, су өткізбейтін, деформацияға төзімді, жел жүктемелерінің әсерінен шеттерін бұрауға және үзілуге төзімді болуы тиіс.
Жеткізу жиынтығы: Хромды құбыр конструкциясы, құбыр диаметрі 25мм, 3х2м
Ұстағыштар, 3000х2000мм баннер, жапсырма, люверстер, құбырлардың шетіндегі тығындар
Пайдалану талаптары: Конструкция бірнеше рет құрастыру/бөлшектеу цикліне есептелуі тиіс.
Тапсырыс берушінің жауапты тұлғасының өтінімі бойынша деректерді өңдей отырып және дизайн-макетті жасай отырып, жарнамалық өнімді дайындау және монтаждау жөніндегі қызметтер (87053203033). Жеткізуші мынадай жұмыстарды орындауы тиіс: «Дизайн-макетті әзірлеу, жоғары сапалы винил төсемдерін дайындау, толық түсті баспа». Қызмет көрсетуге байланысты барлық шығыстар шарт сомасына енгізілген. Жауапты адамнан өтінімді алғаннан кейін бір тәулік ішінде дизайн-макетті дайындауға кірісуге және екі күнтізбелік күн ішінде өтінімде келісілген көлемде Тапсырыс берушіге бекітуге ұсынуға. Баннер төсемінің тығыздығы кемінде 340 гр болуы тиіс.
Тапсырыс берушінің таңдауына басу өлшемі. Баспаның анықтығы, саңылаусыз және сіңірулерсіз. Түстің оңтайлы берілуі.
Өнім беруші көрсетілген жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығыстарды, залалдарды көтереді. Жұмыстар ҚНжЕ, МЕМСТ, өрт қауіпсіздігі, өндірістік санитария және ҚР қолданыстағы Заңнамасының талаптарына сәйкес орындалады.
Кепілдік мерзімі (айлармен) жеткізілген күннен бастап 12 ай. Сатып алынатын жұмыстардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы.
Қондырғы барынша көру қабілетін қамтамасыз етуді ескере отырып жүргізілуі тиіс.


Баннерлерді дайындау сапасында проблемалар туындаған жағдайда Орындаушы оларды жою жөнінде шаралар қабылдауы тиіс. Баннерлерді дайындау және орналастыру сапасына байланысты проблемаларды жою мүмкін болмаған жағдайда, Орындаушы оларды жаңасына ауыстыруға және оқиға (факт-проблема) басталған сәттен бастап 1 жұмыс күні ішінде белгілеуге тиіс.

Приложение 2
Техническая спецификация закупаемых услуг
	Наименование закупки:
	Работы по изготовлению стендов/табличек/надписей и аналогичных изделий информационного/предупредительного/эвакуционного и другого назначения

	Описание лота:
	Работы по изготовлению двух баннеров

	Количество:
	1

	Единица измерения:
	Работа

	Место выполнения работ:
	Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. М.Жумабаева, д. 200

	Сроки выполнения работ:
	В течение 16 календарных дней

	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики работ
	1. Рабочее поле рекламного полотна: строго 3000 х 2000мм.
Материал и устойчивость каркаса: Каркас должен быть выполнен из прочных облегченных материалов с антикоррозийным покрытием. Конструкция должна иметь утяжеленное, устойчивое основание для предотвращения опрокидывания при порывах ветра в уличных условиях.
Материал полотна: Материал должен быть морозостойким, водонепроницаемым, устойчивым к деформации, скручиванию по краям и разрывам под воздействием ветровых нагрузок.
Комплектация поставки:	Хром конструкция из хром трубы, с диаметром трубы 25мм, 3х2м
Держатели, баннер 3000х2000мм, проклейка, люверсы, заглушки на краях труб
Эксплуатационные требования: Конструкция должна быть рассчитана на многократный цикл   сборки/разборки.
Услуги по изготовлению и монтажу рекламной продукции с обработкой данных и изготовлением дизайн-макета по заявке ответственного лица Заказчика (87053203033). Поставщик должен, выполнить работы: «Разработка дизайн-макета, изготовление высококачественных виниловых полотен, полноцветная печать». Все расходы, связанные с оказанием услуг включены в сумму договора. После получения заявки от ответственного лица в течение суток приступить к изготовлению дизайн-макета и в течение двух календарных дней предоставить на утверждение Заказчику, в объеме согласованной в заявке. Плотность баннерного полотна должна быть не менее 340 гр.
Размер печати на выбор заказчика. Четкость печати, без просветов и вкраплений. Оптимальная передача цвета. 
Поставщик несет все расходы, убытки, связанные с выполнением указанных работ. Работы выполнить в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, пожарной безопасности, производственной санитарии и действующего Законодательства РК.
Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев со дня поставки. Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемых работ. 
Установка должна производиться с учетом обеспечения максимального зрительного восприятия.



В случае возникновения проблем с качеством изготовления баннеров Исполнитель должен принять меры по их устранению. В случае невозможности устранения проблем, связанных с качеством изготовления и размещения баннеров, Исполнитель должен заменить их на новые и установить в течении 1 рабочего дня с момента наступления события (факта-проблемы).
