Техническая спецификация 
работ по изготовлению и установке питьевого фонтана

Заказчик: КГУ  "Общеобразовательная средняя школа имени Шынкожа батыра"  отдел образования Аягозского района управления образования области
Срок выполнения работ: 15 календарных дней со дня подписания договора
Место выполнения работ: Область Абай, Аягозский район, с.Шынкожа, С Бендебаева 2
Работы по установке школьных питьевых фонтанчиков включают в себя:
- установку питьевых фонтанчиков в количестве 2 (две) шт.; 
- Стандартная высота: 900 см
 Габариты корпуса (ШГВ): 33×30×90 см
Диаметр чаши: 250 мм; 
Глубина фонтана: 350 мм; 
Способ подачи воды: кнопочный кран-поилка
Производительность до 200 л/час; 
Вес: 14-16,5 кг;
Толщина стали: 1,0-2,0 мм.
Внутри каркас с ребрами жесткости толщиной от 2 до 3 мм.
Ресурс картриджей – не менее 8000 литров.
Скорость фильтрации: 3,33 л/мин.

- питьевой фонтан должен быть изготовлен из нержавеющей стали (в состав должен входить хром, что позволит создавать на поверхности оксидную пленку и улучшить коррозийную устойчивость);
- подключение к водопроводной сети (пуско-наладка оборудования, сдача «под ключ»): полное подключение к водопроводу, монтаж оборудования к стене и к полу; подведение воды к установленной точке монтажа; дренаж для выброса в септик; а установку так же входит сервисное обслуживание с полной заменой всех картриджей, включая мембраны, в течении гарантийного срока не менее 3-х раз.
· установка специальных подножек для учащихся начальных классов (при необходимости);
· установка специального фартука за питьевым фонтаном (при необходимости);
· работы по установке фильтра по очистке питьевой воды (фонтанчик) (в стоимость работы входит фильтр и все расходные материалы). Сменные модули: 1) Изготовлен по технологии карбон блок с волокном. Осуществляет предварительную чистку воды от органических примесей, тяжелых металлов и активного хлора. Отфильтровывает частицы размером до 5 микрон. 2) На втором модуле установлена половолоконная мембрана, задерживающая микрочастицы размером более 0,1 микрона, и обеспечивает 100 % защиту от бактерий. 3) На третьем модуле – сверхплотный карбонблок с волокном, изготовленный из порошкообразного активированного кокосового угля. Удаляет остаточные концентрации органических примесей и тяжелых металлов. Отфильтровывает частицы размером до 0,8 микрон.
· изготовление и установка питьевых фонтанов должны выполняться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями РК.

При проведении работ должны быть использованы новые материалы. Во время выполнения работ за безопасность жизни и здоровья работников несет ответственность Исполнитель. При производстве работ выполнять мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды. Уборка и вывоз мусора на территории входит в обязанности Исполнителя. Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются дефекты, возникшие по вине Исполнителя, гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Исполнителем за свой счет. В стоимость включены все расходы, связанные с выполнением работ (пластиковые трубы для воды, канализационные трубы, краны, отводы, соединительные детали, шланги и т.д.), стоимость материалов, а также транспортные и другие расходы, за счет Исполнителя.
Исполнитель несет полную материальную ответственность за допущение нанесения имущественного вреда оборудованию и иному имуществу Заказчика. В этом случае Исполнитель в полном объеме возмещает ущерб согласно дефектному акту, составленному Заказчиком.
Место установки питьевого фонтана согласовывается с Заказчиком.
Гарантийный срок: 24 месяцев.
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Техникалық ерекшелік
ауыз су бұрқағын жасау және орнату жөніндегі жұмыстар

Тапсырыс беруші: Абай облысы білім басқармасының Аягөз ауданы білім бөлімінің "Шыңқожа батыр атындағы ОМ" КММ
Жұмыстарды орындау мерзімі: Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік  күн ішінде
Жұмыстарды орындау орны: Абай облысы, Аягөз ауданы, Шыңқожа ауылы, С Бендебаев 2
Мектептегі ауыз су бұрқақтарын орнату жұмыстары мыналарды қамтиды:
- 2 (екі) дана ауыз су бұрқақтарын орнату;

Стандартты биіктігі: 900 см
Дене өлшемдері (ЕТҰ): 33×30×90 см
Фонтанның Корпусы мен тостағанының материалы - айналы тот баспайтын болат.
Тостағанның диаметрі: 250 мм; 
Фонтанның тереңдігі: 350 мм; 
Суды беру әдісі: түйме кран ішетін ыдыс
Өнімділігі 200 л/сағ дейін; 
Салмағы: 14-16,5 кг;
Болаттың қалыңдығы: 1,0-2,0 мм.
Ішінде қалыңдығы 2-ден 3 мм-ге дейін қаттылық қабырғалары бар жақтау.
Картридждер ресурсы-кемінде 8000 литр.
Сүзу жылдамдығы: 3,33 л / мин.

- ауыз су фонтаны тот баспайтын болаттан жасалуы керек (құрамында хром болуы керек, бұл бетінде оксид пленкасын жасауға және коррозияға төзімділікті жақсартуға мүмкіндік береді);
- су құбыры желісіне қосу (жабдықты іске қосу-баптау, "толық түрде" тапсыру): су құбырына толық қосу, жабдықты қабырғаға және еденге монтаждау; суды монтаждаудың белгіленген нүктесіне жеткізу; септикке лақтыруға арналған дренаж; сондай-ақ қондырғы барлық картридждерді, мембраналарды қоса алғанда, толық ауыстыра отырып, сервистік қызмет көрсетуді қамтиды,  кепілдік мерзімі ішінде кемінде 3 рет.
- бастауыш сынып оқушыларына арналған арнайы аяқ қойғыш орнату (қажет болған жағдайда);
- ауыз су бұрқағының артына арнайы алжапқыш орнату (қажет болған жағдайда);
- ауыз суды тазалау бойынша сүзгіні орнату бойынша жұмыстар (фонтанчик) (жұмыстың құнына сүзгі және барлық шығыс материалдары кіреді). Ауыстырылатын Модульдер: 1) талшықты көміртекті блок технологиясы бойынша дайындалған. Суды органикалық қоспалардан, ауыр металдардан және белсенді хлордан алдын ала тазартуды жүзеге асырады. 5 микронға дейінгі бөлшектерді сүзеді. 2) екінші модульде өлшемі 0,1 микроннан асатын микробөлшектерді ұстап тұратын жартылай талшықты мембрана орнатылған және бактериялардан 100% қорғауды қамтамасыз етеді. 3) үшінші модульде – ұнтақ белсендірілген кокос көмірінен жасалған талшықты ультра тығыз карбонблок. Органикалық қоспалар мен ауыр металдардың қалдық концентрациясын кетіреді. 0,8 микронға дейінгі бөлшектерді сүзеді.
- ауыз су бұрқақтарын дайындау және орнату ҚР санитарлық-эпидемиологиялық талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.

Жұмыстарды жүргізу кезінде жаңа материалдар пайдаланылуы тиіс. Жұмыстарды орындау кезінде жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігі үшін Орындаушы жауапты болады. Жұмыстарды жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды орындау. Аумақта қоқысты жинау және шығару Орындаушының міндетіне кіреді. Егер кепілдікті пайдалану кезеңінде Орындаушының кінәсінен туындаған ақаулар анықталса, кепілдік мерзімі тиісінше ақауларды жою кезеңіне ұзартылады. Ақауларды жоюды Орындаушы өз есебінен жүзеге асырады. Құнға жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығыстар (пластикалық су құбырлары, кәріз құбырлары, крандар, бұрмалар, жалғағыш бөлшектер, шлангілер және т.б.), материалдардың құны, сондай-ақ Орындаушының есебінен көлік және басқа да шығыстар енгізілген.
Орындаушы Тапсырыс берушінің жабдығы мен өзге де мүлкіне мүліктік зиян келтіруге жол бергені үшін толық материалдық жауаптылықта болады. Бұл жағдайда Орындаушы Тапсырыс беруші жасаған ақаулы актіге сәйкес залалды толық көлемде өтейді.
Су бұрқақтарын орнату орны Тапсырыс берушімен келісіледі.
Кепілдік мерзімі: 24 ай.
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